| # Calcul de la cadence de production et du temps de cycle à partir d'une table de normes Cadence de production La cadence de production correspond au nombre de normes unitaires, c'est à dire le nombre de fois par minute ou par heure qu'une tâche peut être exécutée pour la combinaison d'une valeur de l'axe des X et d'une valeur de l'axe des Y de la table des normes, multipliée par un facteur de conversion. Ce facteur de conversion est défini pour la table des normes dans la session Tables des normes (tirou0130m000). Remarque Si vous avez choisi une valeur qui n'apparaît pas sur l'axe des X ou l'axe des Y, la cadence de production sera calculée par interpolation linéaire. Pour plus d'informations, voir Calcul d'après les tables de normes. Exemple 1 (norme unitaire en MINUTES)
Code Table des normes | AAA Sciage de planches
Facteur de conversion | 1.0000
Largeur de planche en mm | Diamètre de planche en mm | 50.00 | 70.00 | 90.00
4.00 | - | 7 | 6 | 5
6.00 | - | 5 | 4 | 3
8.00 | - | 3 | 2 | 1
Si la planche a une largeur de 60 mm et une épaisseur de 4 mm, et que le facteur de conversion est 1.0000, il est possible de scier sept planches par minute. Si vous changez ce facteur en 10.0000, il sera possible de scier 60 planches par minute. Quelle que soit la valeur du facteur de conversion, les valeurs de la table restent inchangées. Le résultat d'une modification n'apparaît qu'après le calcul des normes horaires et de la cadence de production (norme unitaire) des champs Norme horaire calculée et Cadence de production calculée de la session Calcul de la norme horaire (tirou0230m000). Le nombre d'unités est calculé par minute ou par heure, selon la valeur du champ Unité de temps de cadence de production de la session Paramètres de gammes (tirou0100m000). Temps de cycle Le temps de cycle correspond à la norme horaire en MINUTES ; il s'agit du temps exprimé en minutes qui est nécessaire à l'exécution d'une seule pièce d'un article pour une combinaison d'une valeur de l'axe des X et d'une valeur de l'axe des Y de la table des normes, multipliée par deux facteurs de conversion. Ces facteurs sont définis dans le champ Facteur de conversion des normes horaires de la session Tables des normes (tirou0130m000) et dans le champ Coefficient pour norme horaire de la session Calcul de la norme horaire (tirou0230m000). Remarque Si vous avez choisi une valeur qui n'apparaît pas sur l'axe des X ou l'axe des Y, le temps de cycle sera calculé par interpolation. Exemple 2 (norme horaire en MINUTES)
Table des normes | 10B Perçage de trous
Facteur de conversion | 1.0000
Epaisseur de planche en mm | Largeur de trou en mm | 5.00 | 7.00 | 9.00
40 | - | 0.500 | 1.000 | 1.500
50 | - | 1.000 | 1.500 | 2.000
75 | - | 2.000 | 2.500 | 3.000
Si le facteur de conversion est 1.0000, il faut une minute et demie pour percer un trou de 5 mm de diamètre dans une planche de 40 mm d'épaisseur. Si vous changez le facteur de conversion en 10.000, l'opération prendra 5 minutes. Quelle que soit la valeur du facteur de conversion, les valeurs de la table demeurent inchangées. Le résultat d'une modification apparaît une fois le calcul effectué et la cadence de production (norme unitaire) obtenue dans les champs Calculer normes horaires et Calculer cadence de production de la session Calcul de la norme horaire (tirou0230m000). Rubriques liées Calcul d'après les tables de normes |