| # Fichier-journal des arborescences physiques (tscfg2515m000) Cette session permet d'afficher les installations et/ou les suppressions d'articles enfants dans l'arborescence physique d'un article sérialisé. Remarque Les installations ou suppressions sont consignées automatiquement, mais uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies : Le statut de l'article sérialisé dans la session Articles sérialisés (tscfg2100m000) est Actif. Dans la session Paramètres de gestion de la configuration (tscfg0100m000), la case Utilisation du statut de configuration ou Créer un journal des arborescences physiques est sélectionnée. L'interface de navigation graphique (GBF), que vous pouvez lancer dans la session Arborescences physiques (tscfg2110m000), utilise également les données de cette session. Rubriques liées Mise à jour de la structure d'arborescence physique Approbation-rejet des modifications et mise à jour de l'arborescence physique Articles sérialisés remplacés Article père Code article de l'article sérialisé parent, pour lequel des modifications apportées à son arborescence physique sont consignées et affichées dans cette session. Numéro de série Numéro de série de l'article parent pour lequel les modifications apportées à son arborescence physique sont consignées et désormais affichées dans cette session. Description Description ou nom de l'article. Révision Identification de toutes les révisions de l'article sérialisé. Groupe d'installation Code qui identifie le groupe d'installation auquel appartient l'article sérialisé parent. Description Description ou nom du code. Propriétaire Nom du tiers auquel les articles sérialisés parents et enfants appartiennent. Position Numéro de position de l'article enfant ou du composant enfant dans l'arborescence. Modification par Nom de l'utilisateur ayant lancé les modifications apportées à un composant de la structure d'arborescence physique. Remarque Il s'agit d'un champ d'affichage. Infor LN définit la valeur par défaut dans ce champ. Source de modification Source ayant lancé les modifications apportées à un composant de la structure d'arborescence physique. Valeurs autorisées Source de modification Remarque Il s'agit d'un champ d'affichage. Infor LN définit la valeur par défaut dans ce champ. Par défaut, la valeur de ce champ est définie sur Non applicable. Numéro de commande Numéro d'ordre ayant lancé les modifications apportées à un composant de la structure d'arborescence physique. Remarque Ce champ n'est applicable que si la valeur du champ Source de modification est définie sur Ordre de maintenance sur article client, Ordre de travail ou Ordre de service. Il s'agit d'un champ d'affichage. Infor LN définit la valeur par défaut dans ce champ. Temps de réalisation Date à laquelle l'article enfant a été supprimé ou installé dans l'arborescence physique de l'article parent, ceci à l'aide de la session Modification de l'arborescence physique (tscfg2220m000). Statut Nouveau statut attribué à l'article enfant dans l'arborescence physique. Article Code article de l'article enfant qui a été supprimé ou installé dans l'arborescence physique. Numéro de série Numéro de série de l'article enfant qui a été supprimé ou installé dans l'arborescence physique de l'article parent. Description Nom ou description de l'article enfant. Révision Identification de toutes les révisions de l'article sérialisé. Quantité Nombre d'articles enfants dans l'arborescence physique. Remarque Si le numéro de série est indiqué, la valeur de ce champ doit être 1 (un). Aucune rubrique d'aide n'est associée à cet élément. Quantité Unité de stock de l'article. Repère topographique Indique l'emplacement de chaque composant d'un article, par exemple la position d'un composant électronique sur une carte de circuits imprimés. Les repères topographiques sont fréquemment utilisés en électronique et peuvent être générés à partir d'un poste de CAO. Rubriques liées Présentation des repères topographiques Description Description ou nom du code. Il peut s'agir, par exemple, d'un code indiquant l'emplacement auquel vous devez monter un article composant. Niveau supérieur Cette commande permet d'afficher l'article parent de niveau supérieur. Si l'article parent actuel est l'article de plus haut niveau dans l'arborescence, cette commande est désactivée. Niveau inférieur Cette commande permet d'afficher les composants d'un article enfant dans l'arborescence actuelle. Vous devez d'abord sélectionner une ligne de l'arborescence pour activer cette commande. |