| # Paramètres du configurateur (tipcf0100m000) Cette session permet de définir des paramètres qui contrôlent le fonctionnement du module Configuration du produit (PCF). Vous pouvez modifier les descriptions des variables prédéfinies. Dans le module Configuration du produit, vous pouvez également définir des contraintes par article générique. Un certain nombre de variables prédéfinies dans la session Paramètres du configurateur (tipcf0100m000) sont utilisées dans ces contraintes. Une fois que vous avez enregistré les paramètres, il n'est plus possible de les modifier. Remarque L'onglet Expression de contrainte est uniquement accessible lorsque la case Configurateur produit (PCF) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Rubriques liées Sessions de paramétrage Comment tester le modèle de produit Procédures PCF Général Date de création Date et heure de modification des paramètres. Les paramètres sont valables jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent. Le groupe de paramètres actuel n'a pas de date d'application. Description Description du groupe de paramètres. Vous pouvez, par exemple, indiquer le motif de modification des paramètres. Structure de choix PCF multiniveau Si cette case est cochée, la configuration du produit s'applique à plusieurs niveaux de la structure de produit générique. Vous pouvez utiliser une structure d'interrogation multiniveau pour la configuration des variantes du produit. Ceci garantit que les caractéristiques produit sont associées aux articles génériques appropriés, procurant une structure de configuration plus modulaire. La structure permet aussi à Infor LN d'inclure ou d'exclure des groupes de questions spécifiques lors du processus de configuration. Remarque La case n'est pas visible sauf si la case Configurateur produit (PCF) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). PCF dans la langue du client Si cette case est cochée, le configurateur de produits affiche les descriptions des caractéristiques, des options des contraintes dans la langue du client. Cela signifie que, lors du processus de configuration, la description des caractéristiques produit et des options, ainsi que les messages de validation des contraintes, seront exprimés dans la langue du client. Si cette case n'est pas cochée, la description des caractéristiques produit et des options, ainsi que les messages de validation des contraintes, seront libellés dans la langue de l'employé. Remarque Le module Configuration du produit est indépendant de la langue, ce qui signifie par exemple que vous pouvez enregistrer les descriptions des caractéristiques et des options produit dans n'importe quelle langue. Cela est particulièrement utile pour la communication avec les clients et les autres relations externes. La case n'est pas visible sauf si la case Configurateur produit (PCF) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Afficher les options implicites Si cette case est cochée, les valeurs des caractéristiques implicites doivent de préférence être indiquées par le configurateur de produits. Les contraintes permettent donc de déterminer si certaines caractéristiques produit ou questions doivent être renseignées et si une valeur d'option par défaut est applicable. La saisie d'une valeur d'option implicite vous permet également d'utiliser des contraintes pour indiquer si la caractéristique produit concernée doit être affichée ou non lors de la configuration du produit. Remarque Vous pouvez toujours annuler l'effet de ce paramétrage si vous le définissez explicitement au niveau de la contrainte pour la caractéristique produit concernée. La case n'est pas visible sauf si la case Configurateur produit (PCF) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Si cette case n'est pas cochée, le configurateur de produits n'affiche pas les options implicites. Générer textes devis Si cette case est cochée, Infor LN génère des textes associés aux devis une fois le produit configuré. Remarque La case n'est pas visible sauf si la case Configurateur produit (PCF) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Identification du code Article Ce paramètre affecte la façon dont Infor LN génère le code Article pour la variante de produit quand vous lancez la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000) dans le module Gestion des projets. Si cette case est cochée, le code de l’article spécifique que Infor LN génère dans le module Gestion des projets est le même que celui de l’article générique ou que le code généré à l’aide de la session Art. gén. - Paramètres pr génération données (tipcf3101m000). Si cette case n'est pas cochée, Infor LN génère un nouveau code Article pour chaque variante de produit. Pour générer les nouveaux codes Article, Infor LN ajoute un numéro de séquence au code Article générique. Vous pouvez spécifier la position exacte de ce numéro de séquence dans les champs Numéro de séquence du code Article de la position et Numéro de séquence du code Article à la position de la session actuelle. Si vous générez une structure de projet pour un article générique comportant une politique de commande Anonyme, vous devez désactiver cette case. Dans ce cas, l'article nouvellement configuré ne dispose pas d'un code projet PCS en tant que caractéristique distincte ; le code Article doit donc être spécifique. Remarque Dans le cas de la création, dans un projet, d'un article spécifique résultant en deux variantes de produits ayant le même code Article, une erreur se produit au cours de la génération de la structure du projet. La case n'est pas visible sauf si la case Configurateur produit (PCF) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Utilisation nomencl. article std à la cde Dans le module Configuration du produit (PCF), vous vendez des variantes d’un produit donné. Vous concevez un produit conformément aux souhaites du client en sélectionnant des composants ou des sous-ensembles dans une liste de caractéristiques et d'options prédéfinie. Plus techniquement, si vous configurez un article générique dans PCF, la nomenclature générique est convertie en structure de produit spécifique. Si vos clients sélectionnent souvent la même configuration, soit au niveau produit fini soit au niveau sous-ensemble, vous pouvez créer des articles standard pour ces produits particulièrement demandés dans le module Données de base des articles (IBD). La politique de commande de l'article standard peut être A la commande ou Anonyme. Le paramètre Utilisation nomencl. article std à la cde détermine si les composants des articles standard à la commande sont utilisés dans la structure de produit spécifique. Utilisez la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000) pour créer un structure de produit spécifique. Si cette case est cochée, et que, pendant la configuration du produit, vous choisissez un sous-ensemble pour lequel un article standard à la commande est défini dans le module IBD, cet article standard à la commande est utilisé dans la nomenclature spécifique. Par ailleurs, les composants de nomenclature de l'article standard sont sélectionnés dans la nomenclature spécifique durant la génération du projet PCS. Si cette case n'est pas cochée, et que, pendant la configuration du produit, vous choisissez un sous-ensemble pour lequel un article standard à la commande existe dans le stock, cet article standard à la commande est utilisé dans la nomenclature, mais ses composants sont dérivés de l'article générique (source). Remarque Les cases à cocher ci-dessus concernent les articles standard dont la politique de commande est A la commande. Si, pendant la configuration du produit, vous sélectionnez un article standard dont la politique de commande est Anonyme, cet article ne sera jamais rendu spécifique et le problème de copie des composants ne se posera donc jamais. Utilisations multiples d'un article standard à la commande dans un projet PCS L'utilisation de ce paramètre Utilisation nomencl. article std à la cde est double. Non seulement ce paramètre intervient dans la sélection des composants des articles standard à la commande durant la génération du projet mais il détermine si un sous-ensemble standard à la commande spécifique peut être employé plusieurs fois dans un projet PCS pour différents articles composés. Si cette case n'est pas cochée, deux articles composés d'un projet PCS donné ne peuvent pas avoir le même sous-ensemble standard à la commande spécifique comme composant. Une fois que le sous-ensemble spécifique a été employé dans le premier article composé, vous ne pouvez pas utiliser le même sous-ensemble dans un second article composé. En effet, lorsqu'un sous-ensemble est employé dans un article composé, le numéro de variante produit qu'il reçoit entrera en conflit avec le numéro de variante produit de tout autre article composé qui aura besoin de ce sous-ensemble. Si cette case est cochée, un sous-ensemble standard à la commande spécifique semblable peut être utilisé dans plusieurs articles composés du même projet. Le premier article composé dans lequel le sous-ensemble est employé transmet son numéro de variante produit au sous-ensemble. Malgré ce numéro de variante produit, le sous-ensemble peut être utilisé dans d'autres structures de produit spécifiques avec d'autres numéros de variantes produit Remarque Si cette case est cochée, et que vous modifiez un sous-ensemble standard à la commande spécifique dans l'un des articles composés, ce sous-ensemble est également modifié dans les autres articles composés qui l'utilisent. Utiliser article standard pour configuration Si cette case est cochée, vous pouvez copier la structure de produit de l'article spécifique vers la configuration d'article standard sélectionnée dans la session Copie de structure produit spécif. vers structure standard (tipcs2232m000). Si cette case n'est pas cochée, l'article spécifique n'est pas copié dans une configuration d'article standard. Autoriser la réutilisation des configurations Si cette case est cochée, et si vous saisissez le même article générique avec les mêmes options sur plusieurs lignes d’une commande client, Infor LN utilise le même code Article sur les deux lignes, si cela est possible. Si cette case n'est pas cochée, et si vous saisissez le même article générique avec les mêmes options sur plusieurs lignes d’une commande client, Infor LN utilise un code Article différent pour chaque ligne de commande client. Il n’est pas permis d’utiliser le même article spécifique avec des codes de variante de produit différents sur plusieurs lignes de commandes clients. Remarque Il n’est pas toujours possible d’utiliser un code Article sur plusieurs lignes de commandes clients. Pour plus d'informations, voir Lignes de commandes clients multiples avec des configurations de produit identiques: Rubriques liées Comment utiliser un modèle de produit dans une commande client Numéro de séquence du code Article de la position Ce champ indique la position du code Article à partir de laquelle le numéro de séquence est généré. Si le code article généré par Infor LN n'identifie pas de façon unique la variante produit, le configurateur crée automatiquement un code Article unique en ajoutant un numéro de séquence au code Article initialement généré. Remarque La case n'est pas visible sauf si la case Configurateur produit (PCF) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Numéro de séquence du code Article à la position Ce champ indique la position du code Article à partir de laquelle le numéro de séquence est généré. Si le code article généré par Infor LN n'identifie pas de façon unique la variante produit, le configurateur crée automatiquement un code Article unique en ajoutant un numéro de séquence au code Article initialement généré. Remarque La case n'est pas visible sauf si la case Configurateur produit (PCF) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Version de configurateur de produits Version du configurateur de produits. L'utilisation du configurateur de produits comprend deux étapes : Définition du modèle de produit. Utilisation du modèle de produit en situation opérationnelle. Lors du développement, les contraintes doivent être testées pour garantir qu'aucune erreur ne se produit. Le modèle est ainsi opérationnel. Remarque vous pouvez toujours basculer d'une version à une autre. La case n'est pas visible sauf si la case Configurateur produit (PCF) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Version interpréteur Les contraintes doivent être testées pour garantir qu'aucune erreur ne se produit. Durant l'exécution, les contraintes sont donc continuellement lues, puis interprétées ou compilées. Une fois que vous avez modifié certaines contraintes, le mode Version interprétateur vous permet de tester immédiatement un modèle de produit générique sans recompiler toutes les contraintes. L'ennui est que les performances du configurateur produit sont réduites. Version objet Cette version est opérationnelle. Lors du runtime, les contraintes sont directement exécutées par le configurateur produit en tant qu'objets, sans qu'il soit nécessaire de les enregistrer, puis de les interpréter ou de les recompiler à chaque fois. Comparée à la version interpréteur, la version objet permet souvent une amélioration considérable des performances, surtout lorsqu'il s'agit de contraintes plus complexes. Avant de pouvoir travailler avec la version objet, toutes les contraintes doivent être compilées via la session Compilation des contraintes par article configurable (tipcf2201m000). Pour ce faire, vous avez besoin des outils de compilation ''bic6.2'' d'Enterprise Server. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Version de configurateur de produits. Rubriques liées Comment définir un modèle de produit Groupe de séries pour variantes de produits Groupe de séries pour variantes de produits. Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries Répertoire de contrainte source Avant la compilation des contraintes, cette session crée un fichier source pour la contrainte. Ces fichiers sont stockés dans le répertoire <path.name>/ppcfcons<company.number> de votre système de fichiers. Saisissez le chemin d'accès du répertoire dans lequel vous voulez stocker le fichier source de la contrainte. Vous pouvez indiquer l'intégralité du chemin ou utilisez le répertoire courant comme point de départ. Dans cette dernière situation, le nom du chemin doit commencer par un point `[.]`. Remarque Le système ajoute automatiquement au chemin d'accès le nom du répertoire contenant le fichier source, mais rien ne vous empêche de l'ajouter vous-même. La prochaine fois que vous utiliserez cette session, le système affichera le répertoire enregistré comme répertoire par défaut. Si aucun répertoire n'a été sauvegardé, le fichier `$BSE/lib/fd<tools.version>.<packet.combination` permet de déterminer le chemin par défaut. La case n'est pas visible sauf si la case Configurateur produit (PCF) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Si aucun répertoire n'a été enregistré et que vous travaillez sur un système qui ne dispose pas de fichier `$BSE/lib/fd<tools version>.<packet.combination>`, vous êtes invité à saisir le répertoire dans lequel les fichiers source doivent être stockés. Répertoire de contrainte objet Saisissez le chemin d'accès du répertoire dans lequel vous voulez stocker les contraintes objets. Vous pouvez indiquer l'intégralité du chemin ou utilisez le répertoire courant comme point de départ. Dans cette dernière situation, le nom du chemin doit commencer par un point et une barre oblique. Remarque Le système ajoute automatiquement au chemin d'accès le nom du répertoire de contrainte objet, mais rien ne vous empêche de l'ajouter vous-même. Si aucun répertoire n'a été sauvegardé, le fichier `$BSE/lib/fd<tools.version>.<package.combination>` permet de déterminer le chemin par défaut. La case n'est pas visible sauf si la case Configurateur produit (PCF) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Si aucun répertoire n'a été enregistré et que vous travaillez sur un système qui ne dispose pas de fichier " `$BSE/lib/fd<tools version>.<packet.combination>`'', vous êtes invité à saisir le répertoire dans lequel les objets doivent être stockés. Expression de contrainte Entrer la valeur d'option Dans le module Configuration du produit, vous pouvez enregistrer des contraintes par article générique. Pour ces contraintes, vous pouvez utiliser un certain nombre de variables prédéterminées dans la session Paramètres du configurateur (tipcf0100m000). Vous ne pouvez attribuer à ces variables une description ou un nom qu'une seule fois. Ceci veut dire qu'une fois les contraintes produit définies, la description des variables ne peut plus être modifiée. La variable Entrer la valeur d'option vous permet d'indiquer, pour chaque caractéristique produit, si le configurateur doit ou non afficher une invite vous demandant de saisir une valeur d'option. Cette variable possède les caractéristiques suivantes :
Classe de contrainte | Avant entrée
Application | Saisie de la valeur d'option oui/non
Domaine | Vrai/faux
Initialisation | Vrai
Afficher la valeur d'option Indique si le configurateur doit afficher chaque caractéristique produit correspondant à une valeur d'option implicite lors du processus de configuration. Cette variable possède les caractéristiques suivantes :
Classe de contrainte | Avant entrée
Application | affichage des valeurs d'option - O/N
Domaine | Vrai/faux
Initialisation | Vrai si le paramètre Afficher les options implicites est sélectionné
Faux si le paramètre Afficher les options implicites n'est pas sélectionné
Remarque La valeur correspond à "vrai" si le champ Entrer la valeur d'option contient "Vrai". Validation Dans le module Configuration du produit, vous pouvez enregistrer des contraintes par article générique. Pour ces contraintes, vous pouvez utiliser un certain nombre de variables prédéterminées dans la session Paramètres du configurateur (tipcf0100m000). Vous ne pouvez attribuer à ces variables une description ou un nom qu'une seule fois. Ceci veut dire qu'une fois les contraintes produit définies, la description des variables ne peut plus être modifiée. Le contenu de ce champ indique si le configurateur produits doit ou non valider une configuration donnée. Cela vous permet de contrôler le processus de configuration et d'empêcher la création de variantes produit incorrectes. Notez que la notion de configuration de produit recouvre ici toutes les informations produit génériques, telles que les caractéristiques et options de produit, les données articles, les nomenclatures, les gammes et les tarifs génériques. Cette variable possède les caractéristiques suivantes :
Classe de contrainte | Validation
Application | Validation d'une configuration produit
Domaine | Vrai/faux
Initialisation | Vrai
Message Dans le module Configuration du produit, vous pouvez enregistrer des contraintes par article générique. Pour ces contraintes, vous pouvez utiliser un certain nombre de variables prédéterminées dans la session Paramètres du configurateur (tipcf0100m000). Vous ne pouvez attribuer à ces variables une description ou un nom qu'une seule fois. Ceci veut dire qu'une fois les contraintes produit définies, la description des variables ne peut plus être modifiée. Le champ Message vous permet de générer des messages durant le processus de configuration du produit. Ces messages contiennent des avertissements, des remarques ou des explications. Ils peuvent être définis comme des textes ou blocs de texte au niveau des contraintes. Si vous avez opté pour la configuration dans la langue du client, vous pouvez créer pour les contraintes des messages dans n'importe quelle langue. Le configurateur de produits va alors générer le message en l'affichant dans la langue du client. Cette variable possède les caractéristiques suivantes :
Classe de contrainte | Validation
Application | Génération de messages
Domaine | Alphanumérique : jusqu'à 80x25 lignes de texte
Initialisation | Message standard
Remarque Lorsqu' un message est enregistré dans une autre langue, le code de la langue (système) doit être ajouté à la variable Message. Exemple : message = "ceci est un message" message.3 = "dies ist eine Meldung" Données articles Dans le module Configuration du produit (PCF), vous pouvez enregistrer des contraintes par article générique. Pour ces contraintes, vous pouvez utiliser un certain nombre de variables prédéterminées dans la session Paramètres du configurateur (tipcf0100m000). Vous ne pouvez attribuer à ces variables une description ou un nom qu'une seule fois. Ceci veut dire qu'une fois les contraintes produit définies, la description des variables ne peut plus être modifiée. Les données de ce champ vous permettent de laisser le configurateur de produit déterminer les données articles d'un composant de variante produit, telles que le code Article, la description de l'article, la matière, la taille, la norme et le texte associé à l'article. Les données de la variable peuvent être utilisées dans la partie "substitution de paramètre" d'une contrainte données Article générique. Cette variable possède les caractéristiques suivantes :
Classe de contrainte | Remplacement des paramètres
Application | Détermination des données articles de variante produit
Domaine | Caractères alphabétiques
Initialisation | Valeur courante des données article
Remarque Les blocs de texte destinés à la génération des textes d'article sont prioritaires sur tous les autres. Temps de cycle Dans le module Configuration du produit (PCF), vous pouvez enregistrer des contraintes par article générique. Pour ces contraintes, vous pouvez utiliser un certain nombre de variables prédéterminées dans la session Paramètres du configurateur (tipcf0100m000). Vous ne pouvez attribuer à ces variables une description ou un nom qu'une seule fois. Après avoir défini les contraintes du produit, vous ne pouvez donc plus modifier la description des variables. A l'aide de la variable Temps de cycle, vous pouvez, par exemple, laisser le configurateur de produit calculer le temps de cycle d'une opération à partir d'une formule. Cette variable possède les caractéristiques suivantes :
Classe de contrainte | Remplacement des paramètres
Application | Calcul du temps de préparation d'une opération
Domaine | Fractions
Initialisation | Valeur courante du temps de préparation pour l'opération
Prix Dans le module Configuration du produit, vous pouvez enregistrer des contraintes par article générique. Pour ces contraintes, vous pouvez utiliser un certain nombre de variables prédéterminées dans la session Paramètres du configurateur (tipcf0100m000). Vous ne pouvez attribuer à ces variables une description ou un nom qu'une seule fois. Ceci veut dire qu'une fois les contraintes produit définies, la description des variables ne peut plus être modifiée. Grâce à ce champ, vous pouvez laisser le configurateur de produit calculer le prix d'achat ou de vente d'une variante produit, en utilisant par exemple une formule. Le prix définitif de la variante peut comprendre différents éléments de prix et/ou de majoration. Vous pouvez définir ces données, par article générique, dans la liste générique des prix d'achat ou de vente. Cette variable possède les caractéristiques suivantes :
Classe de contrainte | Remplacement des paramètres
Application | Calcul du prix d'achat ou de vente d'une variante de produit
Domaine | Fractions
Initialisation | Valeur courante du prix d'achat ou 0,0 pour le prix de vente