| # Variables de processus par opération (étape) (tisfc0132m000) Cette session permet d'afficher et de modifier les variables de processus liées à un ordre de fabrication concernant une opération ou combinaison opération/étape opératoire particulière. Si la valeur du champ Etape opératoire est 0 (zéro), les variables de processus affichées sont directement liées à l'opération. Remarque Pour afficher ou modifier des variables de processus liés à un ordre de fabrication, indépendamment de l'opération ou de l'étape opératoire, servez-vous de la session Variables de processus par ordre de fab. (tisfc0131m000). Rubriques liées Micro-gamme Ordre de fabrication Ordre destiné à fabriquer une quantité définie d'un article pour une date de livraison donnée. Ordre de fabrication Statut affecté à un ordre de fabrication, qui indique l'état d'avancement de l'ordre. Par exemple, Planifié, Documents imprimés, ou Lancé. Valeurs autorisées Statut de l'ordre Opération Une des séries d'étapes d'une gamme, qui sont exécutées successivement pour fabriquer un article. Les données suivantes sont collectées au cours d'une opération de gamme : Tâche. Exemple : sciage. Machine utilisée pour exécuter la tâche (facultatif). Exemple : scie. Lieu d'exécution de la tâche (centre de charge). Exemple : scierie. Nombre d'employés nécessaires à l'exécution de la tâche. Ces données sont utilisées pour calculer les délais des ordres, planifier les ordres de fabrication et calculer les prix de revient. Etape opératoire Sous-opération liée à une opération de gamme. Une étape opératoire contient des instructions ou des informations relatives aux traitements ou aux outils. Si la valeur de ce champ est 0 (zéro), les variables de processus affichées sont directement liées à l'opération. Variable de processus Paramètre ou valeur saisie concernant une machine, un outil ou une qualité de traitement, qui est à prendre en compte pour la réalisation d'une opération ou d'une étape opératoire. Exemples : profondeur de découpage, vitesse de découpage ou température. Limite supérieure de contrôle La plus haute valeur de variable de processus autorisée. Limite inférieure de contrôle La plus basse valeur de variable de processus autorisée. Valeur cible La valeur objective de la variable de processus. Ecart par rapport àla valeur cible Façon dont les limites de contrôle supérieure et inférieure de la variable de processus sont déterminées. Remarque La valeur cible, l'écart et la façon dont l'écart est déterminé sont définis dans la session de détails Opération (étape) - Variables de processus (tirou1111m000) n. Valeur cible Unité dans laquelle la variable de processus est mesurée. Opération Statut affecté à une opération. Par exemple, Planifié, Prêt, ou Achevé. Ce statut indique l'avancement d'une opération. |