| # Hist. des échantillons de donn. de test par numéro de série (qmptc3516m000) Cette session permet d'afficher l'historique des données de test par numéro de série. Les données ont été précédemment saisies dans la session de détails Echantillon de données de test par numéro de série (qmptc1116m000). Les lignes de données de test ont été créées pour chaque position de l'ordre de contrôle. Exemple Si un ordre de contrôle qualité à quatre positions avec une caractéristique, quatre lignes sont générées. Remarque Cette session permet d'afficher les données de test qui ont été saisies par caractéristique. La session dans laquelle vous saisissez vos données de test dépend du paramètre Saisie des données de test par que vous avez défini dans la session Paramètres Qualité (qmptc0100m000). Rubriques liées Contrôles qualité d'ordres Ordre de contrôle Code de l'ordre de contrôle qualité. Echantillon Petite quantité extraite de la quantité totale (d'ordre) qui est représentative de la qualité globale. Aspect Parties d'un article. Par exemple une vis peut avoir les aspects "axe" et "tête". Un aspect peut avoir une ou plusieurs caractéristiques. Par exemple, une tête de vis peut avoir un diamètre et une longueur, et un axe peut avoir un diamètre et une couleur. Numéro de série Numéro unique que Infor LN génère de manière à distinguer les différentes mesures qui peuvent être effectuées pour une quantité d'échantillon. Le nombre de mesures dépend de la quantité testée.
Exemple
Quantité de l'échantillon | 100 pièces
Quantité testée | 20 pièces
Explication : Vous devez effectuer cinq tests sur vingt pièces pour obtenir une quantité d'échantillon de cent pièces (100/20=5). Cinq lignes de test sont donc générées, chacune comportant un numéro de série unique. Remarque Le nombre total de numéros de série ne peut pas dépasser la valeur de la quantité de l'échantillon divisée par la quantité testée. Caract. Référence à une qualité ou à une marque distinctive d'un article ou d'un composant d'article. Par exemple, son diamètre, sa longueur, son poids. Position Le numéro de position représente une caractéristique qui est mesurée. La valeur mesurée est saisie en tant que données de test dans la session Données de test d'ordre de contrôle qualité (qmptc1115m000) ou la session Echantillon de données de test par numéro de série (qmptc1116m000). Art. Dans Infor LN, les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Méthode Type de valeur de caractéristique ou façon dont la valeur de caractéristique est calculée. Date du test Date et heure auxquelles s'est effectué le test. Valeur de mesure Résultat du test. Si vous avez sélectionné Quantitatif dans le champ Type de résultat et que la valeur du champ Type de la caractéristique n'est pas Option, une valeur numérique s'affiche. Si un algorithme a été indiqué pour la ligne d'ordre de contrôle qualité, celui-ci a calculé la valeur numérique affichée dans ce champ. Unité Unité dans laquelle les résultats des tests sont définis ou calculés. Remarque Ce champ n'est pas applicable si vous avez saisi Option dans le champ Type de la caractéristique. Groupe d'options Groupe de valeurs possibles pour une caractéristique. Pour chaque valeur (option), vous pouvez indiquer si celle-ci est acceptable ou non. Les options "bleu" et "rouge" constituent un groupe d'options. Exemple
Caractéristique | Valeur du pH
Test | test Litmus
Options. | bleu = acceptable
rouge = non acceptable
Option Option trouvée. Remarque En fonction de ce que vous saisissez dans le champ Type d'option de la session Options (qmptc0114m000), l'option est Acceptable ou Non acceptable. Zone de test Emplacement physique où s'effectue le test. Employé Personne qui effectue le test pour cette caractéristique. instrument Instrument par défaut permettant de mesurer la caractéristique. Résultat Résultat du contrôle qualité. Remarque Infor LN génère automatiquement une valeur, selon les limites de qualité que vous avez défini dans la session Caractéristiques de la procédure de test standard (qmptc0115m000) et/ou la session Options (qmptc0114m000). |