| # Impression des échantillons d'ordres de contrôle qualité (qmptc1410m000) Cette session permet d'imprimer une plage d'échantillons. Rubriques liées Contrôles qualité d'ordres Plage de sélection Article De Affiche la plage de valeurs l'article De. Cette sélection indique le début de la plage. Article A Affiche la plage de valeurs de l'article A. Cette sélection indique la fin de la plage. Séquence d'ordre d'origine Affiche la plage de valeurs de la séquence. Séquence d'ordre d'origine Numéro de séquence de l'ordre de contrôle qualité, qui est fonction des caractéristiques testées sur les différents échantillons. Origine Module ou application intégré(e) auquel un ordre (de contrôle qualité) est lié. Ordre Numéro d'ordre de l'origine du contrôle qualité. Ordre Numéro d'ordre de l'origine du contrôle qualité. Ligne d'ordre d'origine Numéro de position de l'ordre auquel l'ordre de contrôle est lié. Il peut s'agir du numéro de position de la ligne de commande client, du numéro de position de la ligne de commande fournisseur ou du numéro de position dans la nomenclature. Ligne d'ordre d'origine Numéro de position de l'ordre auquel l'ordre de contrôle est lié. Il peut s'agir du numéro de position de la ligne de commande client, du numéro de position de la ligne de commande fournisseur ou du numéro de position dans la nomenclature. Opération Une des séries d'étapes d'une gamme, qui sont exécutées successivement pour fabriquer un article. Les données suivantes sont collectées au cours d'une opération de gamme : Tâche. Exemple : sciage. Machine utilisée pour exécuter la tâche (facultatif). Exemple : scie. Lieu d'exécution de la tâche (centre de charge). Exemple : scierie. Nombre d'employés nécessaires à l'exécution de la tâche. Ces données sont utilisées pour calculer les délais des ordres, planifier les ordres de fabrication et calculer les prix de revient. Opération Une des séries d'étapes d'une gamme, qui sont exécutées successivement pour fabriquer un article. Les données suivantes sont collectées au cours d'une opération de gamme : Tâche. Exemple : sciage. Machine utilisée pour exécuter la tâche (facultatif). Exemple : scie. Lieu d'exécution de la tâche (centre de charge). Exemple : scierie. Nombre d'employés nécessaires à l'exécution de la tâche. Ces données sont utilisées pour calculer les délais des ordres, planifier les ordres de fabrication et calculer les prix de revient. Contrôle Affiche une liste de lignes d'ordre de contrôle qualité générées pour un ordre particulier. Ces lignes correspondent aux caractéristiques gérées pour chaque groupe de tests lié au code qualité. Contrôle Affiche la séquence du contrôle qualité effectué. Séquence de contrôle qualité Numéro de proposition d'entrée en stock ou de proposition de sortie de stock. Ligne de contrôle qualité Numéro de proposition d'entrée en stock ou de proposition de sortie de stock. Unité de manutention Structure de matières d'emballage ou partie d'une telle structure. Unité de manutention Une unité de manutention a les attributs suivants : 1) Code d'identification. 3) Emballage (facultatif). 3) Quantité d'emballages (facultatif). Important Si vous liez un article à une unité de manutention, l'article est emballé au moyen de cette unité. L'emballage fait référence au type de conteneur ou autres matières d'emballage dont est constituée l'unité de manutention. Par exemple : En définissant un emballage tel qu'une caisse de bois pour une unité de manutention, vous indiquez que l'unité de manutention est une caisse de bois. Ordre de contrôle Ordre qui permet de structurer le contrôle qualité des produits achetés, fabriqués ou vendus. Ordre de contrôle Ordre qui permet de structurer le contrôle qualité des produits achetés, fabriqués ou vendus. Echantillon Petite quantité extraite de la quantité totale (d'ordre) qui est représentative de la qualité globale. Echantillon Petite quantité extraite de la quantité totale (d'ordre) qui est représentative de la qualité globale. Itération d'échantillonnage Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : itérations d'échantillonnage. Itération d'échantillonnage Imprimer Affiche l'option d'impression. Cliquez sur cette commande pour imprimer tous les échantillons de la plage. |