| # Affichage de la ligne d'assemblage - affectations Ils existent à deux niveaux et se divisent en deux types. Les types se distinguent par leur finalité, tandis que les niveaux diffèrent par les caractéristiques qu'ils définissent. Types Les types d'affectation sont les suivants : Affectations non moyennes Leur objet est de définir des caractéristiques de processus. Ces affectations sont employées dans les cas suivants : Pour définir le contenu d'un ordre. Pour les ordres générés (non figés), le contenu est fonction de la première affectation non moyenne active. Pour les ordres figés, le contenu est fonction de l'affectation non moyenne en vigueur au moment où l'ordre est figé. Les affectations sont également utilisées pour décaler le délai lors du séquencement. Un délai est calculé pour chaque ordre séquencé. Ce délai dépend des temps de cycle, et le temps de cycle applicable est extrait de l'affectation non moyenne. Affectations moyennes Leur objet est de définir un temps de cycle moyen. Le module Configuration de la ligne d'assemblage (LAC) utilise l'affectation moyenne dans la planification. La planification du module LAC est basée sur le temps de cycle, le calendrier et le type de disponibilité. Remarque Un temps de cycle moyen n'est pas une moyenne mathématique, mais une valeur que vous considérez comme adéquate pour les temps de cycle non moyens sur une journée complète. Chaque jour doit être entièrement couvert par des affectations moyennes et non moyennes. Veillez donc à ce que pour chaque moment de la journée une affectation non moyenne soit effective, même si aucun travail n'est effectué durant ce laps de temps. Les affectations moyennes s'appliquent automatiquement durant la journée entière. Infor LN extrait les heures du jour ouvrable du calendrier. Niveaux Les affectations peuvent exister à deux niveaux. En fonction de ces niveaux, les catégories d'affectations sont les suivantes : Affectations au niveau du poste Ces affectations définissent les caractéristiques de processus par poste. Les caractéristiques de processus définies sont : Le taux d'occupation main d'œuvre et le taux d'occupation machine Nombre de temps de cycle Equipe de travail Opérations Affectations au niveau de la ligne Ces affectations s'appliquent à l'ensemble d'une ligne d'assemblage et définissent les caractéristiques applicables à la totalité de cette ligne. Chaque affectation au niveau de la ligne est reliée à un groupe d'affectations au niveau du poste. Par conséquent, si vous sélectionnez une autre affectation au niveau de la ligne, vous sélectionnez aussi automatiquement un autre groupe d'affectations au niveau du poste. Les affectations au niveau de la ligne possèdent les caractéristiques suivantes : Données de temps de cycle Les temps de cycle se basent sur les opérations effectuées sur une ligne. Le temps de cycle peut varier en fonction de la plage horaire indiquée pour l'affectation. Données de décalage Date d'application et date d'expiration Heure de début et heure de fin Remarque Les opérations ne sont pas visibles dans le module Contrôle d'assemblage. Seules les affectations au niveau de la ligne peuvent être moyennes ou non moyennes, dans la mesure où cette caractéristique découle du temps de cycle et que celui-ci n'est défini que pour les affectations au niveau de la ligne (et pas les affectations au niveau du poste). Les affectations tiennent compte de la date et de l'heure ; des caractéristiques de processus différentes peuvent donc être appliquées à la ligne sur différentes périodes et/ou plages horaires. Dans LAC, plusieurs caractéristiques au niveau du poste sont définies comme des affectations distinctes, telles qu'une affectation de tâche et une affectation d'opérations. Rubriques liées Présentation de la gestion de l'assemblage Utilisation d'un poste d'assemblage Affectation d'assemblage |