| # Glossaire de l'application Qualité combinaison qualité Conditions qui déterminent la génération des ordres de contrôle qualité et comment ces contrôles sont effectués. Une combinaison qualité relie les informations suivantes : module ou application à l'origine des contrôles qualité, article ou groupe qualité auquel s'appliquent les contrôles, critères de qualité qui doivent être satisfaits (définis dans le code Qualité). étalonnage Remise en état d'un instrument pour qu'il soit opérationnel. expression Indique le mode de calcul de la valeur de l'algorithme. Vous pouvez définir une expression qui contient des variables dotées de différentes unités de caractéristiques. Exemple Vous pouvez calculer le contenu d'un fût en saisissant l'expression suivante :
    Surface (en cm2) * Hauteur (en mètres)
N'oubliez pas cependant de convertir l'expression dans l'unité d'algorithme que vous avez saisie dans le champ Unité de l'algorithme. Par exemple, si vous entrez cm3 dans le champ Unité de l'algorithme, vous devez saisir l'expression suivante dans le champ Expression :
    Surface (en cm2) * Hauteur (en mètres) * 100
fréquence Intervalle entre deux échantillons, exprimé dans l'unité de fréquence. Explication : un nouvel échantillon de 10 pièces est prélevé toutes les 100 pièces. Dans le cas présent, il y aura 11 échantillons de 10 pièces. Exemple
Echantillon | 10 pièces
Fréquence | 100 pièces
Quantité d'ordre | 1150 pièces
groupe d'options Groupe de valeurs possibles pour une caractéristique. Pour chaque valeur (option), vous pouvez indiquer si celle-ci est acceptable ou non. Les options "bleu" et "rouge" constituent un groupe d'options. Exemple
Caractéristique | Valeur du pH
Test | test Litmus
Options. | bleu = acceptable
rouge = non acceptable
groupe de tests Définition dans laquelle sont stipulées la fréquence à laquelle vous prélevez des échantillons pour tester une quantité d'ordre et la taille de l'échantillon. itération Nombre de fois où un processus est répété pour s'assurer que les normes de contrôle qualité sont respectées. itérations d'échantillonnage Nombre d'itérations requises pour réaliser le plan d'échantillonnage. Lettre de code Lettres utilisées pour déterminer les différentes lettres de codes applicables à une règle d'échantillonnage. niveau de contrôle qualité Niveau auquel les contrôles qualité sont effectués. numéro de série Numéro unique que Infor LN génère de manière à distinguer les différentes mesures qui peuvent être effectuées pour une quantité d'échantillon. Le nombre de mesures dépend de la quantité testée. Exemple
Quantité de l'échantillon | 100 pièces
Quantité testée | 20 pièces
Explication : Vous devez effectuer 5 tests sur 20 pièces pour obtenir une quantité d'échantillon de 100 pièces (100/20=5). 5 lignes de test seront donc générées, chacune comportant un numéro de série unique. ordre de contrôle qualité Ordre qui permet de structurer le contrôle qualité des produits achetés, fabriqués ou vendus. origine Module ou application intégré(e) auquel un ordre (de contrôle qualité) est lié. plan d'action correctif Plan qui détaille les actions effectuées pour empêcher la récurrence de la non-conformité ou de l'échec. Le plan s'appuie sur le rapport de non-conformité (NCMR). plan d'échantillonnage Plan utilisé pour définir : La taille (quantité) de l'échantillon à tester. La norme de contrôle qualité à respecter. Niveau de contrôle qualité exigé par l'article. procédure de test standard Code auquel les données sont liées, ce code est nécessaire pour contrôler la qualité d'un article en fonction des critères définis. Puisqu'une seule procédure de test standard peut être utilisée pour un groupe de produits nécessitant les mêmes normes de qualité et les mêmes tests, une seule procédure de test standard peut faire gagner un temps considérable. quantité acceptée Fraction de la quantité de l'échantillon acceptée après le test. quantité rejetée Fraction de la quantité de l'échantillon rejetée après le test. quantité testée Fraction de la quantité de l'échantillon qui est testée. Exemple : Pour un échantillon de 5 kg, le test portera chaque fois sur 1 kg. rapport de non conformité (NCMR) Rapport qui identifie la non-conformité des matières lors du contrôle Qualité/Magasin ou lors du mouvement des matières et/ou lorsque les matières sont en stock. règle d'échantillonnage Règles basées sur des champs plans d'échantillonnage. Ces règles définissent comment et quand des échantillons sont prélevés, ainsi que les critères de l'échantillon et les critères d'acceptation et de rejet. séquence Numéro de séquence de l'ordre de contrôle qualité, qui est fonction des caractéristiques testées sur les différents échantillons. sévérité du contrôle qualité Niveau de contrôle qualité exigé par l'article. Vous pouvez augmenter ou abaisser, manuellement ou automatiquement, le niveau de sévérité du contrôle qualité relatif à la caractéristique d'un article en fonction des résultats réels du contrôle. Vous pouvez attribuer à la sévérité l'un des niveaux suivants : Standard Réduit Renforcée standard de contrôle qualité Normes (ISO, DIN, MIL, etc.) utilisées pour tester une ou plusieurs des caractéristiques d'un produit, afin de déterminer sa conformité pour chacune des caractéristiques indiquées. table de lettres de codes Table utilisée pour déterminer les différentes lettres de codes applicables à une règle d'échantillonnage . . La table regroupe les différentes lettres de codes. type de graphique Le type de graphique détermine l'aspect du graphique. Par exemple, il définit le type de graphique, l'épaisseur des lignes, la taille des barres, ainsi que les couleurs. Voici les types de graphiques utilisés dans Infor LN: Graphique à barres Graphique à bandes Graphique linéaire Diagramme circulaire ou à secteurs Graphique à nuages de points Graphique à barres empilées unité de fréquence Unité dans laquelle la taille de l'échantillon est exprimée. variable Code contenant la valeur d'un aspect ou d'une caractéristique. Cette valeur sera employée dans l'expression d'un algorithme pour calculer la valeur d'un autre aspect ou caractéristique. |