| # Règles d'échantillonnage (qmptc0160m000) Cette session permet de définir la règle d'échantillonnage utilisée dans le cas d'une procédure de test standard. Règle d'échantillonnage Code unique de la règle d'échantillonnage. Description. Description ou nom du code. Plan d'échantillonnage Code unique du plan d'échantillonnage. Description. Description ou nom du code. Général Table de lettres de codes Code unique de la table de lettres de codes. Description. Description ou nom du code. Niveau de contrôle qualité Niveau de contrôle qualité à respecter. Description. Description ou nom du code. Standard de contrôle qualité Code unique du standard de contrôle qualité. Description. Description ou nom du code. Sauter le lot Si cette case est cochée, seule une partie du lot soumis au contrôle qualité doit être inspectée. Fréquence de saut Nombre de lots dont le contrôle qualité peut être ignoré. Contrôle qualité restreint Contrôle qualité restreint de lots consécutifs acceptés Nombre de lots acceptés requis pour passer à une procédure de contrôle qualité réduite. Lorsque les marchandises fournies sont de bonne qualité, il est possible de passer à une procédure de contrôle qualité restreinte/réduite. Règle d'échantillonnage pour contrôle qual. restreint Code de la règle d'échantillonnage utilisé pour adopter un contrôle qualité restreint/réduit. Description. Description ou nom du code. Contrôle qualité accru Lots rejetés requis pour contrôle qualité accru Nombre de lors rejetés qui doit déclencher le passage à un contrôle qualité plus strict. Horizon de lots pour contrôle qualité accru Nombre de lots consécutifs les plus récents devant être vérifiés pour déclencher un contrôle qualité plus strict. Règle d'échantillonnage pour contrôle qualité accru Règle d'échantillonnage à utiliser pour le contrôle qualité accru/plus strict. Description. Description ou nom du code. Impression des règles d'échantillonnage Imprime les règles d'échantillonnage. |