| # Stampa della coerenza tra distinta base di progettazione e distinta base di produzione Le differenze possono essere il risultato delle modifiche apportate alla distinta base di progettazione o a quella di produzione dopo che la prima è stata copiata nella seconda. LN controlla solo le differenze tra i dati copiati da una distinta base di progettazione in una distinta base di produzione, non le altre modifiche eventualmente apportate a quest'ultima. LN verifica quattro punti chiave: Sono presenti differenze tra una riga distinta base di produzione copiata dalla distinta base di progettazione e la corrispondente riga distinta base di progettazione (compresa l'eliminazione di quest'ultima)? Sono state aggiunte delle righe alla distinta base di progettazione ma non alla distinta base di produzione? Non è possibile modificare la distinta base di progettazione dopo che la revisione è stata approvata. È possibile modificare solo le eccezioni. Sono state rimosse delle righe distinta base di produzione? Esiste qualche differenza tra la riga dati copia della distinta base di progettazione e la riga distinta base di produzione per quanto riguarda i seguenti campi? Articolo principale Numero sequenza Eccezioni Argomenti correlati Riepilogo di Gestione dati progettazione (EDM) Copia degli elementi di progettazione negli articoli Distinte base di progettazione Struttura di una distinta base a livello singolo |