| # Verifiche CTP per componente Il component CTP rappresenta ciò che rimane in aggiunta all'ATP dell'articolo finale che è già incluso nel piano principale del componente. In altri termini, ciò che si può produrre oltre all'ATP dell'articolo finale. CTP per componente e CTP per capacità possono essere interpretati come quantità 'Build-to-Promise'. Attivazione della verifica CTP per componente Per attivare la verifica CTP per componente, nella sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000), specificare quanto indicato di seguito per l'articolo finale: Selezionare la casella di controllo CTP per componente. Specificare il Barriera temporale CTP. Assicurarsi di specificare un valore non troppo elevato. Specificare l'Orizzonte CTP. Assicurarsi di specificare un tempo sufficiente. Nota Pianificazione aziendale esegue la verifica CTP nel periodo compreso tra il periodo di congelamento CTP e l'orizzonte CTP. Oltre all'orizzonte CTP, la quantità CTP è considerata infinita. Per gli articoli componente, selezionare la casella di controllo Critico in CTP nella sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000). Non è possibile definire un periodo di congelamento CTP per il componente, perché il componente non dispone di una verifica CTP univoca. Inoltre, LN sostituisce dinamicamente l'Orizzonte CTP con l'Orizzonte ATP per lo stesso motivo: per il componente viene utilizzato solo l'ATP nella verifica CTP dell'articolo padre dell'ATP. Esempio ATP di A = 10. ATP di B = 6. Sono necessari due pezzi di B per produrre un singolo pezzo di A. Se si esegue una verifica ATP e una verifica CTP per componente per l'articolo A, il risultato è 13 (ATP di A + 0,5*[ATP di B]). |