| # Controllo assemblaggio Funzionalità nuove e modificate Acquisizione di articoli configurati in Controllo assemblaggio Nel modulo Controllo assemblaggio di Infor LN 10 è possibile acquisire articoli configurati. Con l'introduzione di questa funzionalità sono state aggiunte le seguenti sessioni: Calcolo struttura prezzo di acquisto variante prodotto (tipcf5235m000) Struttura prezzo di acquisto variante prodotto (tipcf5535m000) Per ulteriori informazioni, consultare Approvvigionamento di articoli configurati in Controllo assemblaggio - Impostazione dei dati principali Approvvigionamento di articoli configurati in Controllo assemblaggio - Impostazione della distinta base Varianti di prodotto - Articoli configurabili acquistati Strutture linee di fornitura divergenti In Infor LN 10 è possibile impostare una struttura di linea di assemblaggio divergente in LN. Nelle strutture di linea di assemblaggio divergenti è possibile collegare una linea di assemblaggio a più linee di assemblaggio padre. Per ulteriori informazioni, consultare Collegamento di una linea di fornitura a più linee padre (struttura di linee di assemblaggio divergenti) Selezione delle linee di assemblaggio - Parametro Dipendente da configurazione Sincronizzazione di una linea di fornitura con più linee padre Selezione della linea di assemblaggio in base alla configurazione articolo In Infor LN 10, in Controllo assemblaggio è possibile creare una struttura di linea di assemblaggio divergente. Con l'introduzione di questa funzionalità, nella sessione Linee di assemblaggio (tiasl1530m000) è stato aggiunto il campo Dipendente da configurazione. Per ulteriori informazioni, consultare Selezione delle linee di assemblaggio - Parametro Dipendente da configurazione. Tempi di trasporto tra linee di assemblaggio collegate In Infor LN 10, una linea di fornitura collegata a più linee padre può essere fisicamente presente nella stessa ubicazione geografica delle linee padre oppure in un'area geografica differente. Se la linea di fornitura si trova in un'area geografica differente, al momento della pianificazione degli ordini di assemblaggio dovrà essere considerato il tempo necessario per trasportare i componenti assemblati alla linea padre. Per ulteriori informazioni, consultare Tempo di trasporto per linee di assemblaggio collegate. Allocazione da variante stazione di linea In Infor LN 10 il processo di definizione allocazione componenti assemblaggio viene eseguito automaticamente nella sessione Variante stazione di linea - Componenti assemblaggio (tiasc2121m000) quando viene immesso o eliminato un record o quando viene modificata la Quantità progettazione processo. Ritardo dell'elaborazione degli ordini di assemblaggio in sequenza In Infor LN 10 è possibile ritardare l'elaborazione degli ordini di assemblaggio in sequenza. Le prime date di inizio consentite possono essere specificate nella nuova sessione Ordine di assemblaggio - Pianificazione segmenti di linea (tiasc2110m100). |