| # Ispezioni relative ad articoli di vendita Se la funzionalità di gestione della qualità è stata implementata per le vendite nel modulo Vendite, vengono creati automaticamente ordini di ispezione per ogni spedizione. Gli ordini di ispezione specificano i test da eseguire per gli articoli da vendere. Parametri di impostazione dei dati di ispezione Utilizzare la sessione Parametri Gestione qualità (qmptc0100m000) per definire i parametri per l'ispezione della qualità. In questa sessione: Selezionare la casella di controllo Vendite (SLS) nella casella di gruppo QM implementato. Selezionare la casella di controllo Vendite (SLS) nella casella di gruppo Ispezioni specifiche per utilizzare i dati delle ispezioni specifiche per ordine nel package Vendite di Infor LN. Se questa casella di controllo è selezionata, i dati delle ispezioni specifiche per ordine vengono lasciati inalterati, anche in caso di modifica dei dati principali dell'ordine di vendita correlato. Per sovrascrivere i risultati consigliati delle ispezioni, selezionare la casella di controllo Vendite (SLS) nella casella di gruppo QM solo consigliato. Avvio dell'ordine di ispezione dalle vendite Istruzione 1. Creazione dell'ordine di vendita È possibile creare ordini di vendita nella sessione Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900): Automaticamente, da varie origini, come Contratti, Offerte, EDI e così via Tramite la copia di un ordine esistente nella sessione Copia ordine di vendita (tdsls4201s000) Manualmente Istruzione 2. Approvazione dell'ordine di vendita Approvare l'ordine tramite l'opzione Approva della sessione Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900). L'approvazione è una fase obbligatoria della procedura relativa all'ordine di vendita. L'esecuzione delle attività di tale procedura ha inizio con l'approvazione dell'ordine da parte di un utente. Istruzione 3. Inoltro dell'ordine di vendita al package Magazzino Inoltrare l'ordine di vendita al package Magazzino nella sessione Inoltro ordini di vendita a Magazzino (tdsls4246m000). Istruzione 4. Generazione dell'avviso di uscita Generare l'avviso di uscita per le merci da prelevare dal magazzino tramite la sessione Generazione avviso di uscita (whinh4201m000), selezionare le righe dell'ordine contenenti le merci da prelevare, quindi fare clic su Avviso. In alternativa, è possibile generare l'avviso di uscita per singole righe dell'ordine di uscita tramite la sessione Righe ordine di uscita (whinh2120m000) o Panoramica stato riga ordine di uscita (whinh2129m000). Istruzione 5. Rilascio dell'avviso di uscita Rilasciare l'avviso di uscita dopo la sua generazione per indicare che le merci sono pronte per l'ispezione, se la procedura di immagazzinamento prevede ispezioni. Dopo il rilascio dell'avviso di uscita, le righe dell'ordine di uscita e le unità di gestione correlate devono essere ispezionate. Se nella procedura di immagazzinamento in uscita delle righe dell'ordine di uscita sono definite ispezioni in uscita, gli articoli devono essere sottoposti a ispezioni in uscita. Istruzione 6. Analisi dell'ordine di ispezione generato Analizzare l'ordine di ispezione standard generato nella sessione Ispezioni ordine (qmptc1120m000). È possibile gestire l'ordine di ispezione in questa sessione soltanto finché l'ispezione non è stata elaborata. Istruzione 7. Gestione delle righe dell'ordine di ispezione Gestire le righe dell'ordine di ispezione tramite la sessione Righe ordini di ispezione (qmptc1101m000). Per ogni combinazione di elemento caratteristico e di caratteristica, viene definita una riga di ispezione. È possibile modificare i dati correlati alle caratteristiche per un ordine di ispezione specifico. Istruzione 8. Revisione dei campioni Per ogni ordine di ispezione, rivedere campioni diversi con dimensioni diverse e date e ore diverse tramite la sessione Campioni ordini di ispezione (qmptc1110m000). Infor LN verifica che il totale di tutti i campioni corrisponda alla dimensione del campione. Istruzione 9. Immissione dei dati di test Immettere i dati di test nella sessione Ordine di ispezione - Dati test (qmptc1115m000) o nella sessione Campione - Dati test per Numero di serie (qmptc1116m000). La sessione in cui vengono immessi i dati di test dipende dalle impostazioni di Parametri Gestione qualità (qmptc0100m000). Infor LN genera i risultati complessivi definiti per tale caratteristica specifica. Istruzione 10. Completamento dell'ispezione dell'ordine È possibile completare il processo di ispezione per ordine, origine o magazzinaggio nella sessione Completamento/Elaborazione ispezioni ordini (qmptc1202m000). Dopo che l'ordine di ispezione è stato impostato come completato, viene verificato automaticamente se sono stati definiti tutti i dati di test. In caso contrario, non sarà possibile completare l'ordine di ispezione. Infor LN consente di completare il processo di ispezione dell'ordine soltanto dopo la definizione dei dati di test. Istruzione 11. Elaborazione dell'ispezione dell'ordine Elaborare gli ordini di ispezione per ordine di ispezione, origine e ispezione di magazzinaggio. Istruzione 12. Approvazione o scarto dell'articolo di vendita Infor LN consente di determinare i pezzi conformi e non conformi nell'ambito della dimensione del campione. In base a questa valutazione, vengono calcolate automaticamente le quantità accettate e scartate effettive. mediante un confronto con il livello di qualità accettabile (AQL) immesso nella sessione di dettagli Gruppi test (qmptc0136m000). Se la percentuale di quantità accettata risulta inferiore al valore AQL, viene scartato l'intero ordine o lotto. In caso di campionamento continuo, viene scartata la parte dell'ordine visualizzata nel campo Frequenza. I risultati dell'ispezione vengono visualizzati nella sessione Ispezioni magazzino (whinh3122m000), nella quale è possibile approvare, scartare o distruggere le merci. Istruzione 13. Analisi dei risultati effettivi dell'ispezione Analizzare i risultati effettivi dell'ispezione tramite la sessione Ispezioni ordine (qmptc1120m000). Le quantità visualizzate nei campi relativi alla quantità da accettare consigliata e alla quantità da scartare consigliata verranno memorizzate al termine dell'elaborazione dell'ordine di ispezione. Istruzione 14. Chiusura dell'ordine di ispezione Chiudere l'ordine di ispezione tramite la sessione Ispezioni ordine (qmptc1120m000). Selezionare l'ordine di origine da chiudere, quindi chiudere l'ordine di ispezione dal menu Specifico. Lo stato verrà impostato automaticamente su Elaborato. Argomenti correlati Procedura relativa all'ordine di vendita Avviso di uscita Ispezioni di magazzino e origine dell'ordine |