| # Glossario di Gestione qualità combinazione di qualità Condizioni che determinano la generazione di ordini di ispezione e la modalità di esecuzione delle ispezioni. Una combinazione di qualità consente di collegare le informazioni riportate di seguito: Il modulo o il package che costituisce l'origine delle ispezioni della qualità. Il gruppo di qualità o di articoli al quale vengono applicate le ispezioni di qualità. I requisiti di qualità da soddisfare, definiti nell'ID qualità. espressione Indica il modo in cui viene calcolato il valore di un algoritmo. È possibile definire un'espressione contenente variabili espresse in differenti unità di misura della caratteristica. Esempio È possibile calcolare il contenuto di un barile immettendo l'espressione riportata di seguito:
    Area (in cm2) * Altezza (in metri)
Accertarsi, tuttavia, di convertire l'espressione nell'unità di misura dell'algoritmo immessa nel campo Unità di misura algoritmo. Se, ad esempio, si immette cm3 nel campo Unità di misura algoritmo, nel campo Espressione è necessario immettere l'espressione riportata di seguito:
    Area (in cm2) * Altezza (in metri) * 100
frequenza Intervallo tra due campioni, espresso nell'unità di misura frequenza. Spiegazione: ogni 100 pezzi viene definito un nuovo campione di 10 pezzi. In questo caso vengono definiti 11 campioni di 10 pezzi ciascuno. Esempio
Campione | 10 pezzi
Frequenza | 100 pezzi
Quantità ordine | 1150 pezzi
gravità dell'ispezione Gravità dell'ispezione richiesta dall'articolo. In base ai risultati effettivi dell'ispezione, è possibile aumentare o ridurre manualmente e/o automaticamente il livello di gravità dell'ispezione stessa in relazione a una caratteristica di un articolo. Il livello di gravità può essere impostato su uno dei seguenti valori: Normale Ridotta Elevata gruppo di test Definizione della frequenza con cui si prelevano campioni per testare una quantità ordine, nonché definizione della dimensione del campione. iterazione Numero di ripetizioni di un processo necessarie per garantire che vengano rispettati gli standard di ispezione. iterazioni di campionamento Numero di iterazioni necessarie per completare il processo di campionamento. lettera di codice Lettere utilizzate per determinare le varie lettere di codici applicabili per una regola di campionamento. livello di ispezione Livello in base al quale vengono condotte le ispezioni. numero di serie Numero univoco generato da LN per distinguere le diverse misure che è possibile effettuare su una quantità campione. Il numero di misure varia in base alla quantità di test. Esempio
Quantità campione | 100 pezzi
Quantità test | 20 pezzi
Spiegazione: è necessario eseguire 5 test su 20 pezzi per ottenere una quantità campione di 100 pezzi (100/20=5). Vengono pertanto generate 5 righe di test, ognuna con un numero di serie univoco. ordine di ispezione Ordine utilizzato per strutturare l'ispezione di prodotti acquistati, prodotti o venduti. origine Package o modulo integrato a cui si riferisce un ordine (di ispezione). piano di azioni correttive (PAC) Piano in cui sono illustrate in dettaglio le azioni da eseguire per evitare il ripetersi di non conformità o guasti. Questo piano è basato sul report sui materiali non conformi (NCMR). piano di campionamento Piano utilizzato per definire quanto segue: Dimensione (quantità) del campione da sottoporre al test. Standard di ispezione da seguire. Gravità dell'ispezione richiesta dall'articolo. procedura di test standard Codice al quale vengono collegati i dati necessari per la verifica dei requisiti di qualità di un articolo. Una procedura di test standard, utilizzabile per un gruppo di prodotti che richiedono gli stessi test e standard di qualità, può consentire un notevole risparmio di tempo. quantità accettata Parte della quantità del campione accettata dopo il test. quantità scartata Parte della quantità del campione scartata dopo il test. quantità test Parte della quantità del campione sottoposta al test. Esempio: un campione di 5 kg viene testato 1 kg alla volta. regola di campionamento Regole basate su piani di campionamento. Le regole definiscono le modalità e i tempi di creazione dei campioni, nonché i relativi criteri di accettazione/scarto. report sui materiali non conformi (NCMR) Report in cui vengono identificate le non conformità dei materiali rilevate durante l'ispezione di magazzino o di verifica della qualità oppure durante lo spostamento dei materiali e/o durante il periodo di permanenza dei materiali stessi in magazzino. sequenza Numero di sequenza dell'ordine di ispezione in base al quale vengono testate le caratteristiche di campioni diversi. set di opzioni Gruppo dei possibili valori di una caratteristica. Per ogni valore (opzione), è possibile indicare se è accettabile o meno. Le opzioni Blu e Rosso costituiscono un set di opzioni. Esempio
Caratteristica | Valore pH
Test | Test Litmus
Opzioni | Blu = accettabile
Rosso = non accettabile
standard di ispezione Standard (ad esempio, ISO, DIN, MIL e così via) utilizzati per testare una o più caratteristiche di un prodotto al fine di determinarne la conformità. tabella delle lettere di codici Tabella utilizzata per determinare le varie lettere di codici applicabili per una regola di campionamentoNella tabella le varie lettere di codici sono raggruppate tra loro. taratura Operazione a cui viene sottoposto uno strumento in modo da renderlo adeguato all'utilizzo previsto. tipo di diagramma Il tipo di diagramma determina l'aspetto del diagramma. Definisce ad esempio il tipo di grafico, lo spessore delle linee, la dimensione delle barre e i colori. In LN sono disponibili i tipi di diagramma predefiniti riportati di seguito: A barre A livelli A linee A torta A dispersione A barre in pila unità di misura frequenza Unità di misura in cui viene espressa la dimensione del campione. variabile Codice contenente il valore di un elemento caratteristico o di una caratteristica. Questo valore verrà utilizzato nell'espressione di un algoritmo per calcolare il valore di un altro elemento caratteristico o di un'altra caratteristica. |