| # Linea di assemblaggio - Assegnazioni (tiasc5510m000) Utilizzare questa sessione per visualizzate le assegnazioni, denominate anche saldi riga, definite in Configurazione linea di assemblaggio (LAC). Le assegnazioni vengono utilizzate per definire le caratteristiche di processo. Esistono assegnazioni di due livelli e di due tipi. I tipi sono riferiti allo scopo, mentre i livelli alle caratteristiche che vengono definite. Tipi Sono disponibili i seguenti tipi di assegnazioni: Assegnazioni non medie- Lo scopo di queste assegnazioni è quello di definire le caratteristiche di processo. Le assegnazioni non medie vengono utilizzate per i seguenti scopi: Sono utilizzate per definire il contenuto dell'ordine. Per gli ordini generati (non bloccati), il contenuto dell'ordine è basato sulla prima assegnazione non media attiva. Per gli ordini bloccati, il contenuto dell'ordine è basato sull'assegnazione non media valida al momento in cui l'ordine è stato bloccato. Vengono inoltre utilizzate per compensare il tempo di risposta durante il sequenziamento. Quando un ordine è definito in sequenza, viene calcolato un tempo di risposta per ogni ordine. Questo tempo di risposta si basa sulla durata dei cicli e la durata del ciclo applicabile si ottiene dall'assegnazione non media. Assegnazioni medie- Lo scopo di queste assegnazioni è quello di definire la durata media di un ciclo. Nella pianificazione di LAC viene utilizzata l'assegnazione media. La pianificazione in LAC è basata sulla durata del ciclo, sul calendario e sul tipo di disponibilità. Nota La durata media di un ciclo non corrisponde a una media matematica, ma è un valore che viene considerato una media adeguata per la durata non media dei cicli nel corso di un'intera giornata. Ogni giorno deve essere completamente coperto da assegnazioni sia medie che non medie. È necessario accertarsi, pertanto, che in ogni momento della giornata vi sia un'assegnazione non media valida, anche se in una parte del giorno non viene svolto alcun lavoro. Le assegnazioni medie vengono applicate automaticamente a tutta la giornata. In LN, le ore dei giorni lavorativi sono dedotte dal calendario. Livelli Le assegnazioni possono essere riferite a due livelli. In base a questi livelli, sono disponibili i seguenti generi di assegnazioni: Assegnazioni a livello di stazione di linea- Queste assegnazioni vengono utilizzate per definire le caratteristiche di processo per stazione di linea. Le caratteristiche di processo definite sono le seguenti: Occupazione uomo e occupazione macchina Numero di cicli Gruppo di lavoro Operazioni Assegnazioni a livello di linea- Queste assegnazioni si riferiscono a una linea di assemblaggio completa e consentono di definire caratteristiche applicabili all'intera linea. Ogni assegnazione a livello di linea è collegata a un set di assegnazioni a livello di stazione di linea. Se si seleziona un'altra assegnazione a livello di linea, pertanto, si seleziona automaticamente anche un altro set di assegnazioni a livello di stazione di linea. Le assegnazioni a livello di linea presentano le seguenti caratteristiche: Dati durata ciclo. La durata dei cicli dipende dalle operazioni eseguite in una linea. La durata del ciclo può variare in funzione dell'intervallo di tempo fornito per l'assegnazione. Dati intervallo tempo di risposta Data di validità e data di scadenza Ora di inizio e ora di fine Nota Le operazioni non sono visibili nel modulo Controllo assemblaggio. Solo le assegnazioni a livello di linea possono essere medie o non medie, perché questa caratteristica si riferisce alla durata del ciclo e la durata del ciclo viene definita solo per le assegnazioni a livello di linea e non per quelle a livello di stazione di linea. Nelle assegnazioni viene fatta distinzione tra le date e le ore, così che caratteristiche di processo diverse possano essere applicate alla linea in periodi e/o intervalli di ore diversi. In LAC, numerose caratteristiche a livello di stazione di linea vengono definite come assegnazioni separate, ad esempio come assegnazioni di lavoro e assegnazioni di operazioni. Argomenti correlati Controllo assemblaggio (ASC) - Panoramica Utilizzo della stazione di linea di assemblaggio Assegnazioni di assemblaggio Linea di assemblaggio Set di stazioni di linea consecutive in cui vengono prodotti articoli FAS (Final Assembly Schedule). Gli articoli da produrre passano da una stazione di linea a un'altra e in corrispondenza di ciascuna di esse vengono sottoposti a varie operazioni. Una linea di assemblaggio è suddivisa in segmenti di linea separati da buffer. Una linea di assemblaggio può essere una linea principale o una linea di fornitura. Assegnazione Il nome dell'assegnazione di assemblaggio. Data di validità La prima data di validità dell'assegnazione di assemblaggio. Se nella stessa data sono valide due assegnazioni di assemblaggio, la casella di controllo Attivo indica l'assegnazione attiva. Questa casella di controllo deve essere selezionata in LAC. Data di scadenza L'ultima data di validità dell'assegnazione di assemblaggio. Se nella stessa data o nello stesso momento sono valide due assegnazioni di assemblaggio, la casella di controllo Attivo è selezionata per l'assegnazione attiva. Se il campo corrente viene lasciato vuoto, l'assegnazione è sempre valida. Durata ciclo La durata del ciclo dell'assegnazione di assemblaggio. Durata ciclo Le unità di misura della durata del ciclo (ore, minuti o secondi). Durata media ciclo Una durata del ciclo media è una durata valida per un'intera giornata. La durata di un ciclo non media viene utilizzata per una parte di una giornata (un turno). L'inizio e la fine di un turno vengono definiti tramite i campi Ora di inizio e Ora di fine in questa sessione. Nota La durata media di un ciclo non corrisponde a una media matematica, ma è un valore che viene considerato una media adeguata per la durata non media dei cicli nel corso di un'intera giornata. Esistono due tipi di assegnazioni che possono essere presenti nello stesso momento. L'assegnazione media viene utilizzata per scopi più generici, soprattutto per definire la durata media del ciclo, mentre l'assegnazione non media ha un periodo e un intervallo di tempo molto specifico. La durata del ciclo media viene utilizzata se nella sessione corrente è selezionata la casella di controllo Durata media ciclo. Nelle assegnazioni medie viene utilizzata una durata del ciclo media basata sulle durate dei cicli delle assegnazioni non medie per la giornata. Nella pianificazione di LAC viene utilizzata l'assegnazione media. La pianificazione in LAC è basata sulla durata del ciclo, sul calendario e sul tipo di disponibilità. Nelle assegnazioni non medie vengono utilizzate durate dei cicli a tempo basate sulle operazioni eseguite nella linea. La durata del ciclo può variare in funzione dell'intervallo di tempo fornito per l'assegnazione. Le assegnazioni non medie vengono utilizzate per definire il contenuto dell'ordine. Per gli ordini generati (non bloccati), il contenuto dell'ordine è basato sulla prima assegnazione non media attiva. Pertanto, se per un determinato giorno vi sono sei assegnazioni, solo la prima (in senso temporale) verrà utilizzata per la generazione del contenuto di tutti gli ordini pianificati per quel giorno. Per gli ordini bloccati, il contenuto dell'ordine è basato sull'assegnazione non media valida al momento in cui l'ordine è stato bloccato. Le assegnazioni non medie vengono inoltre utilizzate per compensare il tempo di risposta durante il sequenziamento. Quando un ordine è definito in sequenza, viene calcolato un tempo di risposta per ogni ordine. Questo tempo di risposta si basa sulla durata dei cicli e la durata del ciclo applicabile si ottiene dall'assegnazione non media. Esempio A una linea di assemblaggio sono collegate due assegnazioni. L'assegnazione A è valida dalle ore 0:00 alle ore 12:00 e ha una durata di ciclo non media di 5 minuti. L'assegnazione B è valida dalle ore 12:00 alle ore 24:00 e ha una durata di ciclo non media di 10 minuti. Per quel giorno è possibile definire una durata media del ciclo di 7,5 minuti. Nota È necessario definire una durata del ciclo sia media che non media per l'intera giornata, compresi i periodi durante i quali non viene svolto alcun lavoro. In LN, le ore effettive per la giornata di lavoro produttiva vengono dedotte dal calendario. Attivo Se la casella di controllo è selezionata, l'assegnazione di assemblaggio attualmente è attiva in Configurazione linea di assemblaggio (LAC). È possibile selezionare questa casella di controllo se, per un qualsiasi periodo, sono state definite più durate di ciclo medie (o non medie). Nota In ASC, questa casella di controllo è solo di visualizzazione. Il valore della casella di controllo può essere impostato solo in LAC. Ora di inizio L'ora a partire dalla quale l'assegnazione è valida. Non è possibile immettere un'ora di inizio e un'ora di fine per un'assegnazione media, perché l'assegnazione media viene definita per l'intera giornata. Nel caso di assegnazioni non medie, è necessario coprire con assegnazioni l'intera giornata, compresi i momenti in cui di fatto non viene eseguito alcun lavoro. L'ora di inizio e l'ora di fine della giornata lavorativa vengono determinate in base al calendario. Ora di fine L'ora a partire dalla quale l'assegnazione non è più valida. Non è possibile immettere un'ora di inizio e un'ora di fine per un'assegnazione media, perché l'assegnazione media viene definita per l'intera giornata. Nel caso di assegnazioni non medie, è necessario coprire con assegnazioni l'intera giornata, compresi i momenti in cui di fatto non viene eseguito alcun lavoro. L'ora di inizio e l'ora di fine della giornata lavorativa vengono determinate in base al calendario. Intervallo tempo di risposta Questo intervallo del tempo di risposta viene utilizzato per calcolare la data di inizio e la data di fine di un ordine di assemblaggio al momento della sua creazione. L'intervallo del tempo di risposta è un fattore nella determinazione della data di inizio dei fabbisogni di materiale critico. Unità intervallo tempo di risposta Ore, minuti o secondi. Visualizzazione Scegliere una delle opzioni seguenti per visualizzare le assegnazioni per questa linea di assemblaggio: Visualizza assegnazioni correnti Visualizza assegnazioni attive Visualizza tutte le assegnazioni Visualizza assegnazioni correnti Scegliere questo comando per visualizzare tutte le assegnazioni attualmente attive per la linea di assemblaggio in questione. In una determinata data e ora possono essere attive solo una assegnazione non media e una media. Le assegnazioni visualizzate, pertanto, sono tutte attive alla data corrente, ma hanno intervalli temporali diversi, fatta eccezione per l'assegnazione media che copre l'intera giornata. Visualizza assegnazioni attive Scegliere questo comando per visualizzare tutte le assegnazioni attive per la linea di assemblaggio in questione. In una determinata data e ora possono essere attive solo una assegnazione non media e una media. Le assegnazioni visualizzate, pertanto, coprono tutte un intervallo di date/ore diverso, nonostante siano presenti simultaneamente sia assegnazioni medie che assegnazioni non medie. Visualizza tutte le assegnazioni Scegliere questo comando per visualizzare tutte le assegnazioni, attive e non attive, per la linea di assemblaggio in questione. Assegnazioni stazione di linea Scegliere questo comando per eseguire lo zoom nella sessione Linea di assemblaggio - Assegnazioni e stazioni di linea (tiasc5520m000), in cui vengono visualizzate le assegnazioni a livello di stazione di linea collegate all'assegnazione selezionata a livello di linea. Questa opzione non è disponibile se l'assegnazione selezionata a livello di linea è un'assegnazione media. Le assegnazioni medie a livello di linea, infatti, vengono utilizzate solo per definire le durate medie del ciclo e non per definire caratteristiche di processo per stazione di linea. Stampa assegnazioni Scegliere questo comando per eseguire lo zoom nella sessione Stampa assegnazioni (tiasc5410m000) e stampare le assegnazioni. |