| # Visualizzazione delle assegnazioni per una linea di assemblaggio Esistono assegnazioni di due livelli e di due tipi. I tipi sono riferiti allo scopo, mentre i livelli alle caratteristiche che vengono definite. Tipi Sono disponibili i seguenti tipi di assegnazioni: Assegnazioni non medie Lo scopo di queste assegnazioni è quello di definire le caratteristiche di processo. Le assegnazioni non medie vengono utilizzate per i seguenti scopi: Sono utilizzate per definire il contenuto dell'ordine. Per gli ordini generati (non bloccati), il contenuto dell'ordine è basato sulla prima assegnazione non media attiva. Per gli ordini bloccati, il contenuto si basa sull'assegnazione non media effettiva nel momento in cui l'ordine viene bloccato. Vengono inoltre utilizzate per determinare l'intervallo lead time durante la generazione della sequenza. Quando l'ordine è in sequenza, viene calcolato un lead time per ciascun ordine. Questo lead time si basa sulla durata dei cicli e la durata del ciclo applicabile si ottiene dall'assegnazione non media. Assegnazioni medie Lo scopo di queste assegnazioni è quello di definire la durata media di un ciclo. Nella pianificazione, basata sulla durata del ciclo, sul calendario e sul tipo di disponibilità, Configurazione linea di assemblaggio (LAC) utilizza l'assegnazione media. Nota Una durata del ciclo media non equivale a una media matematica, ma costituisce un valore che può essere considerato un valore medio appropriato per le durate del ciclo non medie nel corso della giornata. Ogni giorno deve essere completamente coperto da assegnazioni sia medie che non medie. È necessario accertarsi, pertanto, che in ogni momento della giornata vi sia un'assegnazione non media valida, anche se in una parte del giorno non viene svolto alcun lavoro. Le assegnazioni medie vengono applicate automaticamente all'intera giornata. In LN le ore dei giorni lavorativi vengono dedotte dal calendario. Livelli Le assegnazioni possono essere riferite a due livelli. In base a questi livelli, sono disponibili i seguenti generi di assegnazioni: Assegnazioni a livello di stazione di linea Queste assegnazioni vengono utilizzate per definire le caratteristiche di processo per stazione di linea. Le caratteristiche di processo definite sono le seguenti: Occupazione uomo e occupazione macchina Numero di cicli Gruppo di lavoro Operazioni Assegnazioni a livello di linea Queste assegnazioni si riferiscono a una linea di assemblaggio completa e consentono di definire caratteristiche applicabili all'intera linea. Ogni assegnazione a livello di linea è collegata a un set di assegnazioni a livello di stazione di linea. Se si seleziona un'altra assegnazione a livello di linea, pertanto, si seleziona automaticamente anche un altro set di assegnazioni a livello di stazione di linea. Le assegnazioni a livello di linea presentano le seguenti caratteristiche: Dati durata ciclo La durata dei cicli dipende dalle operazioni eseguite in una linea. La durata del ciclo può variare in base all'intervallo di tempo fornito per l'assegnazione. Dati intervallo tempo di risposta Data di validità e data di scadenza Ora di inizio e ora di fine Nota Le operazioni non sono visibili nel modulo Controllo assemblaggio. Solo le assegnazioni a livello di linea possono essere medie o non medie, perché questa caratteristica si riferisce alla durata del ciclo e la durata del ciclo viene definita solo per le assegnazioni a livello di linea e non per quelle a livello di stazione di linea. Nelle assegnazioni viene fatta distinzione tra le date e le ore, così che caratteristiche di processo diverse possano essere applicate alla linea in periodi e/o intervalli di ore diversi. In LAC, numerose caratteristiche a livello di stazione di linea vengono definite come assegnazioni separate, ad esempio come assegnazioni di lavoro e assegnazioni di operazioni. Argomenti correlati Controllo assemblaggio (ASC) - Panoramica Utilizzo della stazione di linea di assemblaggio Assegnazioni di assemblaggio |