| # Generazione ordini lavoro riparazione in batch (tswcs2200m000) Utilizzare questa sessione per generare l'ordine di lavoro per l'intervallo selezionato di articoli con numero di serie provenienti da più magazzini. Nota Un ordine di riparazione in batch viene generato soltanto se si verificano le seguenti condizioni: l'articolo è gestito per numeri di serie in Assistenza l'articolo è gestito per numeri di serie nella sessione Articoli - Generale (tcibd0501m000) l'articolo è gestito per numeri di serie nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000) Da articolo I campi Da e A consentono di definire un intervallo di articoli. Ad articolo I campi Da e A consentono di definire un intervallo di articoli. Da numero di serie I campi Da e A consentono di definire un intervallo di numeri di serie. A numero di serie I campi Da e A consentono di definire un intervallo di numeri di serie. Da magazzino I campi Da e A consentono di definire un intervallo di magazzini. A magazzino I campi Da e A consentono di definire un intervallo di magazzini. Data stato I campi Da e A consentono di definire un intervallo di date e ore. Data stato I campi Da e A consentono di definire un intervallo di date e ore. Lotto I campi Da e A consentono di definire un intervallo di lotti. Lotto I campi Da e A consentono di definire un intervallo di lotti. Revisione I campi Da e A consentono di definire un intervallo di articoli gestiti per revisioni. Revisione I campi Da e A consentono di definire un intervallo di articoli gestiti per revisioni. Serie per ordini di lavoro Il codice serie che identifica l'ordine di lavoro. Reparto Il codice del reparto. Reparto Descrizione o nome del codice. reparto. Magazzino in ingresso Tutti gli articoli con numero di serie da riparare vengono trasferiti in questo magazzino prima di essere inviati al reparto assistenza. Magazzino in ingresso Descrizione o nome del codice. magazzino. Magazzino in uscita Tutti gli articoli con stato Difettoso, Condizione di lavoro, Da riciclare che sono stati riparati vengono ricevuti in questo magazzino dal reparto assistenza dopo la chiusura dell'ordine di lavoro. Magazzino in uscita Descrizione o nome del codice. magazzino. Ciclo di operazioni principale Il codice del ciclo di operazioni principale. Nota Se nel campo Ciclo di operazioni principale o Attività di riferimento è specificato un valore, verrà creata un'attività dell'ordine di lavoro. Attività di riferimento Il codice dell'attività di riferimento. Nota Se nel campo Ciclo di operazioni principale o Attività di riferimento è specificato un valore, verrà creata un'attività dell'ordine di lavoro. Report processo Se la casella di controllo è selezionata, LN stamperà un report processo. Report errori Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un report errori. Elabora Scegliere questo comando per generare ordini di lavoro per l'intervallo di articoli selezionato. Gli articoli difettosi dotati di numero di serie in Assistenza e disponibili nel magazzino vengono visualizzati nell'intervallo selezionato. Per ciascun articolo viene creato un ordine di lavoro separato. Il batch di articoli con numero di serie con lo stesso codice articolo viene creato sotto forma di righe materiale con tipo di consegna Riparazione in batch. Il magazzino in ingresso specificato nel processo corrisponde a quello indicato nel campo Da magazzino presente nell'intestazione ordine di lavoro. Il magazzino in uscita specificato nel processo corrisponde quello indicato nel campo A magazzino presente nell'intestazione ordine di lavoro. Per impostazione predefinita, nel campo Da magazzino della riga materiale ordine di lavoro viene inserito il magazzino specifico in cui è presente l'articolo con numero di serie. Selez. art. N. serie... Avvia la sessione Articoli con numeri di serie specifici per l'input (tswcs2800s000). Utilizzare questa sessione per selezionare articoli con numero di serie specifici per la riparazione in batch. Reimposta selezione Annulla la precedente selezione di dati nella sessione Articoli con numeri di serie specifici per l'input (tswcs2800s000). |