| # Generazione del trasferimento di semilavorati Le procedure per il trasferimento di semilavorati sono le seguenti: Nel caso di un trasferimento di semilavorati tra linee di assemblaggio delle stesse società logistiche, viene creato un ordine di magazzino di trasferimento per stabilire un collegamento logistico tra le due linee di assemblaggio, necessario per gestire il trasferimento delle merci. A seconda dell'impostazione dei parametri nel campo Gestione trasferimento semilavorati di Configurazione linea di assemblaggio (LAC), potrebbe essere necessario eseguire le sessioni Esecuzione prelievo semilavorati (tiasc7201m000) e Esecuzione ricevimento semilavorati (tiasc7202m000) dopo l'esecuzione della sessione corrente. Se il trasferimento avviene tra stazioni di linea di società logistiche diverse, con questa sessione viene attivata la generazione di un ordine di acquisto interaziendale. L'ordine di vendita interaziendale viene generato mediante EDI (Electronic Data Interchange). Eseguire la sessione Messaggi assemblaggio (tiasc0501m000) per verificare se in LN sono stati generati messaggi di errore. La sessione corrente può essere eseguita mediante un trigger, ad esempio il completamento di un ordine stazione di linea in un'altra stazione di linea, utilizzando un flusso di lavoro attivato da processo. La definizione dei trigger viene effettuata nella sessione Definizione trigger processo (tiasl8100m000). Per una descrizione dettagliata dei parametri e dei processi coinvolti nell'attivazione del trasferimento di semilavorati, vedere l'argomento Trasferimenti di semilavorati nel modulo Controllo assemblaggio (ASC). Argomenti correlati Determinazione dei costi degli ordini di assemblaggio Trasferimento di semilavorati Trasferimenti di semilavorati nel modulo Controllo assemblaggio (ASC) |