| # Generazione dei dati di copia della distinta base di progettazione (multilivello) In LN non vengono generati dati di copia per i livelli inferiori della distinta base di progettazione se tali dati sono già presenti, ad esempio a seguito della copia di una distinta base a livello singolo mediante la sessione Dati copia BOM di progettazione (tiedm1120m000). LN non genera i dati di copia di una revisione dell'elemento di progettazione nei seguenti casi: Lo stato della revisione selezionata non è Approvato da parte di Produzione (vedere il campo Stato della sessione Revisione elemento di progettazione (tiedm1100m000)). L'unità della revisione dell'elemento di progettazione è diversa dall'unità dell'articolo (vedere il campo Unità della sessione Revisione elemento di progettazione (tiedm1100m000)). L'elemento di progettazione e l'articolo produzione sono di tipo diverso. Non è presente alcuna revisione valida di un elemento di progettazione componente della distinta base di progettazione con stato Approvato da parte di Produzione. Per ciascuna distinta base di progettazione a livello singolo è possibile controllare o modificare il risultato di questa sessione utilizzando la sessione Dati copia BOM di progettazione (tiedm1120m000). Mediante la sessione Dati copia BOM di progettazione (tiedm1120m000) è inoltre possibile copiare le distinte base di progettazione a livello singolo nelle distinte base di produzione utilizzando i dati copia generati. Se non sono presenti né una relazione né un articolo di destinazione, LN utilizza questa sessione per creare una relazione tra una revisione dell'elemento di progettazione e un altro articolo. Se si utilizzano articoli personalizzati, è necessario selezionare la casella di controllo Personalizza articolo copiato della sessione Parametri Gestione dati progettazione (tiedm0100m000) per ottenere il risultato desiderato. Argomenti correlati Riepilogo di Gestione dati progettazione (EDM) Distinte base di progettazione Struttura di una distinta base multilivello |