| # Struttura codici articolo (tigrt0195m000) Utilizzare questa sessione per gestire o elencare la struttura di codici articolo. Per ogni famiglia è possibile definire una struttura per la generazione di codici articolo. In LN viene fatta distinzione tra la parte fissa e quella variabile del codice: La parte fissa è costituita dal codice famiglia (o parte di esso) e dal codice classificazione (o parte di esso), fino a cinque caratteristiche. Per indicare la parte del valore restituito da includere nel codice articolo, è possibile specificare la prima posizione e il numero di caratteri (lunghezza). La parte variabile del codice impedisce la generazione di codici articolo duplicati. Se alcuni articoli dispongono di proprietà identiche, viene generata la stessa parte fissa dell'articolo. La parte variabile del codice articolo viene utilizzata come numero di sequenza per distinguere gli articoli con parti fisse identiche. Per questa parte del codice è anche possibile scegliere la lunghezza 0. In tal caso, tutte le posizioni del codice articolo (fino a 16) vengono specificate con il codice famiglia e i codici caratteristica. Esempio Parte fissa codice articolo:
- | - | Da posizione | Lunghezza
Famiglia | char | 1 | 4
Caratteristica 1 | FRA Cornice | 1 | 4
Caratteristica 2 | SEA Sedile | 1 | 4
Caratteristica 3 | - | - | -
Caratteristica 4 | - | - | -
Caratteristica 5 | - | - | -
Parte variabile codice articolo
Lunghezza parte alfanumerica codice di serie | 0
Lunghezza parte numerica codice di serie | 0
Si supponga che alle domande definite per le caratteristiche nell'esempio precedente vengano date le seguenti risposte:
Caratteristica | FRA | Cornice
Domanda |  | Risposta
Di che colore? |  | rosso (re)*
Di quale materiale? |  | metallo (me)*
Caratteristica | SEA | Sedile
Domanda |  | Risposta
Di che colore? |  | giallo (ye)*
Di quale materiale? |  | cotone (co)*
*) il valore restituito che verrà incluso nel codice articolo.
Il codice articolo sarà | CHARREMEYECO
posizioni da 1 a 4 del codice famiglia | CHAR
posizioni da 1 a 4 della Caratteristica 1 (valore restituito 're' e 'me') | REME
posizioni da 1 a 4 della Caratteristica 2 (valore restituito 'ye' e 'co') | YECO
Nota Nell'esempio non viene allocata alcuna posizione alla parte variabile del codice. Se ad esempio sono state riservate due posizioni alfanumeriche e due numeriche per la parte variabile del codice nel precedente esempio, il codice risultante sarà: CHARREMEYECOAA00. Per impostazione predefinita, LN specifica le prime lettere e cifre libere, in questo caso AA (alfanumerico) e 00 (numerico). A un secondo articolo con una parte fissa CHARREMEYECO viene assegnato il codice articolo CHARREMEYECOBB11. Argomenti correlati Impostazione di una struttura di classificazione in Classificazione prodotti (GRT) Classificazione di articoli in Classificazione prodotti (GRT) Codifica e classificazione di articoli in Classificazione prodotti (GRT) Famiglia Il codice che indica una famiglia. Per ogni famiglia viene memorizzato il codice articolo più recente. Nota Le famiglie devono essere definite nella sessione Famiglie (tigrt0103m000). Famiglia Descrizione o nome del codice. Da posizione famiglia La posizione nel codice articolo da cui viene inserito un valore restituito. Il valore minimo è 0, quello massimo è 8. Lunghezza codice famiglia La lunghezza del codice incluso nel codice articolo. Il valore minimo è 1, quello massimo è 8. 1 Il codice che indica una caratteristica. La caratteristica il cui valore restituito viene incluso nel codice articolo. Nota Le caratteristiche devono essere state precedentemente definite nella sessione Caratteristiche per Famiglia (tigrt0102m000). 1 La descrizione della caratteristica. Lunghezza parte alfanumerica codice di serie Il numero di posizioni all'interno del codice articolo occupate dal codice di sequenza alfanumerica. Lunghezzapartenumerica Il numero di posizioni all'interno del codice articolo occupate dal codice di sequenza numerica. Lunghezza codice caratteristica La lunghezza della caratteristica. |