| # Segmento di linea - Configurazioni interscambiabili (tiasl2530m000) Un articolo è interscambiabile con un altro in uno specifico punto della linea di assemblaggio se in corrispondenza di questo punto i due articoli presentano le stesse specifiche. Oggetto dello scambio sono i prodotti fisici. In altri termini, i semilavorati assegnati a un ordine di assemblaggio vengono collegati all'altro ordine di assemblaggio. In LN vengono scambiati i numeri di serie e le strutture originali degli ordini di assemblaggio. Utilizzo di configurazioni interscambiabili Uno scambio viene eseguito in base ai passaggi descritti nei paragrafi seguenti. Definire configurazioni interscambiabili. Se si desidera scambiare due ordini, LN verifica innanzitutto se le configurazioni sono interscambiabili, ovvero se le combinazioni di opzioni di questi ordini sono uguali. Se le configurazioni risultano quindi interscambiabili, LN verifica se il contenuto degli ordini è lo stesso fino al punto specificato. Se anche il contenuto degli ordini è uguale, viene eseguita l'operazione di scambio. Definire le configurazioni interscambiabili in Configurazione linea di assemblaggio (LAC) utilizzando un codice. Il codice viene collegato a un segmento di linea. Le opzioni vengono collegate alle configurazioni interscambiabili. Quando le opzioni di un ordine di assemblaggio nel segmento di linea specificato sono uguali a quelle collegate alle configurazioni interscambiabili, l'ordine viene scambiato con un altro ordine di assemblaggio (anche questo con opzioni uguali a quelle collegate alle configurazioni interscambiabili) in questo segmento. Nel segmento di linea in questione possono essere scambiati tutti gli ordini con le stesse opzioni collegate alle configurazioni interscambiabili. LN verifica innanzitutto se ai due ordini di assemblaggio che si desidera scambiare sono collegate le stesse configurazioni interscambiabili. Due ordini di assemblaggio possono essere definiti interscambiabili soltanto se le opzioni collegate alla configurazione interscambiabile sono uguali. Questo non significa che gli ordini di assemblaggio caratterizzati da tali opzioni sono uguali fino al segmento di linea specificato. Se gli ordini non sono collegati alle stesse configurazioni interscambiabili, LN interrompe il processo e lo scambio non viene eseguito. Se invece gli ordini sono collegati alle stesse configurazioni interscambiabili, LN verifica il contenuto effettivo degli ordini di assemblaggio fino al punto di scambio. Se il contenuto è lo stesso, LN esegue lo scambio. Associando in fase preliminare queste configurazioni interscambiabili si può essere ragionevolmente certi che gli ordini di assemblaggio siano identici prima di impiegare tempi e risorse aggiuntivi per il confronto del contenuto effettivo degli ordini. LN può anche eseguire lo scambio degli ordini di assemblaggio in corrispondenza di un buffer o di una stazione di linea. Lo scambio degli ordini in corrispondenza di un buffer può impedire il verificarsi di colli di bottiglia quando un ordine è programmato per l'uscita dal buffer in un punto in cui i materiali necessari non sono disponibili. Le configurazioni di due ordini di assemblaggio identiche in questo punto possono essere scambiate, in modo da consentire agli ordini di emergere nel momento in cui i materiali necessari sono disponibili. Lo scambio di ordini di assemblaggio in corrispondenza di una stazione di linea coinvolge le linee di assemblaggio di fornitura e le linee di assemblaggio principali. Esempio Nella linea di fornitura vengono prodotti degli sportelli. In questa linea è disponibile uno sportello di ricambio che non rientra nell'ordine della linea di assemblaggio principale. Nella linea principale viene realizzato un prodotto per il quale sono necessari sportelli nel prodotto finale. Uno sportello risulta tuttavia danneggiato e non può essere utilizzato. A questo punto è possibile sostituire lo sportello danneggiato nella linea di assemblaggio principale con lo sportello di ricambio disponibile nella linea di assemblaggio di fornitura ed eliminare quindi lo sportello di ricambio dalla linea di fornitura. Nota Se una configurazione è interscambiabile, è possibile effettuare lo scambio utilizzando la sessione Scambio configurazioni (tiasl4240m000) disponibile dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni. Argomenti correlati Ordini di assemblaggio Segmento Set di centri di lavoro consecutivi in una linea di assemblaggio, compresi tra due buffer. Il primo buffer rappresenta l'inizio del segmento, mentre il buffer successivo rappresenta la prima parte del segmento che segue. Linea di assemblaggio Set di stazioni di linea consecutive in cui vengono prodotti articoli FAS (Final Assembly Schedule). Gli articoli da produrre passano da una stazione di linea a un'altra e in corrispondenza di ciascuna di esse vengono sottoposti a varie operazioni. Una linea di assemblaggio è suddivisa in segmenti di linea separati da buffer. Una linea di assemblaggio può essere una linea principale o una linea di fornitura. Ordine di assemblaggio Ordine emesso per assemblare un prodotto in una o più linee di assemblaggio. Configurazione interscambiabile Una configurazione è interscambiabile con un'altra in uno specifico punto della linea di assemblaggio se in corrispondenza di questo punto le due configurazioni presentano le stesse specifiche. Scambia configurazioni... Scegliere questo comando per scambiare le configurazioni selezionate. |