| # Visualizzazione delle stazioni di linea e delle assegnazioni per una linea di assemblaggio Le assegnazioni possono essere definite per un'intera linea di assemblaggio o per una particolare stazione di linea. Le assegnazioni definite per una linea di assemblaggio, denominate assegnazioni a livello di linea, in pratica sono costituite da un set di assegnazioni a livello di stazione di linea. L'assegnazione a livello di linea consente di definire quando le assegnazioni a livello di stazione di linea sono attive e di stabilire per esse una durata del ciclo. In questa sessione vengono visualizzate tutte le assegnazioni a livello di stazione di linea definite per una specifica assegnazione a livello di linea in una stazione di linea. Nota Esistono due tipi di assegnazioni a livello di linea. Assegnazioni medie e assegnazioni non medie. Le assegnazioni a livello di stazione di linea sono collegate solo ad assegnazioni a livello di linea non medie. Le assegnazioni medie consentono solo di definire una durata media del ciclo, applicabile all'intera linea, e non sono collegate ad assegnazioni a livello di stazione di linea. I dati visualizzati in questa sessione sono in vigore quando è attiva l'assegnazione alla quali i dati appartengono, visualizzata all'inizio di questa sessione. Le assegnazioni a livello di linea sono visualizzate nella sessione Linea di assemblaggio - Assegnazioni (tiasc5510m000). Argomenti correlati Controllo assemblaggio (ASC) - Panoramica Utilizzo della stazione di linea di assemblaggio Assegnazioni di assemblaggio |