| # Tempo di trasporto tra linee di assemblaggio collegate Novità in Infor LN 10 In Infor LN 10, una linea di fornitura collegata a più linee padre può essere fisicamente presente nella stessa ubicazione geografica delle linee padre oppure in un'area geografica differente. Se la linea di fornitura si trova in un'area geografica differente, al momento della pianificazione degli ordini di assemblaggio dovrà essere considerato il tempo necessario per trasportare i componenti assemblati alla linea padre. In Infor LN 10 il tempo di trasporto viene calcolato in base ai seguenti dati: Indirizzo della stazione di linea nella linea di fornitura. Indirizzo della stazione di linea nella linea padre. Per ulteriori informazioni, consultare Tempo di trasporto per linee di assemblaggio collegate. Argomenti correlati Collegamento di una linea di fornitura a più linee padre (struttura di linee di assemblaggio divergenti) Sincronizzazione di una linea di fornitura con più linee padre Selezione delle linee di assemblaggio - Parametro Dipendente da configurazione |