| # Materiali altern. in Dati copia distinta base progettazione (tiedm2125m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare i materiali fino a esaurimento e i materiali alternativi relativi ai materiali inclusi nei dati copia di una distinta base di progettazione. È inoltre possibile gestire alcuni campi disponibili in questa sessione. È possibile modificare i seguenti campi: Metodo di copia distinta base di progettazione Alternativo ad articolo Argomenti correlati Utilizzo fino a esaurimento di scorte rimanenti di articoli obsoleti Materiali alternativi presenti in distinte base Definizione di materiali alternativi Elem. di prog. Elemento utilizzato nel processo di sviluppo. È possibile definire più revisioni di un elemento di progettazione. In genere, le revisioni più recenti sono ancora in fase di progettazione o test, un'altra revisione può essere passata alla fase di produzione e le revisioni meno recenti sono considerate obsolete. Un articolo normale può essere gestito per revisioni solo quando viene copiato dal modulo Gestione dati progettazione. Revisione La revisione dell'elemento di progettazione. Articolo principale L'articolo principale della distinta base di produzione. Posizione distinta base di progettazione Il numero di posizione della riga distinta base di progettazione. Tale numero è equivalente al numero di posizione di una distinta base di produzione, ma non è un numero di sequenza. Un numero di sequenza consente di specificare articoli con date di validità differenti. Le revisioni consentono di eseguire tale funzione (la definizione di articoli validi in date diverse) per gli elementi di progettazione. Componente Il componente della revisione dell'elemento di progettazione. Il componente può essere un elemento di progettazione o un articolo standard. Posizione L'identificazione del record del materiale alternativo. Priorità alternativa Consente di specificare il materiale alternativo che LN selezionerà per primo. Valori consentiti Utilizzo fino ad esaurimento Un materiale obsoleto ( materiale fino a esaurimento) che deve essere utilizzato per primo fino a esaurimento. 1 Il materiale alternativo che verrà selezionato se le scorte del materiale standard e del materiale fino a esaurimento eventualmente presente non sono sufficienti. 2 Il materiale alternativo che verrà selezionata se le scorte del materiale standard, del primo materiale alternativo e del materiale fino a esaurimento eventualmente presente non sono sufficienti. 3, 4, 5, ... Materiali alternativi con priorità inferiore. 9 Il materiale alternativo con la priorità più bassa. Argomenti correlati Ricerca di materiali alternativi Metodo di copia distinta base di progettazione Il metodo utilizzato da LN per copiare la distinta base di progettazione in quella di produzione. Valori consentiti Nessuna copia Copia elemento progettazione in articolo Copia art. non progetto in art. progetto Solo da BOM prog. a BOM prod. rep. prod. Metodo di copia della distinta base di progettazione Argomenti correlati Distinte base di progettazione Categoria articolo La categoria del materiale alternativo di destinazione. Alternativo ad articolo Gli articoli copiati come materiali alternativi nella distinta base (BOM) di destinazione. |