| # Maschera CAP È possibile utilizzare la maschera CAP per definire il numero di posizioni e il tipo di caratteri dei CAP relativi al Paese. Per ogni posizione del codice, è possibile definire il tipo di carattere come indicato di seguito: Z = carattere alfabetico, lettera maiuscola o minuscola (a - z, A - Z). 9 = carattere numerico (0 - 9). X = carattere alfanumerico (a - z, A - Z, 0 - 9). 0 = carattere numerico o spazio (0 - 9, <spazio>). spazio = <spazio>. Per un CAP quale 6715 GV, ad esempio, è necessario inserire la maschera 9999 ZZ. Per un CAP quale 671F 20, la maschera può essere 999Z 99 o 99XX 99. La maschera viene definita nella sessione Paesi (tcmcs0110s000). LN confronta il CAP con la maschera, se si immette un CAP in una delle seguenti sessioni: Indirizzi (tccom4130s000). CAP (tccom4136s000). Oltre a verificare il CAP, LN verifica che la lunghezza del CAP sia uguale almeno alla base CAP base definita per il Paese nella sessione Paesi (tcmcs0110s000). Importante! LN confronta il CAP con la maschera soltanto se contiene i seguenti caratteri: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\+- ]_' abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789. Se il CAP contiene altri caratteri, ad esempio ë oppure ï, non può essere verificato e viene approvato automaticamente. Argomenti correlati Utilizzo degli indirizzi |