| # Righe scenario di manutenzione preventiva (tsspc1131m000) Utilizzare questa sessione per creare e gestire le righe di scenario di manutenzione preventiva in base a cui viene generato un programma di manutenzione per un articolo con numero di serie. Gli scenari possibili sono i seguenti: Basato sull'utilizzo. Esempio eseguire la manutenzione dopo 10.000 km o dopo che il profilo dello pneumatico è inferiore a 3 mm. Basato sul tempo. Esempio 12 volte l'anno. Basato sul tempo secondo un modello predefinito. Esempio eseguire una manutenzione non approfondita dopo due mesi, una manutenzione estesa dopo tre mesi e di nuovo una manutenzione non approfondita dopo cinque mesi. Argomenti correlati Ispezioni di assistenza e scenari di manutenzione preventiva Scenario di manutenzione Il codice di serie dello scenario di manutenzione. Descrizione Descrizione o nome del codice. Numero riga Il numero di riga dello scenario di manutenzione. Ogni riga è identificata da un numero univoco generato da LN. Per impostazione predefinita, il numero esistente aumenta di un valore prestabilito. Tale valore può comunque essere modificato. Descrizione Descrizione o nome del codice. Tipo Il tipo di riga di scenario di manutenzione. Valori consentiti Type Tipo di misura Il codice del tipo di misura. Nota Applicabile soltanto per le righe di scenario basato sull'utilizzo. Descrizione Descrizione o nome del codice. Posizionespecifica Se la casella di controllo è selezionata, la riga di scenario di manutenzione è specifica di una posizione dell'articolo. Nota Applicabile soltanto per le righe di scenario basato sull'utilizzo. Posiz. Il codice di posizione dell'articolo. Nota Applicabile soltanto quando è selezionata la posizione specifica. Descrizione Descrizione o nome del codice. Attività di riferimento L'attività di riferimento da cui viene generata un'attività pianificata. Descrizione Descrizione o nome del codice. Art. figlio specifico Se la casella di controllo è selezionata, la riga di scenario di manutenzione è applicabile all'articolo figlio specifico. Articolo figlio L'articolo figlio per cui viene generato il programma di manutenzione. Durante l'intero ciclo di vita Se la casella di controllo è selezionata, le attività pianificate vengono generate nell'ambito del ciclo di vita definito dell'articolo. Il ciclo di vita può essere definito nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000). Ciclico Se la casella di controllo è selezionata, le attività pianificate vengono generate continuamente nell'ambito dell'intervallo di date specificato. Frequenza Il numero di volte per cui deve essere eseguita l'attività di riferimento. Unità di misura della frequenza L'unità in cui viene espressa la frequenza. |