| # Collegamento di variabili di processo a un codice identificativo di configurazione È possibile utilizzare questa sessione nella scheda Codice identificativo di configurazione - Variabili processo della sessione Codice identificativo di configurazione (tcuef0102m000). Esempio Una delle impostazioni per un proiettore è costituita dalla distanza. Durante il processo di vendita, il cliente deve specificare l'impostazione relativa alla distanza necessaria di un proiettore. L'impostazione standard per la distanza è 10 metri, come definito dalla variabile processo DISTANCE. Nella sessione Operazione (Fase) - Variabili processo (tirou1111m000) è possibile definire che per una delle operazioni venga stampato un valore traguardo di 10,0 metri nei documenti ordine di produzione. Per uno specifico ordine di vendita con codice identificativo di configurazione 4567, tuttavia, un cliente desidera un'impostazione di 15 metri per la distanza. Nella sessione Codice identificativo di configurazione - Variabili processo (tirou1114m000) è necessario immettere i seguenti valori: Codice identificativo di configurazione: 4567 Variabile processo: DISTANCE Valore traguardo: 15,0 Questa definizione sostituisce l'impostazione di distanza di 10 metri quando viene generato un ordine di produzione per il codice identificativo di configurazione 4567. Nel documento ordine di produzione viene stampata un'impostazione di distanza pari a 15 metri. Collegamento di variabili processo e codici identificativi di configurazione La definizione dei valori delle variabili processo desiderati dal cliente fa parte del processo di vendita. Non si presuppone che il personale di vendita abbia competenze specifiche in materia di cicli di produzione e distinte base. Durante la configurazione dei codici identificativi di configurazione, nella scheda Codice identificativo di configurazione - Variabili processo della sessione Codice identificativo di configurazione (tcuef0102m000) è possibile definire delle variabili di processo per uno di tali codici. Se viene creato l'ordine di produzione per il codice identificativo di configurazione, il valore traguardo standard per una variabile processo viene sostituito dal valore definito nella sessione Codice identificativo di configurazione - Variabili processo (tirou1114m000). Il valore traguardo viene sostituito anche quando vengono stampati i documenti ordine di produzione. Di conseguenza, vengono applicate le modifiche apportate dopo la creazione dell'ordine di produzione ma prima della stampa del documento ordine. Nota Notare le seguenti limitazioni: Se si definisce un nuovo valore traguardo nella sessione Codice identificativo di configurazione - Variabili processo (tirou1114m000), questo valore sostituisce i valori traguardo esistenti per un codice identificativo di configurazione specifico. Si consideri l'esempio precedente: se si definisce un valore traguardo per DISTANCE, i valori traguardo per tutte le variabili processo DISTANCE vengono sostituiti per tutti gli ordini di produzione con codice identificativo di configurazione 4567, per qualsiasi articolo. Se si definisce un valore traguardo per una variabile processo specifica nella sessione Codice identificativo di configurazione - Variabili processo (tirou1114m000), ma la variabile processo non viene definita nel ciclo di produzione, questa e, di conseguenza, il nuovo valore traguardo creato non vengono visualizzati nel microciclo di produzione. LN non è quindi in grado di rilevare gli articoli o le operazioni per cui deve essere visualizzata la variabile processo. Le modifiche apportate ai valori traguardo nella sessione Codice identificativo di configurazione - Variabili processo (tirou1114m000) possono sempre essere immesse, ma vengono considerate solo se lo stato dell'ordine di produzione è impostato su Pianificato o Programmato. Se un ordine di produzione ha una distribuzione di più di un codice identificativo di configurazione, il valore traguardo esistente viene sostituito nei seguenti casi: Il codice identificativo di configurazione specificato è incluso nella distribuzione. La variabile processo specificata viene utilizzata nel microciclo di produzione. Se per diversi codici identificativi di configurazione di una specifica distribuzione ordini di produzione ogni volta viene definito un altro valore traguardo per la stessa variabile processo, il risultato è imprevedibile. È possibile utilizzare qualsiasi valore traguardo, in quanto esiste un solo ciclo di produzione anche se l'ordine di produzione ha una distribuzione. Argomenti correlati Panoramica degli identificatori di configurazione Microciclo di produzione Impostazione di un microciclo di produzione |