| # Ispezione di qualità Per ottimizzare l'ispezione di qualità, in Infor LN 10.2.1 sono stati introdotti i moduli riportati di seguito: Piani di campionamento I piani di campionamento vengono utilizzati per identificare il livello di qualità accettabile (AQL) da applicare nel punto di ispezione per una singola caratteristica di un articolo. In Infor LN 10.2.1 sono stati introdotti il modulo Piani di campionamento e la funzionalità che consente di ignorare i lotti. La gravità dell'ispezione, inoltre, viene aggiornata automaticamente in base ai risultati effettivi. Nella sessione Copia destinazione (qmptc1240m000) è possibile rettificare i valori target durante la copia di tali valori per un nuovo periodo di tempo. Per ulteriori informazioni, consultare: Definizione dei metodi di rettifica dei valori target durante la copia Statistiche ispezione Nel modulo Statistiche ispezione è possibile tracciare diversi diagrammi, ad esempio istogrammi di distribuzione e diagrammi di non conformità, di capacità dei processi e Parti per milione. Questi diagrammi generano statistiche di ispezione per piani di campionamento e non conformità. Per ulteriori informazioni, consultare: Creazione di diagrammi di controllo della capacità dei processi Creazione di istogrammi di distribuzione Creazione di diagrammi di Pareto Creazione di diagrammi Parti per milione |