| # Impatto delle impostazioni cross-dock Introduzione L'impatto della barriera temporale cross-dock, dell'intervallo di forzatura cross-dock e delle restrizioni cross-dock dipende dall'utilizzo di queste impostazioni in ambiente DMS o non DMS. Impatto in ambiente DMS Nella tabella riportata di seguito viene fornito un riepilogo dell'impatto delle impostazioni cross-dock sui ricevimenti in caso di utilizzo della funzione DMS in base a ricevimento. Nella colonna Risultato viene descritto quanto accade durante un'esecuzione DMS.
Impostazione: | Risultato
CR | FC | TF | RA
Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | S | Non è possibile generare gli ordini cross-dock e le relative righe di ordine se viene soddisfatta una restrizione cross-dock.
Non applicabile | S | S | N | Gli ordini e le righe di ordine cross-dock vengono generati prima di utilizzare le scorte per la fornitura della domanda solo se vengono soddisfatti l'intervallo di forzatura cross-dock e la barriera temporale. Se la domanda persiste dopo la fornitura di merci dalle scorte, gli ordini e le righe di ordine cross-dock vengono generati solo se viene soddisfatta la barriera temporale.
Non applicabile | S | N | N | Gli ordini e le righe di ordine cross-dock vengono generati prima di utilizzare le scorte per la fornitura della domanda solo se viene soddisfatto l'intervallo di forzatura cross-dock. Se la domanda persiste dopo la fornitura di merci dalle scorte, vengono generati gli ordini e le righe di ordine cross-dock.
Non applicabile | N | S | N | Gli ordini cross-dock e le relative righe di ordine vengono generati solo se viene soddisfatta la barriera temporale.
Non applicabile | N | N | N | Al contrario di quanto avviene in un ambiente non DMS, vengono generati sempre ordini e righe di ordine cross-dock. Se la domanda persiste dopo la fornitura di merci dalle scorte, vengono generati gli ordini e le righe di ordine cross-dock.
CR - | Genera righe ordine cross-dock alla conferma del ricevimento (non applicabile per DMS).
FC - | Forza intervallo cross-dock impostato: Sì = l'intervallo è compreso, ad esempio, tra 10 e 100. No = l'intervallo è compreso tra zero e zero.
TF - | Barriera temp. cross-dock impostato: Sì = la tolleranza minima è, ad esempio, di 10 ore e quella massima di 15. No = il valore delle tolleranze minima e massima è zero.
RA - | Impostazione di Definizione restrizione (Sì/No).
Impatto in ambiente non DMS Nella tabella riportata di seguito viene fornito un riepilogo dell'impatto delle impostazioni cross-dock sui ricevimenti di articoli che non sono di tipo Fornito mediante DMS, in combinazione con l'impostazione Genera righe ordine cross-dock alla conferma del ricevimento. Nella colonna Risultato viene descritto quanto accade durante la conferma di una (riga) di ricevimento.
Impostazione: | Risultato
CR | FC | TF | RA
Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | S | Non è possibile generare gli ordini cross-dock e le relative righe di ordine se viene soddisfatta una restrizione cross-dock.
S | S | S | N | Gli ordini cross-dock vengono generati solo se vengono soddisfatti l'intervallo di forzatura cross-dock e la barriera temporale. Le righe di ordine cross-dock vengono generate solo durante la conferma del ricevimento se viene soddisfatta la barriera temporale.
S | S | N | N | Gli ordini cross-dock vengono generati solo se viene soddisfatta l'intervallo di forzatura cross-dock. Le righe di ordine di cross-dock vengono generate sempre durante la conferma del ricevimento.
S | N | S | N | Non vengono generati ordini cross-dock. Le righe di ordine cross-dock vengono generate solo durante la conferma del ricevimento se viene soddisfatta la barriera temporale.
S | N | N | N | Non vengono generati ordini cross-dock. Le righe di ordine di cross-dock vengono generate sempre durante la conferma del ricevimento.
N | S | S | N | Gli ordini e le righe di ordine cross-dock vengono generati solo se vengono soddisfatti l'intervallo di forzatura cross-dock e la barriera temporale.
N | S | N | N | Gli ordini e le righe di ordine cross-dock vengono generati solo se viene soddisfatto l'intervallo di forzatura cross-dock.
N | N | S | N | Impostazioni non consentite.
N | N | N | N | Al contrario di quanto avviene in un ambiente DMS, gli ordini e le righe di ordine cross-dock non vengono generati.
CR - | Genera righe ordine cross-dock alla conferma del ricevimento (Sì/No).
FC - | Forza intervallo cross-dock impostato: Sì = l'intervallo è compreso, ad esempio, tra 10 e 100. No = l'intervallo è compreso tra zero e zero.
TF - | Barriera temp. cross-dock impostato: Sì = la tolleranza minima è, ad esempio, di 10 ore e quella massima di 15. No = il valore delle tolleranze minima e massima è zero.
RA - | Impostazione di Definizione restrizione (Sì/No).
Argomenti correlati Priorità degli ordini cross-dock Restrizioni cross-dock Barriera temporale cross-dock Fornitura diretta di materiali (DMS) Cross-dock dinamico Forza intervallo cross-dock Regole di priorità pianificazione Condizioni e risultati Risoluzione dei problemi |