| # Visualizzazione dell'analisi del carico di lavoro Per ottimizzare la disponibilità della linea di assemblaggio, è possibile analizzare la capacità e l'uso effettivo della linea. In questo modo è possibile individuare i colli di bottiglia, in cui viene superata la capacità della linea, o un sottoutilizzo della capacità. I risultati dell'analisi sono visualizzati in un diagramma. Il carico di lavoro è la quantità di ore-uomo e/o ore-macchina impiegate in un determinato luogo di lavoro, che può essere una stazione di linea, un segmento di linea, il centro di lavoro principale o la linea di assemblaggio. La capacità disponibile è la quantità di ore-uomo e/o ore-macchina disponibili in un determinato luogo di lavoro. Il carico di lavoro può essere analizzato a diversi livelli di precisione. Questo è importante perché un'analisi più dettagliata può evidenziare colli di bottiglia che non erano visibili a un livello globale. Nota In questa sessione vengono visualizzati solo il carico di lavoro e la capacità, ma non viene generato alcun avviso in caso di colli di bottiglia o qualora sussista la possibilità di migliorare il bilanciamento della linea. Questi fattori devono essere individuati dall'utente. La sessione Stampa analisi operazioni (tiasc5401m000) consente di stampare un report nel quale viene visualizzato il punto in cui il tempo di esecuzione supera il tempo disponibile. Parametri e impostazioni La capacità della linea è determinata dai parametri e dalle impostazioni seguenti: Il calendario. Il calendario viene definito nel modulo Calendari e periodi del package Dati comuni. Il parametro Tipo di disponibilità. Questo parametro viene definito nella sessione Parametri Controllo assemblaggio (tiasc0100m000). Il tipo di disponibilità è il collegamento tra le risorse e un calendario. Le assegnazioni non medie a livello di stazione di linea. Queste assegnazioni sono definite nelle sessioni Linea di assemblaggio - Assegnazioni (tiasc5510m000) e Linea di assemblaggio - Assegnazioni e stazioni di linea (tiasc5520m000). Le assegnazioni non medie consentono di definire il numero di risorse, vale a dire uomini e macchine disponibili per una stazione di linea. Poiché nella pianificazione degli ordini di assemblaggio viene tenuto conto della capacità della linea, questi parametri sono importanti anche per il carico di lavoro effettivo, sebbene questo possa superare la capacità. Argomenti correlati Controllo assemblaggio (ASC) - Panoramica Varianti della stazione di linea e ordini stazione di linea Utilizzo della stazione di linea di assemblaggio Ordini di assemblaggio Assegnazioni di assemblaggio Sequenziamento per linea e tipi di regole in Controllo assemblaggio (ASC) |