| # Strategia di manutenzione, previsione e pianificazione Per strategia di manutenzione si intende un programma di manutenzione non personalizzato per articoli prodotti o acquistati su cui viene eseguita la manutenzione. Una strategia di manutenzione è costituita da un elenco di attività di riferimento che devono essere eseguite su un articolo. È possibile specificare il materiale, la manodopera e altri fabbisogni nonché i costi correlati. Se si desidera specificare più strategie di manutenzione per un articolo, è possibile aggiungere una classe di utilizzo a un articolo. Se gli articoli vengono venduti, è possibile generare la pianificazione della manutenzione per un gruppo di installazioni, in base alla strategia di manutenzione. Per generare direttamente la pianificazione della manutenzione in base a una strategia di manutenzione, è possibile specificare i seguenti elementi: Frequenza, che indica il numero di volte per unità di tempo in cui è necessario eseguire un'attività di riferimento su un articolo. Tipo di misura, che indica quando è necessario eseguire un'attività di riferimento, in base a un valore effettivo e a un valore normale predefinito. La pianificazione della manutenzione può essere creata per la strategia di manutenzione in base allo schema del tipo di misura e della frequenza. È inoltre possibile utilizzare una strategia di manutenzione per creare una previsione di manutenzione e generare successivamente la pianificazione della manutenzione. Una previsione corrisponde a una strategia di manutenzione ottimizzata per un articolo. Nella previsione di manutenzione è possibile definire i momenti relativi in cui è necessario eseguire le attività di riferimento per la durata del ciclo di manutenzione dell'articolo. Esempio Nella strategia di manutenzione è stato deciso di eseguire le attività di manutenzione sull'articolo A con cadenza mensile. L'articolo A, tuttavia, è una macchina per il ghiaccio e non viene quindi molto utilizzata durante il periodo invernale. Nella previsione di manutenzione si decide quindi di eseguire la manutenzione sull'articolo A due volte al mese durante il periodo estivo e una volta al mese durante il periodo invernale. Oltre che sul ciclo di manutenzione, la previsione di manutenzione è basata anche sui valori previsti. Questi ultimi sono valori relativi, indipendenti dal tempo. I valori previsti per la variabile dipendente e la variabile indipendente vengono calcolati per l'attività di riferimento attivata da un tipo di misura. In base al ciclo di manutenzione, i valori possono essere rettificati quando si genera la previsione per la pianificazione della manutenzione. La previsione non è personalizzata. Viene generata per articoli e non per gruppi di installazioni. Se gli articoli vengono venduti, è possibile generare la pianificazione della manutenzione per un gruppo di installazioni, in base alla previsione. Nota Se per un articolo si definisce una strategia di manutenzione, quest'ultima verrà utilizzata per generare la pianificazione della manutenzione. Se per l'articolo si definisce anche una previsione, per generare una pianificazione della manutenzione verrà utilizzata la previsione anziché la strategia di manutenzione. Questa previsione viene generata per l'articolo di livello superiore (articolo padre) di una struttura articolo e prende in considerazione tutti gli articoli di sottolivello correlati (articoli figlio) definiti nella struttura articolo. È necessario, tuttavia, definire una strategia di manutenzione per ciascun articolo padre e articolo figlio. Argomenti correlati Generazione della pianificazione della manutenzione |