| # Aggiornamento e blocco degli ordini di assemblaggio Gli ordini di assemblaggio vengono aggiornati soltanto se vengono soddisfatti i seguenti criteri: Il campo Stato diassemblaggio della sessione Varianti prodotto (Assemblaggio) (tiapl3500m000) è impostato su Pianificato. La casella di controllo Da eliminare visualizzata nella sessione di dettagli Varianti prodotto (Assemblaggio) (tiapl3500m000) è deselezionata. La data specificata nel campo Data di uscita linea pianificata della sessione Varianti prodotto (Assemblaggio) (tiapl3500m000) è precedente alla barriera temporale di aggiornamento della linea di assemblaggio finale. La barriera temporale di aggiornamento relativa a ciascuna linea di assemblaggio è definita nella sessione di dettagli Linee di assemblaggio (tiasl1530m000). Il campo Stato struttura linea di assemblaggio, specificato per la linea finale e visualizzato nella sessione Linee di assemblaggio (tiasl1530m000), è impostato su Reso effettivo. L'articolo presenta le seguenti caratteristiche: È di tipo Generico. È un articolo Con numero di serie. È associato a dati di ordinazione. Il sistema di ordinazione articolo è FAS. Se si selezionano i dati presenti nella sessione corrente eseguendo lo zoom nelle sessioni correlate, sarà possibile selezionare soltanto le linee di assemblaggio, le varianti di prodotto e gli articoli generici che soddisfano questi criteri. La barriera temporale dell'ordine di assemblaggio e la data pianificata di uscita dalla linea, tuttavia, non influiscono sulle selezioni che è possibile effettuare. L'aggiornamento di un ordine di assemblaggio consiste effettivamente nell'aggiornamento degli ordini stazione di linea relativi a tale ordine. Nella sessione corrente è inoltre possibile bloccare gli ordini stazioni di linea. Questo significa che le modifiche apportate al contenuto di tali ordini non verranno più elaborate automaticamente. Gli ordini di stazione di linea bloccati possono essere modificati manualmente soltanto in Controllo assemblaggio. Gli ordini stazione di linea vengono bloccati soltanto se si verificano le seguenti condizioni: La casella di controllo Blocca è selezionata. La data di inizio del segmento di linea, stabilita durante il sequenziamento degli ordini di assemblaggio, rientra nella barriera temporale di blocco del segmento relativo all'ordine stazione di linea. La barriera temporale di blocco viene definita nella sessione Segmenti di linea (tiasl1540m000). I segmenti precedenti, ovvero quelli più vicini all'inizio della linea di assemblaggio, sono già stati bloccati. L'ordine stazione di linea è ordinato in sequenza. Il sequenziamento viene eseguito in Controllo assemblaggio in base all'ordine di assemblaggio. Per ciascuna società viene definito un ordine di assemblaggio distinto. Per comprendere il processo di aggiornamento, è necessario conoscere il ruolo delle varianti della stazione di linea. Gli ordini di assemblaggio sono costituiti da ordini stazione di linea. Il contenuto effettivo degli ordini stazione di linea viene archiviato nelle varianti della stazione di linea. Nelle varianti stazione di linea sono memorizzate operazioni e i componenti di assemblaggio necessari per una determinata stazione di linea. È possibile riutilizzare le varianti della stazione di linea, ovvero utilizzarle anche per altri ordini di assemblaggio se per tali ordini sono necessari gli stessi componenti di assemblaggio e le stesse operazioni della stazione di linea in questione. In questo modo, verranno ridotti i dati superflui e ottimizzate le prestazioni delle varianti della stazione di linea. Ciascuna variante della stazione di linea è identificata da un codice univoco. L'aggiornamento degli ordini di assemblaggio rappresenta un processo complesso perché è necessario combinare numerosi dati. È possibile schematizzare le fasi di tale processo nel modo seguente: Le strutture delle varianti di prodotto vengono generate in base alla selezione delle varianti di prodotto nella sessione corrente. Per una descrizione dettagliata di questo processo, vedere l'argomento della Guida relativo alla sessione Generazione strutture varianti prodotto (tiapl3210m000). La struttura della variante di prodotto viene generata soltanto se nella sessione di dettagli Parametri Pianificazione assemblaggio (tiapl0500m000) non è selezionata la casella di controllo Struttura variante prodotto esterna. Se la casella di controllo è selezionata, LN viene utilizzata la struttura della variante di prodotto corrente. Le informazioni relative agli ordini di assemblaggio vengono recuperate da Controllo assemblaggio. I segmenti di linea già bloccati non vengono presi in considerazione per l'aggiornamento dell'ordine di assemblaggio. Non è possibile bloccare gli ordini stazione di linea non ordinati in sequenza. Per gli ordini stazione di linea non bloccati, è necessario recuperare i codici delle varianti della stazione di linea. La struttura della linea viene esaminata a partire dalla fine della linea di assemblaggio finale fino all'inizio della linea di assemblaggio di fornitura. Durante l'esame della struttura della linea vengono determinate le operazioni e i componenti di assemblaggio correlati a un modulo di progettazione. Questi dati consentono di raccogliere informazioni per il confronto e/o la creazione di varianti della stazione di linea. Queste informazioni vengono ricavate dallo schema relativo ai componenti di assemblaggio e alle operazioni e vengono valutate in base alla date di validità e agli identificatori di configurazione. Le operazioni e i materiali necessari vengono archiviati per ciascuna stazione di linea. Per ciascuna stazione di linea viene calcolato un codice univoco che identifica le operazioni e i materiali necessari. Questi codici verranno quindi confrontati con quelli già utilizzati per gli ordini stazione di linea. Si supponga che per un determinato ordine stazione di linea il codice della variante della stazione di linea appena calcolato sia diverso da quello già esistente. In questo caso sarà necessario eseguire un aggiornamento, perché sono state apportate delle modifiche ai componenti di assemblaggio e/o alle operazioni. Gli ordini di assemblaggio vengono aggiornati, ovvero gli ordini stazione di linea vengono aggiornati in base a varianti della stazione di linea nuove o diverse. Se necessario, vengono create e inviate a Controllo assemblaggio nuove varianti, altrimenti vengono utilizzate quelle esistenti. Se tutte le varianti della stazione di linea relative a una linea di assemblaggio sono state bloccate, la casella di controllo Bloccato visualizzata nella sessione Variante prodotto - Linee di assemblaggio (tiapl3520m000) viene selezionata. Se tutti gli ordini di assemblaggio relativi alla variante di prodotto sono bloccati, il campo Stato diassemblaggio della sessione Varianti prodotto (Assemblaggio) (tiapl3500m000) risulterà impostato su Bloccato. Dopo l'aggiornamento e/o il blocco degli ordini di assemblaggio verrà creato un report relativo al completamento delle operazioni. Scegliere Crea lavoro per aggiungere la sessione corrente a un lavoro, in modo che la sessione venga eseguita in modalità batch. Argomenti correlati Pianificazione assemblaggio - Panoramica Ordini di assemblaggio |