| # Strategia di manutenzione - Attività previste (tsspc1125m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare l'elenco di attività previste per la manutenzione preventiva di un articolo. Le attività previste dell'articolo sono generate nella sessione Generazione programma di manutenzione (tsspc2200m000) (in base alle attività di riferimento elencate nella strategia di manutenzione dell'articolo) oppure vengono immesse manualmente in questa sessione. Articolo Il codice dell'articolo per cui sono previste le attività di riferimento. Classe di utilizzo Il codice della classe di utilizzo dell'articolo. Classe di utilizzo Il nome o la descrizione della classe di utilizzo. Attività di riferimento Il codice dell'attività di riferimento da eseguire sull'articolo. Attività di riferimento Il nome o la descrizione dell'attività di riferimento prevista per l'articolo. Numero di sequenza Questo numero consente di distinguere attività con lo stesso codice di riferimento ma con tempi di esecuzione diversi. Nota Le attività di riferimento visualizzate sono ordinate in gruppi con lo stesso codice di riferimento. I gruppi vengono elencati in ordine alfabetico. L'ordine interno ai gruppi è determinato dal numero di sequenza. Quando genera attività previste, LN assegna i numeri di sequenza in base alle date di esecuzione delle attività, impostando numeri più alti per quelle che dovranno essere eseguite più tardi. Grazie a questo accorgimento, all'interno dei relativi gruppi le attività verranno visualizzate in ordine cronologico. Quando si aggiunge manualmente un'attività, è opportuno assegnare a quest'ultima un numero di sequenza che ne assicuri la visualizzazione nell'ordine cronologico corretto all'interno del gruppo. Articolo figlio Se un'attività prevista si applica a un articolo figlio (costitutivo) di un articolo, in questo campo viene visualizzato il codice dell'articolo figlio. Descrizione Il nome o la descrizione dell'articolo. Ciclo di manutenzione La durata del ciclo di manutenzione dell'articolo. Il valore viene definito nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000). Nota Non è possibile prevedere le attività per un periodo esterno alla durata del ciclo di manutenzione. In altri termini, il valore specificato nei campi Numero di deve essere inferiore o uguale al valore visualizzato in questo campo. Ciclo di manutenzione L'unità di tempo del ciclo di manutenzione. Anni Determina, insieme ai valori indicati nei campi Mesi/Settimane e Giorni, il momento del ciclo di manutenzione dell'articolo in cui è necessario eseguire l'attività prevista. Nota Il momento determinato da questi campi deve coincidere o essere compreso nei limiti del ciclo di manutenzione. Anni Unità per anno Mesi/Settimane Determina, insieme ai valori indicati nei campi Anni e Giorni, il momento del ciclo di manutenzione dell'articolo in cui è necessario eseguire l'attività prevista. Nota Il momento determinato da questi campi deve coincidere o essere compreso nei limiti del ciclo di manutenzione. Se la durata del ciclo di manutenzione è pari a uno o più mesi, il valore di questo campo corrisponde al numero di mesi. Se la durata del ciclo di manutenzione è inferiore a un mese, il valore di questo campo corrisponde al numero di settimane. Giorni Determina, insieme ai valori indicati nei campi Anni e Mesi/Settimane, il momento del ciclo di manutenzione dell'articolo in cui è necessario eseguire l'attività prevista. Nota Il momento determinato da questi campi deve coincidere o essere compreso nei limiti del ciclo di manutenzione. Giorni Unità per giorno Periodo di tolleranza A meno che non sia compresa in questo periodo, la data di inizio può essere modificata. Tutte le attività comprese nel periodo di tolleranza possono essere raggruppate. Il periodo di tolleranza può essere descritto nel modo illustrato di seguito: attività A | | attività B | attività C <*********> periodo di tolleranza per attività A In questo modo, l'attività A e l'attività B possono essere raggruppate, mentre l'attività C non può essere raggruppata. Periodo di tolleranza Le unità utilizzate per esprimere il valore del periodo di tolleranza. Valore indipendente Il valore della variabile indipendente quando deve essere eseguita l'attività. Questo valore indica il momento in cui si prevede che la variabile dipendente raggiunga il relativo valore normale. Valore indipendente L'unità utilizzata per misurare la variabile indipendente. Valore dipendente Il valore normale della variabile dipendente quando deve essere eseguita l'attività sull'articolo. Valore dipendente L'unità utilizzata per misurare la variabile dipendente. Ciclo di operazioni principale Il ciclo di operazioni principale utilizzato per generare l'attività. Opzione ciclo di operazioni Le opzioni del ciclo di operazioni utilizzate per generare l'attività dell'ordine di assistenza. Argomenti correlati Cicli di operazioni principali e opzioni dei cicli di operazioni Numero 1 La descrizione dell'opzione del ciclo di operazioni. Argomenti correlati Cicli di operazioni principali e opzioni dei cicli di operazioni Avvia file principali Apre il documento principale associato. |