| # Flussi capacità Per le ore di Produzione e Progetto (PCS), LN registra automaticamente i flussi di capacità. Esistono i seguenti tipi di flusso di capacità: Contracting-In Contracting-Out Input flusso capacità Output flusso capacità In Gestione del personale i flussi di capacità tra i reparti dipendono dai centri di lavoro. Per poter calcolare i flussi di capacità tra reparti per tutte le ore transazione, sia per lo scarico a consuntivo sia per l'inserimento ore manuale, è quindi necessario specificare il centro di lavoro dell'impiegato o della macchina. Di conseguenza, è possibile registrare le ore del package Gestione del personale solo se viene specificato il centro di lavoro. Esempio
| Relazione tra centri di lavoro | Tipo di flusso di capacità
--- | --- | ---
Caso 1 | WC-A = WC-P = WC-E | Non applicabile
Caso 2 | WC-A <> WC-P
| WC-A | Contracting-In
| WC-P | Contracting-Out
Caso 3 | WC-A <> WC-E
| WC-A | Input flusso capacità
| WC-E | Output flusso capacità
Dove... WC-A è il centro di lavoro effettivo, ovvero il centro di lavoro in cui viene eseguita fisicamente l'operazione. Questo centro di lavoro è specificato nella riga ore. WC-E è il centro di lavoro dell'impiegato. WC-P è il centro di lavoro pianificato. Questo centro di lavoro viene recuperato dai dettagli operazione stimati. Argomenti correlati Centri di lavoro |