| # Ispezione di lotti e numeri di serie Le ispezioni di qualità vengono utilizzate in un processo di produzione per certificare che i prodotti sono conformi alle specifiche richieste. Il processo di produzione viene bloccato o rilasciato a seconda dei risultati del test di qualità. In genere non vengono sottoposti al test tutti gli articoli. Spesso è sufficiente eseguire il test su qualche articolo per determinare se tutti gli articoli nel batch sono approvati o rifiutati. In Infor LN questa funzionalità si basa su campionamenti e regole per campione. Nota È inoltre possibile creare un ordine di ispezione per gli articoli con numero di serie (In scorte e Non in scorte). Ispezione di lotti e numeri di serie con origine di tipo Ciclo di produzione Ispezione per Numeri di serie Selezionare la casella di controllo Ispezione per Numeri di serie nella sessione Combinazioni di test (qmptc0111m000) per eseguire l'ispezione degli articoli con numero di serie per numeri di serie. Nota Questa casella di controllo è applicabile soltanto all'origine di tipo Ciclo di produzione. Ispezione di lotti e numeri di serie per ispezioni ordini tramite ispezioni di magazzino Parametri Consolidare i punti di magazzinaggio in un'ispezione magazzino nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000). Se questa casella di controllo è selezionata, gli articoli con numero di serie o gestisti per lotto, gli articoli LIFO/FIFO o gli articoli contenuti in più unità di gestione vengono consolidati in un'unica ispezione in ingresso o in uscita. Il consolidamento dipende dai seguenti fattori: È richiesta l'ispezione di magazzino degli articoli. In ingresso Gli articoli sono elencati nelle righe di ricevimento o nelle righe di avviso in ingresso corrispondenti alle righe dell'ordine in ingresso. Se il magazzino è gestito per ubicazioni, devono corrispondere anche le ubicazioni in avviso dopo ispezione. In uscita Gli articoli sono elencati nelle righe di avviso in uscita corrispondenti alle righe dell'ordine in uscita. Se il magazzino è gestito per ubicazioni, devono corrispondere anche le ubicazioni di approntamento in avviso. Elaborazione del ciclo di produzione e dell'ispezione dell'articolo finale Istruzione 1. Creare un ordine di produzione per un articolo con numero di serie. Utilizzare la sessione Ordine di produzione (tisfc0101m100) per creare un ordine di produzione relativo a un articolo con numero di serie e a lotti in scorte. Istruzione 2. Rilasciare l'ordine di produzione. Selezionare Rilascia ordine per rilasciare l'ordine. Istruzione 3. Viene creata l'ispezione ordine. Viene creata l'ispezione ordine per l'origine di tipo Ciclo di produzione. Istruzione 4. Specificare la quantità da ispezionare. Nella sessione Ordini di produzione (tisfc0501m000) selezionare Azioni, quindi fare clic su Riporta operazioni come completate. Nella sessione Riporta operazioni come completate (tisfc0130m000) aprire le righe operazione e specificare la quantità da ispezionare nel campo Da ispezionare. Istruzione 5. Selezionare i numeri di serie da ispezionare. Nella sessione Riporta operazioni come completate (tisfc0130m000) fare clic su Sel. n. serie e selezionare i numeri di serie da ispezionare. Istruzione 6. L'ispezione ordine viene aggiornata. Per visualizzare l'ispezione ordine, nella sessione Riporta operazioni come completate (tisfc0130m000) selezionare il menu Riferimenti, quindi fare clic su Ispezioni ordine. Aprire l'ispezione ordine, selezionare il menu Riferimenti, quindi fare clic su Lotti/Numeri di serie/Dettagli punto di magazzinaggio. Viene creata un'unica ispezione ordine per tutti i numeri di serie con origine di tipo Ciclo di produzione. Istruzione 7. Specificare i risultati del test. Aprire l'ordine di ispezione nella sessione Ispezione ordine (qmptc1620m000). Nella sessione Ordini di ispezione (qmptc1100m000) selezionare la scheda Dati test e specificare il valore della misura. Il campo Risultato viene aggiornato con il valore Riuscito o Non riuscito. Istruzione 8. Completare la procedura del test. Nella sessione Ordini di ispezione (qmptc1100m000) selezionare la scheda Righe, quindi fare clic su Imposta su Completato. L'ordine di ispezione è completato. Per visualizzare i dettagli dei numeri di serie rifiutati, nella scheda Dati test selezionare il menu Riferimenti e fare clic su Ordine di ispezione/Lotti/Numeri di serie/Dettagli punto di magazzinaggio. Viene avviata la sessione Lotti/N. serie ord. ispezione/Dett. punto magazz. (qmptc1131m000). Istruzione 9. Completare ed elaborare l'ispezione ordine. Nella sessione Ispezione ordine (qmptc1620m000) selezionare Completo. Lo stato dell'ispezione ordine viene impostato su Completo. Selezionare il menu Azioni, quindi fare clic su Elabora ordine di ispezione. Lo stato dell'ispezione ordine viene impostato su Chiuso. Nota È possibile generare un report RNC per la quantità rifiutata. Nella sessione Riporta operazioni come completate (tisfc0130m000) fare clic su RNC. Viene avviata la sessione Report non conformità (qmncm1100m000). Immettere la descrizione e salvare il RNC. Per impostazione predefinita, vengono inseriti l'ordine di origine e i dettagli relativi ai lotti e ai numeri di serie. Fare clic su Lotti e numeri di serie per visualizzare i dettagli relativi ai lotti e ai numeri di serie dell'articolo rifiutato. Una volta chiusa l'ispezione ordine, le quantità completate e rifiutate vengono aggiornate nella sessione Infor LN. La quantità rifiutata può essere scartata o spostata in quarantena. Istruzione 10. Completare l'operazione. Nella sessione Riporta operazioni come completate (tisfc0130m000) specificare il motivo dei rifiuti nel campo Motivo della casella di gruppo Articoli rifiutati. Fare clic su Completa. Lo stato dell'operazione viene impostato su Completato. Istruzione 11. Completare l'ordine di produzione. Nella sessione Ordine di produzione (tisfc0101m100) selezionare il menu Azioni, quindi fare clic su Riporta ordini come completati. Viene avviata la sessione Riporta ordini come completati (tisfc0120s000). Nel campo Quantità aggiuntiva da consegnare indicare quanti numeri di serie sono stati accettati, quindi fare clic su Seleziona numero di serie per avviare la sessione Articolo finale con num. serie - Intest. Struttura finale (timfc0110m000). Selezionare i numeri di serie accettati per riportare l'ordine come completato. Se l'articolo è gestito per lotti, viene chiesto di confermare la generazione del codice del lotto. Fare clic su Sì. Viene visualizzato un messaggio per confermare automaticamente il ricevimento al momento dell'attivazione della riga ingresso ordine di magazzino. Fare clic su Sì, quindi completare il ricevimento. Viene visualizzato il report Nota merci ricevute per Ordine e magazzino. Istruzione 12. Verificare l'ordine di magazzino per produzione. Nella sessione Riporta ordini come completati (tisfc0120s000) selezionare il menu Riferimenti, quindi fare clic su Ordini di magazzino per produzione. Nella sessione Ordini di magazzino per produzione (timfc0101m000) lo stato degli ordini di magazzino per produzione viene impostato su "Da ispezionare" in quanto l'articolo finale è stato ricevuto nel magazzino dei prodotti finiti. Istruzione 13. Verificare l'ispezione ordine. Nella sessione Ordini di magazzino per produzione (timfc0101m000) selezionare il menu Riferimenti, quindi fare clic su Ordine di magazzino - Panoramica stato. Viene avviata la sessione Panoramica stato riga ordine di ingresso (whinh2119m000). Selezionare il menu Azioni, quindi aprire Ispezioni magazzino. Nella sessione Ispezione magazzino selezionare il menu Riferimenti, quindi avviare la sessione Ispezione ordine. È possibile generare l'ispezione ordine generata per l'articolo finale. |