| # Stato ordine cross-dock Aperto L'ordine cross-dock riceve lo stato Aperto quando viene creato. Pianificato L'ordine cross-dock riceve lo stato Pianificato, quando una o più righe ordine cross-dock hanno stato Approvato e non ci sono righe ordine cross-dock con stato In avviso. In fase di elaborazione L'ordine cross-dock riceve lo stato In fase di elaborazione, quando una o più righe ordine cross-dock hanno stato In avviso. Approntato L'ordine cross-dock riceve lo stato Approntato, quando la quantità in cross-dock effettiva è pari alla quantità in cross-dock richiesta. Chiuso L'ordine cross-dock riceve lo stato Chiuso o Annullato, quando la riga ordine di uscita (BOM) riceve lo stato Spedito. Se la quantità cross-dock effettiva è zero, l'ordine cross-dock riceve lo stato Annullato. In caso contrario riceve lo stato Chiuso. Annullato L'ordine cross-dock riceve lo stato Chiuso o Annullato, quando la riga ordine di uscita (BOM) riceve lo stato Spedito. Se la quantità cross-dock effettiva è zero, l'ordine cross-dock riceve lo stato Annullato. In caso contrario riceve lo stato Chiuso. Vedere anche Annullamento ordini cross-dock (whinh6200m200). |