| # Verifica delle scorte di materiale mancanti multilivello In LN viene eseguita una verifica delle scorte di materiale mancanti per controllare la quantità disponibile prevista. Se un materiale deve essere fornito mediante un ordine di produzione, viene anche verificato che i materiali relativi a tale ordine di produzione siano disponibili quando necessario. Viene effettuata una verifica ricorsiva della disponibilità dei materiali di livello inferiore. La verifica della mancanza di scorte su più livelli per il rilascio degli ordini corrisponde all'opzione multilivello del report. In caso di scorte mancanti negli ordini di produzione, l'ordine viene ignorato per il prelievo. Se viene scelta la verifica Multilivello, vengono ignorati gli articoli non critici esattamente come accade per le verifiche CTP (Capable-To-Promise). Pertanto, se l'articolo A ha un componente non critico B e B ha materiale acquistato critico C, viene verificata la mancanza di scorte per C ma non per B. Nota La verifica della mancanza di scorte multilivello rileva le scorte mancanti in base alle relazioni di pegging in Pianificazione aziendale. La relazioni di pegging sono definite nelle sessioni Generazione relazioni pegging (cprrp0240m000) o Generazione pianificazione ordini (cprrp1210m000). Per fornire dati accurati sulle scorte di materiale mancanti, entrambe tali sessioni devono essere aggiornate. Argomenti correlati Prelievo di materiale - Panoramica Prevenzione di problemi di scorte mancanti per gli ordini di produzione Verifica delle scorte di materiale mancanti Tracciatura fabbisogni per ordini pianificati |