| # Storico ordini di ispezione magazzinaggio (qmptc2505m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare gli ordini di ispezione per ispezioni di magazzinaggio eseguite in precedenza. Gli ordini di ispezione vengono elencati per articolo. Argomenti correlati Ispezioni di magazzinaggio Data di completamento La data di completamento di tutte le righe ordine di ispezione. Questa data viene aggiornata automaticamente nella sessione Completamento/Elaborazione ispezioni ordini (qmptc1202m000) e non è possibile immetterla manualmente. Ordine di ispezione Ordine utilizzato per strutturare l'ispezione di prodotti acquistati, prodotti o venduti. Unità di misura campione L'unità di misura della dimensione campione. Frequenza Intervallo tra due campioni, espresso nell'unità di misura frequenza. Spiegazione: ogni 100 pezzi viene definito un nuovo campione di 10 pezzi. In questo caso vengono definiti 11 campioni di 10 pezzi ciascuno. Esempio
Campione | 10 pezzi
Frequenza | 100 pezzi
Quantità ordine | 1150 pezzi
Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Servizi Servizi conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Data ordine La data di creazione dell'ordine di ispezione. Livello di qualità accettabile Percentuale minima di un campione di prova da approvare affinché venga approvata la quantità articolo totale. Se ad esempio l'AQL (Acceptable Quality Level, Livello accettabile di qualità) è impostato su 90 e la percentuale approvata è inferiore a tale cifra, l'intera quantità viene rifiutata. Argomenti correlati Esempi di livello di qualità accettabile (AQL) Percentuale La dimensione del campione corrisponde alla quantità totale da sottoporre a test. In questo campo la dimensione del campione viene espressa come percentuale della quantità ordine o di frequenza, se è stato selezionato Campionamento continuo come tipo di test. ID qualità Condizioni che determinano la generazione di ordini di ispezione e la modalità di esecuzione delle ispezioni. Una combinazione di qualità consente di collegare le informazioni riportate di seguito: Il modulo o il package che costituisce l'origine delle ispezioni della qualità. Il gruppo di qualità o di articoli al quale vengono applicate le ispezioni di qualità. I requisiti di qualità da soddisfare, definiti nell'ID qualità. Dimensione campione Quantità totale di campioni ottenuta dalla quantità ordine da testare, espressa nell'unità utilizzata per la dimensione campione. È possibile inserire la dimensione campione come quantità fissa oppure come percentuale della quantità dell'ordine o della frequenza, se è stato selezionato il tipo di test Campionatura continua. Sequenza Il numero di sequenza identifica le ispezioni di magazzinaggio relative a uno specifico articolo. Gruppo test Definizione della frequenza con cui si prelevano campioni per testare una quantità ordine, nonché definizione della dimensione del campione. Tipo di test Definizione della modalità di prelievo dei campioni dalla quantità ordine. Quantità ordine Quantità per cui è richiesta l'ispezione. Di conseguenza, il risultato dell'ordine di ispezione riguarda la qualità di tale quantità. |