| # Creazione di una struttura fisica da una distinta base La sessione Creazione struttura fisica (tscfg2210m000) consente di creare la struttura fisica da una distinta di base. Se si crea una struttura fisica a partire da una distinta di base, viene eseguita una copia diretta degli articoli effettivi della sessione Distinta base (tibom1110m000) di LN Produzione nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000) di LN Assistenza. Se non sono presenti dati assistenza articoli, LN utilizza i valori predefiniti di assistenza articolo disponibili per il tipo di articolo e il gruppo articoli in Assistenza. Creazione di una struttura fisica da una distinta base Avviare la sessione Creazione struttura fisica (tscfg2210m000). Selezionare Distinta base nel campo Origine. Utilizzare l'opzione Consegne per creare una struttura fisica a partire da Vendite (postvendita). L'articolo finale dell'ordine di vendita, ovvero la distinta base di produzione, viene copiato in una struttura fisica. Se si seleziona questa casella di controllo, è possibile utilizzare i campi della casella di gruppo Intervallo di selezione per creare una struttura fisica a partire da un intervallo di gruppi di installazioni, articoli o articoli con numero di serie. La struttura fisica verrà creata in relazione a tale intervallo di selezione. Se si seleziona la casella di controllo Verifica validità, la validità degli articoli viene verificata prima della copia nella struttura fisica. LN esegue le seguenti verifiche: Se l'articolo è gestito per revisioni e deriva da consegne di vendita, LN verifica la revisione a partire dalla riga ordina di vendita. LN verifica la data di validità a partire dagli elementi di progettazione dell'articolo e della revisione in oggetto. Se l'articolo non è gestito per revisioni e non deriva da consegne di vendita, in LN viene verificata la data di validità a partire dalle vendite in base al valore di Data di configurazione in Vendite. Se l'articolo non deriva da consegne di vendita, LN utilizza come input la data di validità. Identificatore di configurazione - Quando in LN viene creata la struttura fisica a partire da una distinta di base, in LN l'identificatore di configurazione viene considerato come una convalida. Gli articoli associati all'identificatore di configurazione vengono creati soltanto in Assistenza. L'identificatore di configurazione viene verificato a partire dall'articolo con numero di serie. Se l'identificatore di configurazione non è presente nell'articolo con numero di serie e quest'ultimo deriva dalle vendite, LN verifica l'identificatore di configurazione a partire da una riga ordine di vendita. Se l'origine non viene trovata, passa alla distinta di base. Se si seleziona questa casella di controllo quando si crea la struttura fisica a partire da una struttura originale o da una struttura di articolo e non viene trovato alcun articolo di origine, LN copia la distinta di base di tale articolo nella struttura fisica. Verifiche della coerenza - Se la struttura fisica viene generata direttamente a partire da una distinta di base di produzione, in LN viene eseguita una verifica di uniformità sia in LN Produzione sia in LN Assistenza, in modo da garantire che nella struttura fisica non siano presenti problemi di coerenza. Gli articoli presenti in una struttura di questo tipo devono essere definiti in LN Assistenza utilizzando i dati dell'articolo di assistenza appropriati, con la gestione configurazioni correlata, e verificando la coerenza. LN esegue le seguenti verifiche della coerenza: Per distinguere tra articoli pertinenti e non pertinenti all'assistenza, LN copia gli articoli gestiti per configurazione, ovvero gli articoli con numero di serie o anonimi, nella struttura fisica. Se per un articolo non sono disponibili dati articolo di assistenza, tali dati verranno creati in Articoli - Assistenza in base ai valori predefiniti dell'assistenza e quindi copiati nella struttura fisica. Nota È necessario creare i dati articolo di assistenza per tutti gli articoli copiati nella struttura fisica da una distinta base di produzione. LN verifica la coerenza in relazione alla formazione della struttura. Il livello di articolo con numero di serie deve essere sempre superiore a quello di un articolo anonimo, in modo da garantire la coerenza della struttura con la definizione dell'articolo. LN inizia la copia quando rileva un problema di coerenza nella formazione della struttura. A questo punto viene generato un report errori. LN stampa un report errori se il livello di un articolo con numero di serie è inferiore a quello di un articolo anonimo, come illustrato nell'esempio riportato di seguito. Esempio
Livello | Articolo | Gestione configurazioni | Presenza dei dati assistenza articoli
0 | X | Con numero di serie | Sì
1 | Y | Anonimo | Sì
2 | Quantità effettiva | Con numero di serie | Sì ------- Problema 1
2 | B | Nessuno | Nessuno
1 | Z | Anonimo | Sì
2 | Quantità effettiva | Con numero di serie | Sì ------- Problema 2
3 | B | Nessuno | Nessuno
4 | C | Anonimo | Sì ------- Problema 3
Tutti e tre i problemi sono determinati dal fatto che il livello degli articoli con numero di serie è inferiore a quello degli articoli anonimi. LN stampa il seguente report errori: Per l'articolo X non è stata generata alcuna struttura fisica per i seguenti motivi: L'impostazione delle gestione configurazioni relativa all'articolo padre (Y-anonimo) è di livello inferiore rispetto a quella dell'articolo figlio (A-con numero di serie). L'impostazione delle gestione configurazioni relativa all'articolo padre (Z-anonimo) è di livello inferiore rispetto a quella dell'articolo figlio (A-con numero di serie). L'impostazione delle gestione configurazioni relativa all'articolo padre (B-nessuno) è di livello inferiore rispetto a quella dell'articolo figlio (C-anonimo). LN verifica la coerenza per quanto riguarda eventuali loop nella distinta base (BOM). Se due articoli anonimi si trovano in posizione non corretta rispetto a una definizione di struttura esistente, è possibile che determinino un loop. Se rileva un loop in una distinta di base, in LN viene stampato un report di errori, come illustrato nell'esempio riportato di seguito. Esempio
Livello | Articolo | Gestione configurazioni | Presenza dei dati assistenza articoli
0 | X | Con numero di serie | Sì
1 | Y | Con numero di serie | Sì
2 | Quantità effettiva | Con numero di serie | Sì
2 | B | Con numero di serie | Sì
1 | Z | Con numero di serie | Sì
2 | Quantità effettiva | Con numero di serie | Sì
3 | B | Con numero di serie | Sì
4 | X | Con numero di serie | Sì ------- Problema 1
LN stampa il seguente report errori: Per l'articolo X non è stato possibile generare alcuna struttura fisica per i seguenti motivi: Rilevato ciclo nella distinta base. |