| # Procedura relativa allo scarico a consuntivo LN esegue lo scarico a consuntivo in base alla procedura seguente. Istruzione 1. Lo scarico a consuntivo viene avviato quando una quantità viene riportata come completata o scartata in una delle seguenti sessioni: Sessione Riporta operazioni come completate (tisfc0130m000) Sessione Riporta ordini come completati (tisfc0520m000) Istruzione 2. La quantità predefinita da scaricare a consuntivo viene calcolata nel modo seguente: `Quantity to backflush = (Quantity reported as completed + Quantity reported as rejected) - Previously backflushed quantity` Nel campo Quantità da scaricare a consuntivo viene indicata la quantità predefinita. Tale quantità può essere modificata. Istruzione 3. Il passaggio successivo dipende dal valore del campo Metodo di scarico a consuntivo della sessione Parametri Gestione reparto produzione (tisfc0100s000): Automatico: lo scarico a consuntivo viene eseguito senza l'interazione dell'utente. Interattivo: LN chiede se deve essere eseguito lo scarico a consuntivo. Manuale: è necessario utilizzare la sessione Scarico a consuntivo di materiali e ore (tisfc0220m000) per eseguire lo scarico a consuntivo. Istruzione 4. LN elabora i materiali prelevati e le ore contabilizzate: Elaborazione dei materiali scaricati a consuntivo Elaborazione di ore scaricate a consuntivo Nota Mediante lo scarico a consuntivo è ancora possibile registrare quantità aggiuntive da prelevare e da contabilizzare per le ore aggiuntive nelle seguenti sessioni: Materiale da prelevare per ordini di produzione (ticst0101m100) Ore e spese per Impiegato - Panoramica (bptmm1100m000). Tali quantità e ore vengono aggiunte da LN alle quantità e alle ore scaricate a consuntivo. Argomenti correlati Calcolo della quantità scaricata a consuntivo Calcolo delle ore contabilizzate tramite scarico a consuntivo Elaborazione dei materiali scaricati a consuntivo Elaborazione di ore scaricate a consuntivo Scarico a consuntivo |