| # Visualizzazione delle regole di linea per un segmento di linea In Configurazione linea di assemblaggio (LAC) è possibile collegare diverse regole, ciascuna delle quali è valida per un intervallo di date differente. È inoltre possibile collegare più regole allo stesso segmento per lo stesso intervallo di date. In questo caso, se si verifica un conflitto, la regola con la priorità più alta ha la precedenza. La definizione di regole può essere eseguita nella sessione Regole linea (tiasl1570m000) o nel package di configurazione. Argomenti correlati Controllo assemblaggio (ASC) - Panoramica Sequenziamento per linea e tipi di regole in Controllo assemblaggio (ASC) |