| # Ispezioni specifiche per ordine (qmptc0150m000) Utilizzare questa sessione per per visualizzare ordini di ispezione specifica per l'ordine relativi a un ordine di origine. Gli ordini di ispezione si basano sui dati principali, ma questa sessione consente di personalizzare i dati principali per un specifico articolo. Le modifiche apportate ai dati principali non influiscono sui dati personalizzati. Nella sessione di dettagli è possibile aggiungere e/o modificare gli ordini di ispezione specifica per l'ordine relativi a un ordine di origine. Se si seleziona Righe ordine dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni, è possibile visualizzare e gestire le righe dell'ordine di ispezione per ogni ordine di ispezione. Argomenti correlati Procedure test standard - Ordini Origine Package o modulo integrato a cui si riferisce un ordine (di ispezione). Ordine origine Il numero della riga di ordine a cui fa riferimento l'ordine di ispezione, ovvero la posizione della riga dell'ordine di vendita, la posizione della riga dell'ordine di acquisto o la posizione dei materiali stimati. Operazione Serie di fasi di un ciclo di produzione eseguite in successione per la produzione di un articolo. Durante un'operazione del ciclo di produzione vengono raccolti i seguenti dati: Attività, ad esempio troncatura. Macchina utilizzata per l'esecuzione dell'attività (facoltativo), ad esempio troncatrice. Luogo in cui l'attività viene eseguita (centro di lavoro), ad esempio falegnameria. Numero di impiegati necessari per l'esecuzione dell'attività. Questi dati vengono utilizzati per determinare i lead time degli ordini, per pianificare gli ordini di produzione e per calcolare i prezzi di costo. Durante o dopo questa operazione, è necessario eseguire un'ispezione di qualità. Unità di misura scorte L'unità di misura nella quale vengono registrate le scorte. Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Servizi Servizi conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Sequenza ispezione Il numero di sequenza dell'ordine. Per ogni sequenza vengono definiti uno o più campioni per testare le caratteristiche. Procedura test standard Codice al quale vengono collegati i dati necessari per la verifica dei requisiti di qualità di un articolo. Una procedura di test standard, utilizzabile per un gruppo di prodotti che richiedono gli stessi test e standard di qualità, può consentire un notevole risparmio di tempo. Versione Il numero di versione della procedura di test standard. Quando si modifica una procedura di test standard, viene assegnato automaticamente un nuovo numero di versione. Gruppo test Definizione della frequenza con cui si prelevano campioni per testare una quantità ordine, nonché definizione della dimensione del campione. Tipo di test Definizione della modalità di prelievo dei campioni dalla quantità ordine. Unità L'unità di misura in cui viene espressa la frequenza. Frequenza Intervallo tra due campioni, espresso nell'unità di misura frequenza. Spiegazione: ogni 100 pezzi viene definito un nuovo campione di 10 pezzi. In questo caso vengono definiti 11 campioni di 10 pezzi ciascuno. Esempio
Campione | 10 pezzi
Frequenza | 100 pezzi
Quantità ordine | 1150 pezzi
Percentuale La dimensione del campione espressa come percentuale della quantità dell'ordine. Unità di misura campione L'unità di misura in cui viene espresso il campione. Se la dimensione del campione viene espressa sotto forma di percentuale, viene utilizzata l'unità di misura delle scorte dell'articolo. Nota Non è necessario che l'unità di misura del campione e quella delle scorte dell'articolo siano identiche. In questo caso, tuttavia, sarà necessario utilizzare un appropriato fattore di conversione. Dimensione campione Quantità totale di campioni ottenuta dalla quantità ordine da testare, espressa nell'unità utilizzata per la dimensione campione. È possibile inserire la dimensione campione come quantità fissa oppure come percentuale della quantità dell'ordine o della frequenza, se è stato selezionato il tipo di test Campionatura continua. Livello di qualità accettabile La percentuale massima di campione utilizzata nel test che può essere rifiutata per consentire l'approvazione della quantità dell'articolo. Ad esempio, se il livello di qualità accettabile è 20%, la quantità dell'articolo viene approvata solo se la quantità rifiutata è inferiore o uguale al 20%. Argomenti correlati Esempi di livello di qualità accettabile (AQL) Righe Avvia la sessione Righe ispezioni specifiche per ordine (qmptc0151m000). |