| # Dati copia BOM di progettazione (tiedm1120m000) Utilizzare questa sessione per generare e gestire i dati copia per una distinta base di progettazione a livello singolo. È possibile modificare i dettagli dei dati di una riga specifica utilizzando la sessione di dettagli Dati copia BOM di progettazione (tiedm1120m000). È inoltre possibile utilizzare questa sessione per modificare i dati generati dalle sessioni Generazione dati copia BOM di progettazione (Multilivello) (tiedm1230m000) e Generaz. dati copia BOM di progett. per Modif. multiple BOM (tiedm3235m000). Selezione dati Per creare i dati copia per un livello singolo di una distinta base, selezionare un elemento di progettazione padre di una particolare revisione da cui hanno origine i dati e un articolo padre in cui i dati devono essere copiati. L'articolo padre è l'articolo della struttura distinta base di livello immediatamente superiore rispetto al componente (o ai componenti) per cui si registrano i dati copia. Se non è già presente una relazione tra elementi di progettazione e articoli, LN genera il collegamento quando si esegue il salvataggio dei dati. Copia dei dati È possibile copiare i dati generati in questa sessione utilizzando la sessione Finalizzazione dati di progettazione (tiedm3240m000). Se si desidera copiare solo i dati presenti nella visualizzazione corrente, è possibile scegliere l'opzione di copia dei dati di progettazione dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni (CTRL+MAIUSC+X). Opzioni del menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni Dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni è possibile avviare le seguenti sessioni: Genera dati copia BOM di progettazione Se viene rilevata una differenza tra i dati copia e la distinta base di progettazione, è necessario utilizzare questa opzione per aggiornare i dati copia relativi alla distinta base a livello singolo. Se si desidera copiare una distinta base di progettazione multilivello, utilizzare la sessione Generazione dati copia BOM di progettazione (Multilivello) (tiedm1230m000). Le righe non vengono effettivamente copiate, ma vengono aggiornati solo i dati copia. Verifica coerenza Se i dati copia della distinta base di progettazione e della distinta base di produzione presentano delle differenze, LN visualizza un messaggio indicante la posizione (riga) della distinta base in cui si verifica la discrepanza. Per visualizzare o stampare tale discrepanza, utilizzare una delle seguenti sessioni: Coerenza BOM di progettazione/BOM di produzione (tiedm1520m000) Stampa coerenza BOM di progettazione/BOM di produzione (tiedm1470m000) Finalizza Utilizzare questa opzione per copiare dati da una distinta base di progettazione a livello singolo a una distinta base di produzione. LN copia i dati nella visualizzazione corrente. È necessario effettuare una delle seguenti operazioni: Selezionare Automatico nel campo Metodo di aggiornamento relazione elemento di progettazione della sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). È possibile modificare il campo per un intervallo di articoli nella sessione Aggiornamento relazione di progettazione (tiedm3220m000). Creare innanzitutto una relazione nella sessione Relazione elemento di progettazione-articolo (tiedm1101m000). Se si desidera copiare una distinta base di progettazione multilivello, utilizzare la sessione Generazione dati copia BOM di progettazione (Multilivello) (tiedm1230m000), quindi la sessione Finalizzazione dati di progettazione (tiedm3240m000). Copia elemento di progettazione in articolo LN avvia la sessione Copia elemento di progettazione in articolo (tiedm1201m000). Materiali altern. in Dati copia distinta base progettazione LN avvia la sessione Materiali altern. in Dati copia distinta base progettazione (tiedm2125m000). Argomenti correlati Riepilogo di Gestione dati progettazione (EDM) Distinte base di progettazione Copia degli elementi di progettazione negli articoli Panoramica degli indicatori di riferimento Procedura per il collegamento di indicatori di riferimento nella distinta base di progettazione Indicatori di riferimento e Modifiche multiple BOM Definizione di materiali alternativi Elemento di progettazione Immettere l'elemento padre della distinta base di progettazione a livello singolo che si desidera copiare. Revisione elemento di progettazione Immettere la revisione dell'elemento di progettazione padre della distinta base di progettazione a livello singolo che si desidera copiare. Revisione elemento di progettazione Descrizione o nome del codice. Articolo principale Immettere l'elemento padre della distinta base di produzione di destinazione (ovvero la distinta base in cui si desidera copiare la distinta base di progettazione a livello singolo). Numero posizione Il numero di posizione di destinazione della riga distinta base di produzione. Tipo di componente Indica se il componente è di tipo Elemento di progettazione o Articolo. Componente Il componente di origine indicato nella riga distinta base di progettazione. Metodo di copia distinta base di progettazione Il metodo utilizzato da LN per copiare la distinta base di progettazione in quella di produzione. Valori consentiti Nessuna copia Copia elemento progettazione in articolo Copia art. non progetto in art. progetto Solo da BOM prog. a BOM prod. rep. prod. Metodo di copia della distinta base di progettazione Argomenti correlati Distinte base di progettazione Finalizzato a posizione Il numero di riga distinta base di produzione di destinazione, ovvero la distinta base in cui si desidera copiare i dati. Numero sequenza Il numero di sequenza della distinta base di destinazione. Categoria articolo La categoria dell'articolo di destinazione. Ad articolo L'articolo componente di destinazione indicato nella distinta base di produzione, ovvero la riga distinta base in cui si desidera copiare la riga distinta base di progettazione. Argomenti correlati Distinte base di progettazione Copia degli elementi di progettazione negli articoli Testo distinta base di progettazione Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Lunghezza La lunghezza del componente indicata nella riga distinta base di progettazione. Nota Il parametro Lunghezza può essere utilizzato anche per calcolare il parametro Quantità netta: Quantità netta = Lunghezza x Larghezza x Numero unità. Larghezza La larghezza del componente indicata nella riga distinta base di progettazione. Nota Il parametro Larghezza può essere utilizzato anche per calcolare il parametro Quantità netta: Quantità netta = Lunghezza x Larghezza x Numero unità. Numero unità Il numero di occorrenze del componente nella lunghezza o nell'area definita. Nel caso di un articolo fisico, tale numero equivale al numero di unità presenti nella lunghezza o nell'area definita. Questo campo può essere utilizzato anche per calcolare il parametro Quantità netta: Quantità netta = Lunghezza x Larghezza x Numero unità. Quantità netta La quantità netta del componente indicata nella riga distinta base di progettazione. La quantità dell'articolo componente utilizzata nell'elemento di progettazione. La quantità netta può essere calcolata moltiplicando il valore dei campi Numero unità, Lunghezza e Larghezza. Esempio: se vengono specificate 10 unità di un componente lungo 2 cm e largo 3, la quantità netta calcolata equivale a 60. Se la larghezza non viene specificata, la quantità netta corrisponde a 20. Nota Nel modulo Gestione dati progettazione non è possibile definire quantità nette negative. Argomenti correlati Scarto e resa Informazioni aggiuntive Il valore di questo campo viene ricavato dal campo Informazioni aggiuntive della sessione Distinta base di progettazione (tiedm1110m000). È possibile utilizzare questo campo per immettere una breve nota relativa all'articolo o alla riga distinta base. Descr. Descrizione o nome del codice. Elemento di progettazione copiato Se la casella di controllo è selezionata, l'elemento di progettazione è già stato copiato in un articolo. Elemento di progettazione copiato La data in cui l'elemento di progettazione è stato copiato in un articolo. Distinta base di progettazione copiata Se la casella di controllo è selezionata, la distinta base di progettazione a livello singolo è già stata copiata in una distinta base di produzione. Distinta base di progettazione copiata La data in cui la distinta base di progettazione è stata copiata in una distinta base di produzione. Descr. Il nome dell'elemento di progettazione padre della distinta base di progettazione a livello singolo che si desidera copiare. Indipendente da quantità Se la casella di controllo è selezionata, la quantità netta dell'elemento di progettazione viene copiata per aggiornare il fattore di scarto nella distinta base. Se la casella di controllo non è selezionata, la quantità netta dell'elemento di progettazione viene copiata per aggiornare la quantità netta della distinta base. Genera dati copia BOM di progettazione Scegliere questo comando per generare i dati copia della distinta base di progettazione per quanto riguarda la selezione effettuata in questa sessione. Se si desidera generare dati copia per l'intera distinta base, utilizzare la sessione Generazione dati copia BOM di progettazione (Multilivello) (tiedm1230m000). Finalizza Scegliere questo comando per copiare i dati definiti in questa sessione. Materiali altern. in Dati copia distinta base progettazione Scegliere questo comando per avviare la sessione Materiali altern. in Dati copia distinta base progettazione (tiedm2125m000). |