| # Gruppo test - Caratteristiche (qmptc0137m000) Utilizzare questa sessione per individuare, elencare o gestire gruppi di caratteristiche sottoposte ad ispezione nello stesso campione per un ID qualità specifico. Quando vengono creati ordini di ispezione, LN genera: Un ordine di ispezione per ciascun gruppo di test Un ordine di ispezione per ciascuna caratteristica Tutte le caratteristiche relative al gruppo di test vengono testate nello stesso campione. Nota Prima di collegare i gruppi di caratteristiche a un gruppo di test, è necessario definire i gruppi di test nella sessione Gruppi test (qmptc0136m000) e le caratteristiche nella sessione Caratteristiche procedura test standard (qmptc0115m000). Argomenti correlati Procedura di test standard e combinazioni di test Procedura test standard Codice al quale vengono collegati i dati necessari per la verifica dei requisiti di qualità di un articolo. Una procedura di test standard, utilizzabile per un gruppo di prodotti che richiedono gli stessi test e standard di qualità, può consentire un notevole risparmio di tempo. Gruppo test Definizione della frequenza con cui si prelevano campioni per testare una quantità ordine, nonché definizione della dimensione del campione. Elemento caratteristico Parte di un articolo. Le specifiche di un bullone possono ad esempio essere testa e filettatura. Una specifica può presentare una o più caratteristiche, quali diametro e lunghezza nel caso di una testa e diametro e colore nel caso di una filettatura. Caratteristica Riferimento a una determinata qualità o nota distintiva di un articolo oppure di una parte o un componente di un articolo, ad esempio il diametro, la lunghezza o il peso. Sequenza test Il numero presente in questo campo indica la sequenza in base alla quale vengono testate le caratteristiche. Utilizzando tale numero, è possibile contrassegnare una caratteristica correlata a un test di tipo distruttivo in modo che sia l'ultima caratteristica nella quantità test a essere testata. |