| # Configurazione prodotti senza progetto Configurazione di parametri per vari scenari È possibile configurare gli articoli sia in Configurazione prodotti (PCF) sia in PCM Configurator. È possibile selezionare una combinazione di parametri di Configurazione prodotti e PCM Configurator nei possibili scenari della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).
Impostazione parametri | Scenario | Descrizione |
Configurazione prodotti (PCF) selezionato PCM Configurator selezionato | 1 | Se entrambi i parametri sono selezionati, è possibile personalizzare gli articoli utilizzando Configurazione prodotti (PCF) e PCM Configurator. Se l'articolo è configurato con PCM, è possibile configurare la distinta base e ciclo di produzione utilizzando PCF o PCM. | Questa scenario è consigliato se PCF è già in uso e si desidera convertire le configurazioni in uso in PCM Configurator.
Solo PCM Configurator selezionato | 2 | PCM Configurator è responsabile della configurazione dell'articolo, della distinta base e del ciclo di produzione. | In questo scenario, la Configurazione prodotti (PCF) è disabilitata.
Solo Configurazione prodotti (PCF) selezionato | 3 | PCF è responsabile della configurazione dell'articolo, della distinta base e del ciclo di produzione. | In questo scenario non è necessario integrare PCM Configurator. Tutte le funzioni relative a PCM vengono disattivate e vengono nascosti i campi/caselle di controllo.
Non è selezionato alcun parametro. | 4 | Non è implementato alcun motore di configurazione. |
Distinta base e ciclo di produzione per gli articoli configurati È possibile gestire la distinta base (BOM) e il ciclo di produzione degli articoli configurati utilizzando vari metodi a seconda dell'origine della fornitura. Distinta base e ciclo di produzione generici per articoli configurati con origine fornitura Reparto produzione La distinta base e il ciclo di produzione generici non sono necessari in PCM Configurator. In questa situazione, sia la distinta base che il ciclo di produzione vengono generati in LN. Se in PCM Configurator vengono generati una distinta base e un ciclo di produzione personalizzati, la distinta base viene definita a livello dei componenti prodotti o acquistati standard. La distinta base correlata ai componenti prodotti e acquistati standard viene sempre gestista in LN. Ciò si applica anche al ciclo di produzione per gli articoli configurati con PCM. Distinta base e ciclo di produzione generici per articoli configurati con origine fornitura Assemblaggio È necessaria una distinta base generica, ma non viene utilizzato alcun ciclo di produzione generico. Nota Se la configurazione dell'articolo viene eseguita in PCM Configurator senza la distinta base (generica) di assemblaggio, i dati vengono gestiti in LN. Generazione di distinte base e cicli di produzione personalizzati in PCM È possibile utilizzare le sessioni Generazione struttura (progetto) per Variante prodotto (tipcs2220m000) e Generazione struttura (progetto PCS) per ordini vendita (tdsls4244m000) in combinazione con PCM Configurator per attivare il recupero delle strutture di prodotto da PCM e la rigenerazione, in base alla struttura di variante ottenuta da PCM, di codici articolo e strutture di progetto personalizzati. Nota Se la variante viene generata in PCF, la convalida viene eseguita utilizzando la sessione Convalida varianti prodotto (tipcf5200m000). Se la variante viene generata in PCM Configurator, lo stato di PCM Configurator viene convertito in una convalida di stato in LN. Generazione di codici articolo personalizzati in PCM Se si utilizza PCF, i codici articolo personalizzati vengono generati nella sessione Art. generico - Impostaz. per generaz. dati (tipcf3101m000). Ciò non è possibile per gli articoli configurati con PCM Configurator. Nota Se tutti gli articoli vengono configurati in PCM Configurator, la sessione Art. generico - Impostaz. per generaz. dati (tipcf3101m000) viene disabilitata. In PCM Configurator è possibile rivedere la configurazione (articoli, distinta base e ciclo di produzione), i documenti specifici, le immagini e i file di dati (pdf, docx, CAD, SVC, immagine, prova). Questi documenti possono essere utilizzati in LN per un'ulteriore elaborazione. Se entrambe le configurazioni sono attive, viene visualizzato un messaggio di errore se viene registrata una configurazione duplicata durante l'importazione dei dati da PCM Configurator in LN. Argomenti correlati Impostazione di PCM Configurator Configurazione prodotti (PCF) Configurazione di varianti di prodotto e generazione di strutture di prodotto |