| # Ordini di ispezione magazzinaggio (qmptc2100m000) Utilizzare questa sessione per definire e modificare gli ordini di ispezione magazzinaggio relativi a un articolo. Se si fa doppio clic su un ordine di ispezione, è possibile visualizzare i dettagli nella sessione Ordini di ispezione (qmptc1100m000). Nota È possibile creare o modificare gli ordini di ispezione soltanto se il campo Stato è impostato su Libero o Attivo (vedere la sessione Ispezioni magazzinaggio (qmptc2120m000)) e se per nessuna riga dell'ordine lo Stato riga ordine è impostato su Attivo (vedere la sessione di dettagli Righe ordini di ispezione (qmptc1101m000)). Argomenti correlati Ispezioni di magazzinaggio Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Servizi Servizi conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Nota Gli articoli standard vengono espressi tramite un codice articolo. Gli articoli segmentati sono costituiti da un segmento codice progetto e da un segmento base articolo, ovvero il codice articolo dell'articolo personalizzato. Il numero di segmenti che possono costituire un articolo viene definito nella sessione Segmentazione codice articolo (tcibd0500m000). Sequenza Numero di sequenza dell'ordine di ispezione in base al quale vengono testate le caratteristiche di campioni diversi. Ordine di ispezione Ordine utilizzato per strutturare l'ispezione di prodotti acquistati, prodotti o venduti. Tipo di test Definizione della modalità di prelievo dei campioni dalla quantità ordine. Valori consentiti Valori possibili Frequenza Intervallo tra due campioni, espresso nell'unità di misura frequenza. Spiegazione: ogni 100 pezzi viene definito un nuovo campione di 10 pezzi. In questo caso vengono definiti 11 campioni di 10 pezzi ciascuno. Esempio
Campione | 10 pezzi
Frequenza | 100 pezzi
Quantità ordine | 1150 pezzi
Nota Non è possibile continuare la procedura di ispezione se la quantità ordine è inferiore alla quantità di frequenza, ad esempio quando la prima è pari a 40 e la seconda a 50. In questo caso, non è possibile generare campioni ed è necessario diminuire la quantità di frequenza. Dimensione campione La dimensione del campione corrisponde alla quantità totale dei campioni da testare della quantità ordine, espressa nell'unità di misura della dimensione del campione. In questo campo è una quantità fissa. Unità L'unità di misura della dimensione campione. Livello di qualità accettabile Percentuale minima di un campione di prova da approvare affinché venga approvata la quantità articolo totale. Se ad esempio l'AQL (Acceptable Quality Level, Livello accettabile di qualità) è impostato su 90 e la percentuale approvata è inferiore a tale cifra, l'intera quantità viene rifiutata. |