| # Strategie di manutenzione - Articolo (tsspc1120m000) Utilizzare questa sessione per elencare le attività di riferimento che costituiscono la strategia di manutenzione di un articolo. È possibile scegliere Genera previsioni dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni per avviare la sessione Generazione previsione (tsspc1225m000), che consente di generare un elenco di attività previste per l'articolo, in base alle relative attività di riferimento elencate in questa sessione. È possibile scegliere Fabbisogni risorse per avviare la sessione Fabbisogni risorse (tsacm2120m000), che consente di visualizzare l'elenco di fabbisogni di risorse relativi all'attività di riferimento specifica. Nota Le attività previste dell'articolo vengono visualizzate nella sessione Strategia di manutenzione - Attività previste (tsspc1125m000). Articolo Il codice dell'articolo la cui strategia di manutenzione è costituita dalle attività di riferimento visualizzate o selezionate in questa sessione. Descrizione Il nome o la descrizione dell'articolo. Classe di utilizzo La classe di utilizzo dell'articolo. Descrizione Il nome o la descrizione della classe di utilizzo. Numero attività Il numero utilizzato per distinguere le attività di riferimento elencate nella strategia di manutenzione di un articolo. Attività di riferimento Il codice dell'attività di riferimento facente parte della strategia di manutenzione dell'articolo. Attività di riferimento Il nome o la descrizione dell'attività di riferimento. Misura La misura dell'attività di riferimento. Questo campo viene impostato automaticamente quando è selezionata l'attività di riferimento. Nota La misura relativa all'attività di riferimento viene definita nella sessione Attività di riferimento (tsacm1101m000). Misura Il nome o la descrizione della misura. Valore normale indipendente Il valore della variabile indipendente quando la variabile dipendente raggiunge il relativo valore normale. Nota Il valore predefinito è lo stesso valore selezionato per l'attività di riferimento nella sessione Attività di riferimento (tsacm1101m000). Valore normale indipendente Le unità della variabile indipendente. Valore normale dipendente Valore che determina il momento in cui è necessario eseguire la manutenzione di un articolo in una configurazione. Nel caso di ispezioni previste (PI), è necessario eseguire un'attività di manutenzione se il valore misurato non corrisponde al valore normale. È possibile pianificare immediatamente un ordine di assistenza per l'esecuzione della manutenzione necessaria oppure un'attività follow up. Nel caso di attività generate dal valore del contatore (CV), la manutenzione deve essere eseguita quando viene raggiunto il valore normale. Esempio (CV): se un'auto deve essere sottoposta a un'ispezione ogni 20.000 km, il primo valore normale è 20.000 km, il secondo 40.000 km e così via. Quando la variabile dipendente del tipo di misura raggiunge tale valore, viene eseguita l'attività di riferimento. Nota Il valore predefinito è lo stesso valore selezionato per l'attività di riferimento nella sessione Attività di riferimento (tsacm1101m000). Valore normale dipendente Le unità della variabile dipendente. Durante l'intero ciclo di vita Se la casella di controllo è selezionata, è necessario eseguire l'attività per l'intero ciclo di vita dell'articolo. Nota Il valore immesso nel campo Frequenza indica per quante volte deve essere eseguita l'attività di riferimento in relazione a un articolo durante il ciclo di vita di quest'ultimo. Il valore predefinito è lo stesso valore selezionato per l'attività di riferimento nella sessione Attività di riferimento (tsacm1101m000). Frequenza Se la casella di controllo Durante l'intero ciclo di vita è selezionata, il valore immesso in questo campo indica per quante volte l'attività di riferimento viene eseguita in relazione a un articolo durante il ciclo di vita di quest'ultimo. Se la casella di controllo Durante l'intero ciclo di vita è deselezionata, il valore immesso in questo campo indica per quante volte l'attività di riferimento viene eseguita in relazione a un articolo nell'unità di tempo specificata nel campo adiacente. Se il valore dell'unità di tempo è maggiore del ciclo di manutenzione dell'articolo, se si generano attività previste per la strategia di manutenzione mediante la sessione Generazione previsione (tsspc1225m000) l'attività non verrà utilizzata. Nota Il valore predefinito è lo stesso valore selezionato per l'attività di riferimento nella sessione Attività di riferimento (tsacm1101m000). Il ciclo di vita e il ciclo di manutenzione di un articolo sono indicati nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000). Numero di volte ogni Il numero di volte in cui l'attività di riferimento viene eseguita su un articolo durante l'unità di tempo specificata. Il numero di volte viene selezionato nel campo Frequenza. Nota Se la casella di controllo Durante l'intero ciclo di vita è selezionata, questo campo è deselezionato e non attivo. Il valore selezionato nel campo Frequenza indicherà quindi per quante volte viene eseguita l'attività di riferimento in relazione a un articolo durante il ciclo di vita di quest'ultimo. Il valore predefinito è lo stesso valore selezionato per l'attività di riferimento nella sessione Attività di riferimento (tsacm1101m000). Numero di volte ogni L'unità di tempo nel corso della quale l'attività di riferimento viene eseguita per il numero di volte immesso nel campo Frequenza. Ciclo di operazioni principale Il ciclo di operazioni principale utilizzato per generare l'attività. Opzione ciclo di operazioni Le opzioni del ciclo di operazioni utilizzate per generare l'attività dell'ordine di assistenza. Argomenti correlati Cicli di operazioni principali e opzioni dei cicli di operazioni Numero 1 La descrizione dell'opzione del ciclo di operazioni. Argomenti correlati Cicli di operazioni principali e opzioni dei cicli di operazioni |