| # Codici identificativi di configurazione nel package Produzione Dati principali Nel package Infor LN Produzione di Infor LN è possibile definire eccezioni nelle sessioni riportate di seguito: Distinta base di progettazione (tiedm1110m000) Distinta base (tibom1110m000) Articolo - Cicli di produzione (tirou1101m000) Operazioni ciclo di produzione (tirou1102m000) Assegnazioni operazione (tiapl1510m000) Distinta base generica (tiapl2510m000) Distinta base e operazioni assemblaggio (tiapl2520m000) Codici identificativi di configurazione in SFC Se la distinta base e il ciclo di produzione di un articolo sono uguali per più codici identificativi di configurazione, è possibile combinare i codici identificativi di configurazione in un unico ordine di produzione. Se sono diversi per la presenza di eccezioni, non è possibile combinarli in un unico ordine di produzione. Il modulo Pianificazione ordini del package Infor LN Pianificazione aziendale combina i codici identificativi di configurazione, se ciò è possibile. I codici identificativi di configurazione di un ordine di produzione vengono memorizzati nella distribuzione ordini. In background, tutte le attività di un ordine di produzione vengono eseguite a livello di codice identificativo di configurazione. I dati disponibili a livello di ordine per gli articoli senza codici identificativi di configurazione sono disponibili anche per gli articoli con codici identificativi di configurazione. Per ottenere informazioni sui codici identificativi di configurazione, è possibile utilizzare la sessione Distribuzione ordini di produzione (tisfc0105m000). Nella sessione vengono visualizzati i codici identificativi di configurazione che soddisfano le seguenti condizioni: Sono ordinati Sono segnalati come completati nell'ultima operazione Sono consegnati a un magazzino Sono scartati Devono essere scaricati a consuntivo Sono scaricati a consuntivo Inoltre, nella sessione Distribuzione ordini di produzione (tisfc0105m000) viene visualizzato, per codice identificativo di configurazione, il numero di articoli ordinati al momento del rilascio. Nella sessione è inoltre visualizzato il codice di lotto assegnato al codice identificativo di configurazione al momento della consegna dell'articolo a un magazzino. Se vari articoli con lo stesso codice identificativo di configurazione vengono assegnati a più lotti, viene visualizzato l'ultimo lotto. Nelle seguenti situazioni è possibile aggiungere o modificare la distribuzione ordini: Se lo stato dell'ordine di produzione è Pianificato, è possibile specificare manualmente una distribuzione di codici identificativi di configurazione, operazione particolarmente rilevante per gli ordini creati manualmente. Se viene modificata la quantità ordinata, è possibile modificarla nella sessione Ordine di produzione (tisfc0101m100), anche se è già stato rilasciato un ordine di produzione SFC. In tal caso, la quantità modificata è distribuita per impostazione predefinita tra la distribuzione di codici identificativi di configurazione presente nella sessione Distribuzione ordini di produzione (tisfc0105m000). Per modificare le quantità ordinate, è possibile scegliere Modifica quantità ordinata nel menu appropriato. Tuttavia, la quantità ordinata totale di tutti i codici identificativi di configurazione deve essere uguale alla quantità ordinata dell'ordine di produzione. Se, ad esempio, è presente una quantità ordine di 10 pezzi, cinque per il codice identificativo di configurazione 1 e cinque per il codice identificativo di configurazione 2, è possibile modificare la quantità ordine a 14 pezzi. LN modifica la distribuzione ordini: sette pezzi per il codice identificativo di configurazione 1 e sette pezzi per il codice identificativo di configurazione 2. Se si sceglie l'opzione Modifica quantità ordinata, è possibile modificare i campi Quantitàordinata nella distribuzione ordini. Ad esempio, è possibile specificare sei pezzi per il codice identificativo di configurazione 1 e otto pezzi per il codice identificativo di configurazione 2. Operazioni segnalate come completate Se un ordine di produzione è costituto da codici identificativi di configurazione, le operazioni devono essere segnalate come completate per codice identificativo di configurazione. Il codice identificativo di configurazione immesso deve esistere nella distribuzione ordini. In base ai dati immessi nella sessione Riporta operazioni come completate (tisfc0130m000), le quantità vengono aggiornate nella distribuzione ordini. La distribuzione ordini, tuttavia, non contiene informazioni a livello di operazione. Di conseguenza, non tutte le azioni eseguite nella sessione Riporta operazioni come completate (tisfc0130m000) attivano un aggiornamento della distribuzione ordini. Solo quando l'ultima operazione è completata, la produzione è completata. Quando si completa l'ultima operazione, anche le quantità nella distribuzione ordini vengono aggiornate. Tuttavia, se si scarta un articolo nella prima operazione, l'articolo viene scartato per la successiva produzione. Ne consegue che gli scarti di ogni operazione generano un aggiornamento delle quantità scartate nella distribuzione ordini. Quando si completa l'operazione finale, è possibile trasferire il prodotto finale nelle scorte. In questo caso, LN aggiorna di conseguenza la quantità consegnata nella distribuzione ordini. Ordini segnalati come completati Se un ordine di produzione dispone di una distribuzione di codici identificativi di configurazione, è necessario segnalare l'ordine come completato per codice identificativo di configurazione. Quando le quantità vengono segnalate come completate nella sessione Riporta ordini come completati (tisfc0520m000), la distribuzione ordini viene aggiornata. Distribuzione materiali stimati Un articolo con uno specifico codice identificativo di configurazione richiede materiale per lo stesso codice identificativo di configurazione. Se più codici identificativi di configurazione vengono combinati in unico ordine di produzione, è necessario materiale per più codici identificativi di configurazione. Per ogni codice identificativo di configurazione, è necessario un insieme separato di materiali stimati. L'unica differenza tra gli insiemi separati è il numero di codice identificativo di configurazione. È possibile visualizzare i materiali stimati per codice identificativo di configurazione nella sessione Materiali stimati (ticst0101m000). Una riga materiale stimato rappresenta la quantità stimata totale dell'articolo in questione. I codici identificativi di configurazione dei materiali stimati sono memorizzati nella sessione Distribuzione materiali stimati (ticst0508m000), che può essere avviata scegliendo Distribuzione materiali stimati nel menu appropriato della sessione Materiali stimati (ticst0101m000). Codici identificativi di configurazione in intestazioni Struttura originale Quando viene creato un ordine di produzione per un articolo con numero di serie, LN può generare una struttura originale. La struttura originale è costituita da un'intestazione Struttura originale e da componenti Struttura originale. Un'intestazione Struttura originale rappresenta un prodotto finale univoco in un ordine di produzione. L'intestazione è identificata dal numero di ordine di produzione e da un numero di serie generato in base a una maschera. Quando viene generata la struttura originale, le viene assegnato un numero di codice identificativo di configurazione in base alla distribuzione ordini. Il numero di codice identificativo di configurazione è un valore predefinito, che può essere modificato. Le modifiche apportate ai dati dei codici identificativi di configurazione si riflettono sulla distribuzione ordini. Se un numero di codice identificativo di configurazione che non fa parte della distribuzione ordini viene assegnato a un'intestazione Struttura originale, la distribuzione ordini viene aggiornata. Per il codice identificativo di configurazione viene creata una nuova riga. Codici identificativi di configurazione in componenti Struttura originale Solo per i materiali stimati, i codici identificativi di configurazione vengono assegnati ai componenti Struttura originale. È possibile modificare tali codici identificativi di configurazione. Le modifiche apportate ai componenti Struttura originale non si riflettono sui materiali stimati. Identificatori di configurazione e progetti PCS Gli articoli personalizzati fanno parte di un progetto PCS. Gli identificatori di configurazione sono disponibili anche per gli articoli personalizzati. È pertanto possibile creare eccezioni per righe, cicli di produzione e operazioni di ciclo di produzione di articoli personalizzati. È inoltre possibile definire codici identificativi di configurazione per articoli finali personalizzati. Generazione di una struttura di progetto Quando in una riga ordine di vendita si immette un articolo standard con criterio ordine impostato sull'opzione Su ordine, è possibile generare una struttura di progetto per l'articolo. Anziché immettere un articolo standard, è possibile immettere un codice identificativo di configurazione nella riga ordine di vendita. Collegamento di un codice identificativo di configurazione a una parte progetto Quando si seleziona un codice identificativo di configurazione nella riga ordine di vendita e si genera la struttura di progetto, il codice identificativo di configurazione viene collegato alla relativa parte progetto. Esempio Il criterio ordine del nastro trasportatore viene modificato in Su ordine. Viene immessa una riga ordine di vendita per il codice identificativo di configurazione 9584. Per la riga ordine di vendita viene generata una struttura di progetto, che significa che l'articolo è personalizzato. L'articolo fa parte del progetto 123001032. Per il nastro trasportatore viene generata automaticamente una parte progetto con i dati dei codici identificativi di configurazione, visibile nella sessione Parti progetto (tipcs2111m000). Copia di eccezioni Quando si copia un articolo standard in un articolo personalizzato, vengono copiate anche le relative eccezioni. LN copia le eccezioni definite per le seguenti entità: BOM Ciclo di produzione Operazioni del ciclo di produzione Articolo/Business Partner acquisti Strategia di approvvigionamento Copia di impostazioni di articoli Quando viene generata la struttura di progetto, le impostazioni dell'articolo che riguardano gli identificatori di configurazione, definite nei dati generali degli articoli, vengono copiate dall'articolo standard a quello personalizzato. Prezzo di costo stimato con identificatore di configurazione Quando viene generata una struttura di progetto, è possibile assegnare un codice identificativo di configurazione alla parte progetto, manualmente oppure automaticamente. Il prezzo di costo stimato del progetto viene calcolato per il codice identificativo di configurazione definito per la parte progetto. Codici identificativi di configurazione e PCF In PCF, è possibile definire codici identificativi di configurazione per articolo generici con sistema ordine SIC, Pianificato o Manuale Gli articoli generici con sistema ordine FAS vengono gestiti dai moduli Pianificazione assemblaggio e Controllo assemblaggio. Non è possibile definire eccezioni in PCF. Non è pertanto possibile configurare una distinta base o un ciclo di produzione generici utilizzando eccezioni. Per configurare articoli generici in PCF vengono utilizzati i vincoli. Tuttavia, Pianificazione aziendale esplode i dati dei codici identificativi di configurazione ai componenti di livello inferiore. Per questi ultimi è possibile definire eccezioni. Se, ad esempio, un articolo prodotto fa parte di un articolo generico, è possibile utilizzare le eccezioni per configurare l'articolo prodotto. Se viene generata una struttura di progetto per un articolo generico specificato in una riga ordine di vendita, LN crea un articolo personalizzato per l'articolo generico. Nella riga ordine di vendita, l'articolo personalizzato sostituisce l'articolo generico. Per questo articolo personalizzato di livello superiore, LN genera una parte progetto. Il codice identificativo di configurazione immesso nella riga ordine di vendita viene collegato alla parte progetto da LN. Dopo la generazione della struttura di progetto, viene applicata la funzionalità PCS, illustrata nella sezione precedente. Spesso, nella struttura di un articolo generico, sono presenti articoli standard con criterio ordine impostato sull'opzione Su ordine. Se viene generata la struttura di progetto, anche questi articoli sono personalizzati. Tuttavia, le eccezioni relative a questi articoli, ad esempio eccezioni collegate a distinta base e ciclo di produzione, non vengono copiate negli articoli personalizzati. Codici identificativi di configurazione nel modulo Gestione dati progettazione (EDM) Gli identificatori di configurazione sono supportati anche nel modulo Gestione dati progettazione. In EDM vengono innanzitutto definiti elementi di progettazione e distinte base di progettazione. Dopo l'approvazione, gli elementi di progettazione vengono copiati in articoli nei dati generali degli articoli e le distinte base di progettazione vengono copiate in distinte base di produzione. Definire più varianti di un articolo è una tipica attività di progettazione, per la quale i codici identificativi di configurazione possono risultare utili. È possibile assegnare codici identificativi di configurazione a elementi di progettazione e collegare eccezioni a righe di distinta base di progettazione. Se si collegano codici identificativi di configurazione a un elemento di progettazione e successivamente si copia l'elemento di progettazione in un articolo nei dati generali degli articoli, vengono copiati anche i rispettivi codici identificativi di configurazione. Se una distinta base di progettazione viene copiata (finalizzata) in una distinta base di produzione, vengono copiate anche le eccezioni. Esempio In EDM viene progettato un nuovo nastro trasportatore. Il nuovo nastro trasportatore è denominato nastro-NE (nuova edizione). Per questo articolo viene definita una serie codici identificativi di configurazione nella sessione Articoli - Serie codici ident. di configurazione (tcuef0101m000). Nella sessione Articoli - Serie codici ident. di configurazione (tcuef0101m000) è necessario selezionare la casella di controllo Elemento di progettazione, perché nel processo è coinvolto un elemento di progettazione. Per la serie vengono generati codici identificativi di configurazione. È possibile definire eccezioni nella distinta base di progettazione. Se l'elemento di progettazione viene copiato in un articolo nei dati generali degli articoli, viene visualizzato un messaggio che chiede se i codici identificativi di configurazione devono essere ricollegati all'articolo di destinazione. Se si sceglie Sì, è necessario immettere dati nella sessione Ricollegamento articolo - serie codici id. configurazione (tcuef0201m000). I risultati vengono visualizzati nella sessione Codici identificativi di configurazione (tcuef0502m000). I codici identificativi di configurazione sono ora correlati al nastro-NE, anziché all'elemento di progettazione. Dopo aver finalizzato la distinta base, vengono copiate anche le eccezioni. Tali eccezioni fanno ancora riferimento ai codici identificativi di configurazione ricollegati. Dopo aver copiato e ricollegato i codici identificativi di progettazione a un articolo nei dati generali degli articoli, i codici identificativi di identificazione non sono più collegati a un elemento di progettazione. È tuttavia possibile continuare a utilizzare i codici identificativi di configurazione nel processo di progettazione per revisioni successive. Nelle eccezioni delle distinte base di progettazione, è possibile fare riferimento a codici identificativi di configurazione che sono ricollegati all'articolo nei dati generali degli articoli. È inoltre possibile creare nuovi codici identificativi di configurazione per l'elemento di progettazione e ricollegare tali codici identificativi di configurazione come descritto in precedenza. Codici identificativi di configurazione nei moduli Pianificazione assemblaggio e Controllo assemblaggio Pianificazione assemblaggio e Controllo assemblaggio gestiscono articoli generici con sistema ordine FAS. Tali articoli generici non possono essere utilizzati in PCF. Nel modulo Pianificazione assemblaggio è possibile definire eccezioni per le entità elencate di seguito: Assegnazioni operazione Distinta base generica (diversa dalla distinta base generica in PCF) Operazioni e componenti di assemblaggio di moduli di progettazione Nel modulo Pianificazione assemblaggio è possibile immettere un codice identificativo di configurazione in una variante di prodotto. Tale variante è diversa da quella utilizzata in PCF. Se in una riga ordine di vendita viene creata una variante di prodotto, il codice identificativo di configurazione della variante di prodotto viene recuperato dall'ordine di vendita. In base ai dati di progettazione e a quelli di pianificazione, il modulo Pianificazione assemblaggio genera ordini di assemblaggio controllati dal modulo Controllo assemblaggio. Un ordine di assemblaggio include un collegamento a una variante di prodotto. Il relativo codice identificativo di configurazione viene visualizzato nell'ordine di assemblaggio. LN non comunica i dati dei codici identificativi di configurazione ai componenti (componenti di assemblaggio) necessari per l'ordine di assemblaggio. I componenti di assemblaggio vengono sempre allocati e prelevati per il codice identificativo di configurazione 0. In un ambiente di assemblaggio, i codici identificativi di configurazione vengono utilizzati soltanto per variare il contento degli ordini di assemblaggio. I componenti di livello inferiore sono articoli standard per i quali non sono memorizzati codici identificativi di configurazione. |