| # ATP per canale Un articolo del piano associato a canali dispone obbligatoriamente di un piano principale. Pertanto, l'ATP per canale viene sempre verificato in base agli intervalli temporali del piano principale e viene sempre memorizzato conformemente alla definizione del periodo del piano dello scenario. Per questi articoli del piano, il campo Intervallo temporale CTP per componente della sessione Parametri pianificazione (cprpd0100m000) viene ignorato. In base alle impostazioni della sessione Articolo del piano - Canali (cpdsp5100m000), l'ATP per canale viene calcolato per ogni intervallo temporale del piano principale come indicato di seguito: La data di riferimento effettiva viene stabilita se la data di riferimento indicata nella sessione Articolo del piano - Canali (cpdsp5100m000) cade prima della data di inizio dello scenario. Questo può accadere quando lo scenario è stato spostato in avanti. La durata del periodo ATP, ad esempio 14 giorni, viene aggiunta alla data di riferimento finché la data non è successiva alla data di inizio dello scenario. Questa data può essere comunque già trascorsa. Dopo avere stabilito la nuova data di riferimento nel passaggio 1, viene stabilita la prima data del canale, che è la prima data calcolata nel presente, basata sulla nuova data di riferimento + il periodo del canale ATP. La data del canale può cadere al centro di un periodo del piano principale del canale. In tal caso, viene arrotondata fino a farla coincidere con l'inizio del periodo del piano. Questa procedura continua per ogni periodo del canale ATP successivo. ATP cumulativo per canale L'ATP cumulativo per canale si applica soltanto a ciascuna durata del periodo ATP, partendo da zero. Il calcolo viene eseguito come illustrato di seguito:
    ATP per canale = Domanda (ordini di vendita) + Ricevimenti (domanda consentita) - Consegne (consegne di ordine di vendita)
Ne consegue che un ordine di vendita consuma soltanto l'ATP cumulativo per canale nella durata del periodo ATP in cui è compreso l'ordine di vendita. Gli altri periodi non vengono influenzati. Questo procedura viene eseguita perché l'ATP cumulativo per canale viene azzerato all'inizio di ogni nuovo periodo ATP. L'ATP cumulativo per canale dei periodi precedenti è escluso e può essere ancora promesso. Nota L'ATP cumulativo per canale è sempre limitato dal CTP centrale dell'articolo del piano. Questa verifica aggiuntiva viene eseguita perché l'ATP per canale può essere aumentato manualmente e la durata del periodo ATP può essere estesa. Se l'ATP per canale diventa maggiore del CTP centrale dell'articolo, l'utente non può promettere una quantità superiore a questa quantità CTP. |