| # Generazione del fabbisogno di materiali critici Durante la generazione di un piano di produzione, i componenti critici necessari per eseguirlo vengono registrati come fabbisogno di materiali critici. Nella sessione Piano principale articolo (cprmp2101m000) questi fabbisogni vengono visualizzati come domanda materiale dipendente. Un componente viene considerato come materiale critico per la produzione di un articolo se vengono soddisfatte le condizioni riportate di seguito: Il componente è riportato nella distinta materiali critici (BCM) dell'articolo. Al riguardo, vedere la sessione Distinta materiali critici (cprpd3120m000). La prima data con capacità del periodo del piano in cui rientra la fornitura pianificata (oppure, in mancanza di tale data, il primo giorno del periodo del piano) è compresa tra la data di validità e la data di scadenza registrate per il componente critico nella distinta materiali critici dell'articolo In genere, il fabbisogno di materiali critici viene generato quando si aggiorna un piano principale dell'articolo. Per informazioni più dettagliate, vedere l'argomento Gestione del piano principale di articolo. Quando si utilizza la sessione Inizializz., progress. e aggiornam. scenario (cprpd4200m000), è tuttavia possibile disattivare la generazione del fabbisogno. Poiché il processo di produzione richiede tempo, è necessrio che la pianificazione di un fabbisogno di materiali preceda la fornitura pianificata dell'articolo finale. Fatto salvo che la fornitura dell'articolo finale sia distribuita uniformemente nel periodo del piano, il fabbisogno di materiali viene spostato indietro tramite il valore registrato per la compensazione del tempo di risposta nella distinta materiali critici dell'articolo finale. Criteri di determinazione della compensazione del tempo di risposta nella distinta materiali critici Durante il calcolo della domanda dipendente di articoli critici, LN tiene conto della relazione padre/componente. Di conseguenza, viene pianificato un multiplo della quantità distinta materiali critici (BCM) in ciascun periodo del piano. In questo modo, non è necessario attendere il completamento dell'esecuzione del piano di produzione di tutti i periodi tra i quali è ripartita la domanda dipendente. Di seguito viene illustrato il processo di determinazione della compensazione del tempo di risposta per la pianificazione dei componenti critici: Creazione di un piano di produzione per l'articolo padre. Compensazione del tempo di risposta dell'articolo padre nei periodi del piano e suddivisione della domanda prevista tra i periodi del piano disponibili. Arrotondamento della domanda prevista al set di unità padre, in base al set di unità definito per l'articolo padre nella sessione Articoli - Generale (tcibd0501m000). Moltiplicazione di ogni quantità della distinta materiali critici dei componenti critici dell'articolo padre. Arrotondamento della domanda dipendente (critica) in base al set di unità del componente. La data di inizio per il fabbisogno di materiali critici viene calcolata sottraendo alla data di inizio del periodo del piano la compensazione del tempo di risposta (in giorni lavorativi). Analogamente, la data di fine del fabbisogno viene calcolata sottraendo alla data di fine del periodo del piano la compensazione del tempo di risposta (in giorni lavorativi). È possibile che il periodo compreso tra la data di inizio e la data di fine del fabbisogno di materiali si sovrapponga a più periodi del piano. In questo caso, la quantità richiesta viene distribuita tra i periodi del piano proporzionalmente alla capacità disponibile (in base al calendario della società) in ciascun periodo del piano. Per ogni combinazione di periodo del piano di origine e di periodo del piano richiesto viene registrato un diverso fabbisogno di materiali critici. La sessione Fabbisogno di materiali critici (cprmp2505m000) consente di visualizzare i fabbisogni di materiali critici. L'origine dei fabbisogni di materiali critici viene visualizzata nella sessione Fabbisogno di materiali critici (cprmp2505m000). Nota Affinché le esplosioni della domanda dipendente degli articoli critici vengano allocate al magazzino corretto, è necessario specificare un magazzino nella riga distinta materiali critici. LN immetterà automaticamente il magazzino specificato nella riga distinta materiali critici nella sessione Distinta base (tibom1110m000). Se non è stato specificato alcun magazzino nella riga distinta materiali critici, verrà inserito il magazzino specificato per l'articolo nella sessione Articoli - Ordinazione (tcibd2500m000). Dati comuni esegue l'esplosione della quantità ATP e della domanda dipendente di un articolo principale negli articoli del piano che presentano lo stesso gruppo del magazzino specificato nella distinta materiali critici dell'articolo principale. Argomenti correlati Generazione dei fabbisogni critici Gestione del piano principale di articolo Generazione del fabbisogno di capacità critiche |